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概述：
磊科面板式AP：NAP830拥有前后各一个千兆RJ45端口，背面端口支持POE供电，灵活组网。11AX无线技术、2.4G/5G 双频并发、3000Mbps无线速率。支持AC管理，软件升级等功能。
[bookmark: _GoBack]覆盖面板光滑，设计优雅美观。超薄面板，散热极强，久用不热，网络稳定。支持弱信号剔除、禁止弱信号设备接入功能。适用于家庭卧室，员工/学生宿舍，别墅，KTV包间，酒店房间，餐厅包间等场所。
产品卖点：
1、WiFi6 3000M 超薄面板,散热强劲
   出墙厚度8.5mm，传导散热，设备更稳定；
2、160Mhz频宽，上网更快
   拥有更宽的频段，数据传输更迅速，网页加载更快，视频流畅播放，游戏体验更加顺畅！
3、智能漫游，让WiFi切换更丝滑
  支持802.11kv，解决网络切换的卡顿与延迟，让您的设备自动智能选择最强信号，保持稳定连接，畅享无缝上网体验！
4、胖瘦一体，自动切换
   有AC控制器时，为FIT模式；没有AC控制器时，为FAT模式；无需硬件切换模式
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	芯片方案
	MT7981BA+MT7976CN

	DDR
	256MB

	FLASH 
	128MB

	无线：
	2.4GHz ：574Mbps
5GHz ：2402Mbps

	端口
	2个10/100/1000M RJ45端口 支持IEEE802.3af /at协议供电

	LED指示灯
	网络不通-红；网络通-蓝

	按键
	RESET按键

	外形尺寸（L×W×H）
	79 * 79 mm

	电源
	标准POE 48V

	使用环境
	工作温度：0℃ 到 40℃ 
存储温度：-20℃ 到 70℃ 
工作湿度：10% 到 90% 不凝结 
存储湿度：5% 到 90% 不凝结
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