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概述：
[bookmark: _GoBack]磊科吸顶式AP：NAP930拥有3000M无线速率，2.4G穿墙好，传输距离远，5G无干扰，网速快。5根内置高增益天线，128M内存。48V标准POE电源+DC12V/1A，两种供电方式，灵活组网。
电源供电和射频分离式设计，避免电源磁场对于型号的干扰。多面镂空设计，散热极强，久用不热，网络稳定。支持弱信号剔除、禁止弱信号设备接入功能。适用于家庭卧室，员工/学生宿舍，别墅，KTV包间，酒店房间，餐厅包间等场所。
产品卖点：
1、强劲信号，畅享通讯乐趣
  外挂FEM，让信号覆盖更远，通讯畅通无阻！
2、160Mhz频宽，上网更快
   拥有更宽的频段，数据传输更迅速，网页加载更快，视频流畅播放，游戏体验更加顺畅！
3、智能漫游，让WiFi切换更丝滑
  支持802.11kv，解决网络切换的卡顿与延迟，让您的设备自动智能选择最强信号，保持稳定连接，畅享无缝上网体验！
4、胖瘦一体，自动切换
   有AC控制器时，为FIT模式；没有AC控制器时，为FAT模式；无需硬件切换模式；
5、双供电模式
   支持DC和POE供电，供电选择更灵活；
硬件特性
	芯片方案
	MT7981BA+MT7976DAN

	DDR
	256MB

	FLASH 
	128MB

	无线：
	2.4GHz ：574Mbps
5GHz ：2402Mbps

	端口
	1个10/100/1000M RJ45端口 支持IEEE802.3af /at协议供电

	LED指示灯
	蓝色：网络正常；红色：网络异常

	按键
	恢复出厂缺省状态按键

	外形尺寸（L×W×H）
	194 * 194 * 45.5mm

	电源
	标准POE 48V或DC 12V/1A

	使用环境
	工作温度：0℃ 到 40℃ 
存储温度：-20℃ 到 70℃ 
工作湿度：10% 到 90% 不凝结 
存储湿度：5% 到 90% 不凝结
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