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1、 产品描述
[image: NBR1009GPE-20230213.1268]
POE路由器NBR1009GPE
1、4个千兆POE供电端口+1个干兆WAN口；
   配备8个全干兆自适应端口，1-4个可变WAN口，满足多条宽带自由接入，单线接入最大带宽1000M，带机量100台
2、一线供电，无忧布线
   支持IEEE802.3AT/AF标准协议，单口最大供电30W，整机供电130W。
3、医保和上网一体化
   满足医保线路和上网线路一起使用，上网业务走上网线路，医保业务走医保线路，上网+医保两不误
4、集成AC控制器，统一管理AP
   无需单独购买AC控制器，统一管理AP，节省成本；
5、支持微信远程管控，工程项目轻松驾驭
  “磊科智能网管”公众号扫码绑定设备，设备状态了如指掌，随时随地管理网络



2、 技术参数
  产品规格	
	芯片方案
	880MHz 双核

	[bookmark: _GoBack]RAM
	1GB

	ROM
	128MB

	标准
	IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3z ,IEEE802.3x,IEEE802.1x，IEEE802.3at,IEEE802.3af

	端口（出厂默认）
	LAN口：5×10/100/100/1000M AUTO MDI/MDIX RJ45 port
WAN/LAN口：3×10/100/100/1000M AUTO MDI/MDIX RJ45 ports
WAN口：1×10/100/100/1000M AUTO MDI/MDIX RJ45 port

	LED指示灯
	PWR、SYS、端口状态

	按键
	1×RESET

	壁挂空中心距离
	164mm

	外形尺寸
（L×W×H）
	190mm×100mm×28mm（L×W×H）

	电源
	外置52V/2.5A

	使用环境
	工作温度：0℃ 到 40℃ 
存储温度：-20℃ 到 70℃ 
工作湿度：10% 到 90% 不凝结 
存储湿度：5% 到 90% 不凝结





软件特性	
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