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24GE+4 SFP+(10G)
三层管理型以太网交换机









产品描述：
   NMS5728是三层管理型以太网交换机，为企业网络和运营商客户提供万兆上行链路，还可以满足经济高效的千兆接入需求。该设备采用高性能低功耗网络处理器，提供千兆线速转发性能，支持绿色以太网线路休眠功能，也是业内同级设备功耗最低的设备。支持强大的QoS和ACL功能，IP+MAC+端口绑定等安全功能支持服务流分类和数据包优先级标记。
该产品支持堆叠功能，允许将多个设备虚拟化为单个逻辑实体。这不仅促进了端口和交换容量的扩展，而且实现了跨设备的统一管理、升级和维护。它还可以支持静态数据包采样、SFLOW功能、多端口镜像分析功能、静态和灵活的QinQ功能、以太网OAM 802.3ag（CFM）、802.3ah（EFM）、基于策略的IPV4/6单播路由和灵活的转发策略。
特点：
堆叠
· 最大支持8台设备堆叠
· 支持堆叠设备统一管理
· 支持堆叠设备的冗余
· 支持堆叠设备间高速互连
电信级设备稳定性
· 支持基于Linux操作系统的IPv4/IPv6双协议栈平台
· 支持STP/RSTP/MSTP/ERPS/LACP等多种链路冗余和网络冗余协议 
强大的QoS能力
· 支持端口限速、流量限速功能
· 支持基于业务流分类及QoS流控功能
· 支持SP/WRR/SP+WRR等队列调度算法
· 支持基于端口、基于业务流的镜像功能

增强的多服务能力
· [bookmark: OLE_LINK5]支持DHCP服务器和DHCP中继
· 支持 L2-Tunnel
· 支持以太网OAM协议（CFM / EFM）
丰富的路由协议
· 支持静态路由
· 支持RIP / OSPF / BGP / ISIS
· 支持IPV4/IPV6双栈协议
· 支持RIPng / OSPFv3
完善的安全机制
· 支持ACL安全过滤机制，可提供基于MAC、IP、L4端口的安全控制功能
· 支持ARP攻击自动防护及用户阻断功能
· 支持基于Mac Address的DHCP攻击自动防护及用户阻断功能
· 支持DHCP-snooping/IP-source-Guard/802.1X等安全功能
· 支持BFD、FlexLink、LACP等链路保护功能
· 支持远程环路检测功能
· 支持基于TACACS+、Radius的远程用户认证，以及本地用户认证
简单易用的网络管理功能
· 支持基于RS232串口的CLI、Telnet和SSHv2
· 支持基于WEB的配置操作管理，支持SNMP V1/V2/V3
· 支持通过FTP、TFTP进行远程升级或设备

详情：
	指示灯
	颜色
	状态
	描述说明

	PWR
	绿色
	常亮
	设备以上电

	
	
	不亮
	设备未上电

	SYS
	绿色
	OFF
	设备未运行或未上电。

	
	
	闪烁
	设备运行正常

	ALARM
	红色
	ON
	风扇或电源模块异常

	
	
	OFF
	各组件工作正常

	GE/SFP Port
	绿色
	常亮
	链路正确连接（连接起来），并在千兆模式下工作

	
	
	不亮
	连接断开

	
	橙色
	闪烁
	链路连接正常，工作在10/100Mbps模式下 


· 指示灯定义:

· 产品规格：
	硬件规格

	芯片方案
	RTL9301

	按键
	1*Reset

	端口
	24*10/100/1000M Base-T, 4*1000M Base-X SFP/10GE SFP+

	内存
	512MB

	Flash
	32MB

	转发模式
	存储转发

	背板带宽
	[bookmark: _GoBack]336Gbps

	转发速率
	95.24Mpps

	MAC地址表
	16K

	ARP表
	2K

	组播地址
	1K

	路由表
	512

	电源
	100-240V~ 50/60Hz

	软件规格

	VLAN
	支持4K VLAN
支持基于端口、MAC和协议的VLAN
支持基于端口的静态QinQ和灵活QinQ
支持Access/Trunk/Hybrid模式
支持VLAN转换

	Ethernet
	支持9K巨型帧
支持端口启用/禁用

	堆叠
	最大支持8台设备堆叠
支持堆叠设备统一管理
支持堆叠设备的冗余
支持堆叠设备间高速互连

	MAC
	支持静态MAC地址设置
支持黑洞MAC地址过滤
支持端口MAC地址限制
MAC地址自动学习和老化

	ARP
	支持静态和动态ARP
支持ARP表项的老化
支持ARP代理

	端口控制
	支持双向带宽控制
支持端口风暴抑制

	链路聚合
	支持支持静态链路聚合
支持支持动态LACP
每个聚合组最多支持8个端口
支持多种负载均衡策略

	镜像
	支持端口镜像
支持流镜像
支持多目标镜像（M:N）

	ACL
	支持标准和扩展访问控制列表（ACL）  
支持基于时间段的ACL策略  
支持基于IP头信息的流分类和流定义，例如源/目标MAC地址、VLAN、802.1p、服务类型（ToS）、差分服务代码点（DSCP）、源/目标IP地址、L4端口号、协议类型等

	QoS
	支持基于COS/DSCP进行流量分类（简单分类）
支持基于ACL的流量分类（复杂分类）
支持隧道数据包内层报头进行流量分类
支持队列调度
支持根据ACL标记数据包的优先级字段（COS/DSCP）
支持流量重定向
支持基于端口（进/出）的流量监管
支持基于VLAN（入/出）的流量监管
支持基于流量方向（入/出）进行流量监管
支持基于聚合流方向（流入/流出）进行流量监管
支持基于队列的流量整形
支持基于端口的流量整形
支持SP（严格优先级）调度
支持WRR（加权循环）调度
支持SP+WRR混合调度

	安全
	支持用户分级管理和密码保护
支持IEEE 802.1X认证
支持Radius和TACACS+认证
支持MAC地址学习限制，支持黑洞MAC功能
支持端口隔离
支持广播消息速率抑制
支持IP Source Guard
支持ARP泛洪抑制和ARP欺骗防护 

	三层功能
	支持ARP学习和老化
支持IPv4/IPv6静态路由
支持动态路由RIP/OSPF/BGP
支持IPv4/IPv6双栈平台

	维护
	支持每个功能模块的调试功能
支持CPU占用率显示及告警
支持内存使用情况显示及告警
支持设备温度、电源、风扇、状态显示及告警
支持查看用户操作日志
支持日志、告警和调试信息的管理
支持详细诊断信息收集
支持手动/计划重启设备
支持设备重启信息记录
支持IPv4/IPv6 PING功能
支持Trace route功能
支持查看CPU收发数据包统计
支持时间/时区配置

	系统安全
	支持SSHv1/v2
支持基于端口的802.1X功能
支持基于MAC的802.1X功能
支持基于端口的MAC地址限制
支持CPU限速
支持CLI/WEB/SNMP/Telnet/SSH用户过滤

	生成树
	支持STP功能
支持RSTP功能
支持MSTP功能
支持远端环路检测功能

	网络管理
	支持DHCPv4服务器
支持DHCP中继
支持DHCP侦听
支持DHCP OPTION 60
支持DHCP OPTION 82
支持SNTP 简单网络时间协议
支持LLDP链路层发现协议

	配置管理
	支持带内管理界面及配置
支持特权用户优先级和特权命令
支持基于SNMPv1/v2c/v3的网络管理
支持公共和私有 MIB
支持公共和私有 Trap
支持基于WEB的配置管理
支持恢复默认配置

	系统管理
	支持通过FTP或TFTP上传和下载文件
支持通过X-modem上传、下载文件
支持 802.3ah 以太网OAM
支持基于WEB页面的配置管理
支持整机断电报警功能

	固件升级
	支持本地升级
支持远程 TFTP/FTP升级
支持远程WEB升级

	环境要求

	温度
	工作温度：-10℃ 到 50℃ 
存储温度：-40℃ 到 70℃

	湿度
	工作湿度：5% 到 95% RH不凝结 
存储湿度：5% 到 95% RH不凝结

	静电/防雷

	静电
	空气放电：15KV 接触放电：8Kv

	端口防雷
	共模6Kv

	尺寸规格

	裸机(长 x 宽 x 高)
	440X210X44mm

	其它

	注意事项
	存储仓库应清洁、通风、无腐蚀气体、无易燃、易爆及其它腐蚀性化学物品。远离热源、强烈机械振动源。

	存储周期
	按以上要求合理存放可持续一年，满2年建议重新检验再使用
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