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NS105A
 5口百兆以太网交换机 
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概述:
磊科NS105A能提供5个100Mbps 自适应以太网接口。它非常适合中小型办公场所使用，适用更多网络环境，支持远距离传输，更快更稳定。
迷你尺寸，小巧易放置。易于管理维护，满足用户对于网络设备易管理、高安全、低成本的组网需求，可用于监控、小微企业、学校宿舍、SOHO办公等场景的网络接入场合。即插即用零配置，快速给您提供网络接入。
特点:
·  端口：5个10/100Mbps自适应以太网接口， LED：6颗LED指示灯
· 遵循IEEE 802.3以太网与IEEE 802.3u快速以太网协议标准
· 所有端口均支持自动翻转（Auto MDI/MDI-X）功能 
· 即插即用零配置，绿色节能更省电
· 电源：适用5V/0.6A


详情：
· 指示灯定义:
	指示灯
	状态
	描述说明

	PWR
	常亮
	交换机已上电

	[bookmark: _Toc26961]
	不亮
	交换机未上电

	1~5指示灯
	常亮
	一个设备连接到端口

	
	闪烁
	端口数据传输中(闪烁频率与数据传输频率有关)

	
	不亮
	设备与端口断开连接



· 硬件规格：
	[bookmark: OLE_LINK4]硬件规格
	参数

	端口
	5 * 10/100M 自适应RJ45端口

	芯片方案
	[bookmark: _GoBack]RTL8305N

	传输方式
	存储转发

	背板带宽
	1Gbps 

	MAC表容量
	2K

	电源
	5V/0.6A

	网线类型
	10Base-T:3类及以上UTP3,4,5线(最长100M)。
100Base-TX:5类及以上UTP5,5e线(最长100M)。

	以太网协议和标准
	IEEE 802.3 以太网介质访问控制协议
IEEE 802.3i 10BASE-T以太网
IEEE 802.3u 100BASE-TX快速以太网
IEEE 802.3x 流量控制

	数据传输速率
	10/100Mbps支持全双工/半双工工作模式






· 环境要求
	环境
	参数

	[bookmark: OLE_LINK7]温度
	工作温度：0℃～40℃
存储温度：-20℃～70℃

	湿度
	工作湿度：10%～90% 不凝结
存储湿度：5%～90% 不凝结


· 重量
	项目
	重量

	裸机（不含包装）
	35g(不含电源)


· [bookmark: OLE_LINK13]尺寸规格
	项目
	参数

	裸机
	82*45*20mm
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