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NS110GPDI-1G1MS-130
8GE+1GE+1*2.5G SFP
 全千兆PoE交换机 
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概述:
NS110GPDI-1G1MS-130是一款10口全千兆非网管型PoE交换机。具有高性能的交换引擎,大容量的缓存,实现视频码流的无卡顿传输;采用全金属无风扇设计,具有高效的机壳表面散热能力。该产品适用于家庭、办公室、楼层弱电机房、小型商超等场景的应用。
特点:
· 端口：8个支持10/100/1000Mbps自适应POE供电口和1个10/100/1000Mbps自适应上联口+1个1G/2.5G 的SFP口；
· 符合IEEE 802.3、IEEE 802.3U、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x标准。
· 自适应MDI/MDIX模式。
· PoE端口支持标准IEEE802.3af与IEEE802.3at协议。
· 采用全金属外壳设计，具有高效的机壳表面散热能力。
· 拨码开关:
1、正常模式：默认模式;
2、AI看门狗:PoE端口开启看门狗功能,端口下挂POE设备异常时会自动重启；
3、网线延长:250m远距离传输,供电口将降速至10Mbps(实际传输距离与连接终端/网线类型和状态相关，建议优选六类网线);

详情：
· 指示灯定义:
	指示灯
	状态
	描述说明

	PWR
	常亮
	通电

	
	熄灭
	断电

	[bookmark: _Toc26961]POE/Uplink
	常亮
	端口已连接设备

	
	闪烁
	端口有数据转发

	
	熄灭
	端口未连接设备或异常

	SFP
	常亮
	协商成功

	
	闪烁
	有数据传输

	
	熄灭
	与对端模块未协商成功或者未插入模块


· 开关说明
	开关
	模式
	说明

	拨码开关
	正常模式
	POE网口灯及UPlink灯全部闪烁一次；

	
	AI看门狗
	POE网口灯及UPlink灯全部闪烁两次；PoE端口开启看门狗功能,端口下挂POE设备异常时会自动重启

	
	网线延长
	POE网口灯及UPlink灯全部闪烁三次；250m远距离传输,供电口将降速至10Mbps(实际传输距离与连接终端/网线类型和状态相关，建议优选六类网线);



· 硬件规格：
	[bookmark: OLE_LINK4]硬件规格
	参数

	端口
	8个10/1000Mbps POE端口
1个10/1000Mbps 上联口
1个支持1G/2.5G自动切换的SFP光口

	背板带宽
	23G

	MAC表容量
	2K

	电源
	54V/2.4A

	网线类型
	1000Base-T: 4对超5类（Cat5e)或以上UTP/STP(≤100m)
100Base-TX: 2对5类（Cat5）或以上UTP/STP(≤100m)
10Base-TX: 2对5类（Cat5e）或以上UTP/STP(≤250m)




· [bookmark: OLE_LINK12]软件规格


	[bookmark: OLE_LINK6]项目
	参数

	基本功能
	遵循IEEE 802.3 以太网和IEEE802.3u 快速以太网协议标准
兼容符合IEEE 802.3af/at标准的受电设备（PD）
兼容符合已认证过的非标受电设备（PD）存储转发
MAC自动学习和老化
ieee802.3全双工流量控制&背压半双工流量控制

	以太网协议和标准
	IEEE 802.3 以太网介质访问控制协议
IEEE 802.3i 10BASE-T以太网
IEEE 802.3u 100BASE-TX快速以太网
IEEE 802.3ab 1000BASE-T千兆以太网
IEEE 802.3af 通过以太网数据线对或设备来实现以太网设备供电
IEEE 802.3at 通过以太网数据线对或设备来实现以太网设备大功率供电
IEEE 802.3x 流量控制

	[bookmark: OLE_LINK5]数据传输速率
	10/100Mbps支持全双工/半双工工作模式
1000Mbps支持全双工模式



· POE performance
	Item
	Data

	IEEE802.3af
	支持

	IEEE802.3at
	支持

	端口最大输出功率
	30W

	过流保护
	支持

	过压保护
	支持

	短路保护
	支持



· 环境要求
	环境
	参数

	[bookmark: OLE_LINK7]温度
	工作温度：0℃～40℃
存储温度：-40℃～70℃

	湿度
	工作湿度：10%～90% RH不凝结
存储湿度：5%～90% RH不凝结

	海拔
	工作: 最大6500 英寸(2000 米)
存储: 最大 6500 英寸 (2000 米)


· 重量
	项目
	重量

	裸机（不含包装）

	

	整箱
	


· [bookmark: _Toc22425]雷击浪涌
	性能
	参数

	差模
	2KV

	共模
	6KV


· [bookmark: OLE_LINK13]尺寸规格
	项目
	参数

	裸机
	186mm*150mm*43mm

	整机
	226mmx231mmx58mm

	整箱
	424mm*275mm*233mm
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