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+2个100M级联端口
云网管POE交换机
NS210PM
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概述：
磊科NS210PM能提供2个100Mbps 端口和8个100Mbps POE端口，POE端口具有电源功能。所有端口可以自动检测并识别出符合IEEE 802.3af/at标准的受电设备，并通过网线进行供电。
可视化远程管理，现场问题，远程解决。易于管理维护，满足用户对于网络设备易管理、高安全、低成本的组网需求，适用于校园、酒店及企业园区多种应用场景。
特点：
• 端口：8个10/100Mbp自适应POE供电口和2个10/100Mbps自适应端口
• 遵循IEEE 802.3以太网与IEEE 802.3u快速以太网协议标准；
• 支持IEEE802.3af/at标准，兼容支持IEEE802.3af/at的受电设备（PD）
• 过流过载短路保护，杜绝隐患、供电安全
• 所有端口均支持自动翻转（Auto MDI/MDI-X）功能
• 支持IEEE802.3X全双工流控与Back Pressure半双工流控
• 所有端口均具备线速转发能力 
• 支持MAC地址的自主学习与老化
• 云网管：可视化远程管理，现场问题，远程解决
• 全金属外壳，整机满载120W
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	指示灯

	电源指示灯
	交换机电源指示灯，点亮：设备已加电

	端口灯Link/ACT
	点亮：POE口供电正常；闪烁：数据传输中

	硬件规格

	端口组成
	8个100Mbps POE.RJ45端口端口 + 2个100Mbps 级联RJ45端口

	背板带宽
	2.0G

	MAC地址表
	2K

	电源规格
	AC输入 100-250V，标配120W电源

	网络介质与传输距离
	100Base-TX: 2对5类（Cat5）或以上UTP/STP(≤100m)
10Base-TX: 2对5类（Cat5e）或以上UTP/STP(≤250m)

	软件规格

	基本功能
	遵循IEEE 802.3 以太网和IEEE802.3u 快速以太网协议标准
兼容符合IEEE 802.3af/at标准的受电设备（PD）
兼容符合已认证过的非标受电设备（PD）
存储转发
MAC自动学习与老化
IEEE802.3X全双工流控与Back Pressure半双工流控

	以太网协议和标准
	IIEEE 802.3 以太网介质访问控制协议
IEEE 802.3i 10BASE-T以太网
IEEE 802.3u 100BASE-TX快速以太网
IEEE 802.3ab 1000BASE-T千兆以太网
IEEE 802.3af 通过以太网数据线对或设备来实现以太网设备供电
IEEE 802.3at 通过以太网数据线对或设备来实现以太网设备大功率供电
IEEE 802.3x 流量控制

	数据传输速率
	以太网10Mbps半双工，20Mbps全双工
快速以太网100Mbps半双工，200Mbps全双工
千兆以太网2000Mbs全双工

	云网管：信息查看
	交换机SN信息、设备型号、固件版本、实时IP、实时端口功率、端口LINK状态、链接双工、上下行速率；

	云网管：设备操作
	端口隔离设定、端口重启、端口POE开关、端口超远开关、交换机整机重启、整机设定重置、固件升级；

	环境要求

	温度
	工作温度：0℃～40℃
存储温度：-40℃～70℃

	湿度
	工作湿度：10%～90% RH不凝结
存储湿度：5%～90% RH不凝结

	海拔
	工作：最大 6500 英尺（2000 米） 
存储：最大 6500 英尺（2000 米）

	雷击浪涌

	差模
	4KV

	共模
	4KV

	尺寸规格
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	190mm*140mm*43mm

	整机（中性包装）
	220mm*195mm*52mm

	整箱
	415mm*290mm*455mm

	包装运输

	填充防护
	一体内卡防护

	包装箱
	优质牛卡纸箱，尺寸415mm*290mm*455mm

	包装数量
	20PCS(箱)

	其它
	包装箱上应有标签标注产品型号编码及数量

	湿度环境
	5%～90% RH不凝结

	温度环境
	-40℃～70℃，结合湿度考虑，最合理状态建议为室温条件

	堆叠上限
	完整包装状态下，最高4层上限

	注意事项
	存储仓库应清洁、通风、无腐蚀气体、无易燃、易爆及其它腐蚀性化学物品，
远离热源、强烈机械振动源。

	存储周期
	按以上要求合理存放可持续一年，满2年建议重新检验再使用


	[bookmark: _top]版本
	修改日期
	修改人
	备注

	V1.0
	2023/8/14
	陈昊
	编写

	V1.1
	
	
	校对



image1.png
net-core &#





image2.png
NETCcLOUD

net-core B#’ axseamemnnmmmn L=

o1 02 ®3 @4 o5 06 o7 o8

POEZ2#tE0





