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深圳市磊科实业有限公司




	版本
	修改日期
	修改人
	修改日志

	V1.0
	2019/07/19
	曹羽
	初始化

	V1.1
	2020/4/29
	曹羽
	增加产品图片和铭板图


版本更改说明
产品图片：
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LED灯状态以新铭板为主
产品型号：NSD1324D
芯片方案：RTL8382L+RTL8218B*2
ROM规格：4MB

端口：24个10/100/1000M自适应LAN口

LED：PWR,24LAN LINK
电源：12V1.5A（内置）


产品特点：
高背板大宽

自动地址学习和老化
硬件规格：

	标准
	IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3z ,IEEE802.3x

	端口
	LAN 口：24 X 10/100/1000M AUTO MDI/MDIX RJ45 port

	转发速率
	10/100/1000Mbps

	FLASH
	4MB

	LED指示灯
	PWR、24LAN LINK

	外形尺寸
（L*W*H）
	280mm（长）*173mm（宽）*44mm（高）

	电源
	内置12V1.5A

	重量（机器）
	1265g

	使用环境
	工作温度：0℃ 到 40℃ 

存储温度：-20℃ 到 70℃ 

工作湿度：10% 到 90% 不凝结 

存储湿度：5% 到 90% 不凝结


附件：
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申请编号：A2019CCC1608-3185242 报告编号：C-16701-180730502


2017年12月01日


国家强制性产品认证


试验报告


新申请 □变更 □监督 □复审 □其他：


申请编号： A2019CCC1608-3185242


产品名称： 交换机（集线器功能）


申请型号： NSD1324D、NSD1324


检测机构： 华测检测认证集团股份有限公司


验证码：3096341343







申请编号：A2019CCC1608-3185242 报告编号：C-16701-180730502


2017年12月01日


样品名称：交换机（集线


器功能）


样品型号：NSD1324D、


NSD1324


样品数量：各2台


样品来源：送样


收样日期：2019.04.10


完成日期：2019.05.31


委托人：深圳市网是科技有限公司


委托人地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙


四路2号安博科技宝龙厂区6号厂房


生产者：深圳市网是科技有限公司


生产者地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙


四路2号安博科技宝龙厂区6号厂房


生产企业：江西网是科技有限公司


生产企业地址：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区


通久路6号


试验依据标准:


GB4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》；


GB/T9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》；


YD/T993-1998《电信终端设备防雷技术要求和试验方法》


试验结论：合格


本申请单元所覆盖的产品型号：NSD1324D、NSD1324。


安全主检：曾诗彬 签名： 日期：2019.05.31


安全审核：陈晓婷 签名： 日期：2019.05.31 华测检测认证集团股份


有限公司


2019年05月31日


EMC 主检：黄利雄 签名： 日期：2019.05.31


EMC 审核：王全彪 签名： 日期：2019.05.31


签发人：曹雪枫 汪颖勇 签名：


签发日期：2019.05.31


备注：


1.认证实施规则：CNCA-C16-01：2014《强制性产品认证实施规则 电信终端设


备》。







申请编号：A2019CCC1608-3185242 报告编号：C-16701-180730502


2017年12月01日


报 告 组 成
报告内容 有无 页数 编号


封面  1 /


首页  1 /


报告组成  1 /


变更确认表 / / /


CB核查报告 / / /


产品描述报告  1 C-16701-180730502-P


--安全描述报告  27 C-16701-180730502-P-S


--电磁兼容描述报告  3 C-16701-180730502-P-E


--雷击描述报告  3 C-16701-180730502-P-L


封底  1 /


安全测试报告  24 C-16701-180730502-D-S


电磁兼容测试报告  17 C-16701-180730502-D-E


雷击测试报告  4 C-16701-180730502-D-L


本报告由表中划的所有内容组成.
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2017年12月01日


产品描述报告


产品名称： 交换机（集线器功能）


申请型号规格：


型号：NSD1324D、NSD1324


规格：100-240V 50/60Hz 0.8A


产品功能描述、产品组成描述：


本次申请产品为交换机，其主要功能为网络数据传输,具有集线器功能。产品属I类可


移动式设备，金属外壳，由开关电源适配器供电，初级和次级间靠加强绝缘隔离，跨接有


高频变压器、Y1类电容和光电耦合器，有足够的电气间隙和爬电距离来实现防触电保护。


系列型号差异描述：


本次申请型号之间仅外形尺寸及内部电源布局不同，其余完全相同，具体差异见样品


照片。


备注：/
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申请编号：A2019CCC1608-3185242 第1页 共27页 报告编号：C-16701-180730502-P-S


安 全 描 述 报 告


安全样品描述及说明：
设备移动性： [  ]可移动式 [ ]手持式 [ ]驻立式 [ ]可携带式


[ ]永久性连接式 [ ]直接插入式 [ ]嵌装式


安全说明： [  ]汉文 [ ]藏文 [ ]蒙古文 [ ]壮文 [ ]维文 [ ]其它


适用地区环境： [ ] ≤海拔2000米 [  ]≤海拔5000米 [ ]不适用


适用气候条件： [  ]热带气候条件下 [ ]非热带气候条件下


与电源的连接： [ ]可插式设备 [  ]A型 [ ]B型
[ ]永久性连接式 [  ]可拆卸电源软线 [ ]不可拆卸电源软线


[ ]不直接连接到电网电源


工作方式： [  ]连续工作 [ ]短时工作 [ ]间歇工作


接触区域： [  ]操作人员可触及的 [ ]限制接触区域


过电压等级（OVC）： [ ]OVCI [  ]OVCII [ ]OVCIII [ ]OVCIV
电源容差（%）：±10%
进行IT配电系统试验： [ ]是 [  ]否
进行IT配电系统试验，相－相电压 (v)：/
设备类别： [  ]I类 [ ]II类 [ ]III类 [ ]其他类


污染等级（PD）： [ ]PD1： [  ]PD2 [ ]PD3
预定要安装在墙壁或天花板的设备：[ ]是 [  ]否
设备的质量（kg）：<7kg
进水防护等级: IPX0


其他重要描述：


1、本次申请的产品为 I类可移动式设备，通过器具耦合器与电网电源连接。由开关电源适配器供电，初级


和次级间靠加强绝缘隔离，跨接有高频变压器、Y1 类电容和光电耦合器，有足够的电气间隙和爬电距离来


实现防触电保护，金属外壳作为防火防护外壳。其内部结构和外观见照片。


2、本次申请型号为 NSD1324D、NSD1324，型号之间仅外形尺寸及内部电源布局不同，其余完全相同，具体


差异见样品照片。根据型号之间的差异，本次申请安全在型号 NSD1324D（外形小尺寸）上进行全项试验，


在型号 NSD1324（外形大尺寸）上补充 2.10.3 和 2.10.4 条款试验，试验结果覆盖本次申请所有型号。


3、样品主要参数：输入：100-240V 50/60Hz 0.8A。


4、其他重要描述：


—设备预期使用的最高室内环境温度：40℃；


—设备适用于海拔5000m及以下地区安全使用；


—设备适用于热带气候条件下安全使用；


—器具耦合器作为断接装置。


整改情况说明：/
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安全关键件清单:


序号 位号 部件号 关键件名称 型号 规格/材料 生产者(制造商) 生产企业 认证标准 备注


1 / / 电线组件
LP-31+LS-13 10A 250V～
( 配 60227IEC53 3 × 0.75mm2,
60227IEC53 3×1mm2)


东莞市昕海琳电线
电缆科技有限公司


东莞市昕海琳电
线电缆科技有限
公司


GB15934-2008 2010010101423962


2 / /
器具输入插
座


HC-99 10A 250V～
乐清市华琴电子有
限公司


东莞市华琴电子
有限公司


GB17465.1-2009 2016010204834636


3 / /
印制电路板
（主板）


PB-2091-
M02G-00


通过附录A.2试验
要求


骏亚（惠州）电子
科技有限公司


/ GB4943.1-2011 随机试验


4 / /
开关电源适
配器


GQ18-120150-
OP


输 入 ： 100-
240V ～ 50/60Hz
0.8A Max
输出:DC12V 1.5A


东莞市港奇电子有
限公司


东莞市港奇电子
有限公司


GB4943.1-2011 随整机考核


以下为开关电源适配器上安全关键件


1 F1 / 熔断器 5TE T3.15AL 250V
旭程电子(深圳)有
限公司


旭程电子(深圳)
有限公司


GB/T9364.1-1997
GB/T9364.3-1997
CQC/RY131-2003附件2


CQC09012033049


1-1 F1 / 熔断器 SMT T3.15AL 250V
深圳市良胜电子有
限公司


深圳市良胜电子
有限公司


GB/T9364.1-1997
GB/T9364.3-1997
CQC11-462125-2009附件
2


CQC05012014400


1-2 F1 / 熔断器 6ET T3.15AL 250V
洪湖市蓝光电子有
限责任公司


洪湖市蓝光电子
有限责任公司


GB/T9364.1-1997
GB/T9364.3-1997
CQC11-462125-2009附件
2


CQC11012061303


1-4 F1 / 熔断器 KET T3.15AL 250V
东莞市金华电子有
限公司


东莞市金华电子
有限公司


GB/T9364.1-1997
GB/T9364.3-1997
CQC11-462125-2009附件
2


CQC11012056902


1-5 F1 / 熔断器 2010 T3.15AL 250V
东莞华德电器有限
公司


东莞华德电器有
限公司


GB/T9364.1-
1997;GB/T9364.3-1997


CQC11012062248


1-6 F1 / 熔断器 2020 T3.15AL 250V
华德电子股份有限
公司


东莞华德电器有
限公司


GB/T9364.1-1997
GB/T9364.3-1997
CQC11-462125-2009附件
2


CQC15012131156


1-7 F1 / 熔断器 MST T3.15AL 250V 功得电子工业股份 功得电子工业股 GB/T9364.1-1997 CQC15012123625
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序号 位号 部件号 关键件名称 型号 规格/材料 生产者(制造商) 生产企业 认证标准 备注


有限公司 份有限公司 GB/T9364.3-1997
CQC11-462125-2009附件
2


1-8 F1 / 熔断器 MST T3.15AL 250V
功得电子工业股份
有限公司


功得电子工业股
份有限公司


GB/T9364.1-1997
GB/T9364.3-1997
CQC11-462125-2009附件
2


CQC10012048623


1-9 F1 / 熔断器 932 T3.15AL 250V
东莞市贝特电子科
技股份有限公司


东莞市贝特电子
科技股份有限公
司


GB/T9364.1-1997
GB/T9364.3-1997
CQC11-462125-2009附件
2


CQC11012062690


1-10 F1 / 熔断器 SS-5 T3.15AL 250V
东莞库柏电子有限
公司


东莞库柏电子有
限公司


GB/T9364.3-1997
GB9364.1-1997 CQC11-
462126-2009附件2


CQC08012025533


1-11 F1 / 熔断器
TR
TB


T3.15AL 250V
中山市蓝宝电器有
限公司


中山市蓝宝电器
有限公司


GB/T9364.3-
1997;GB/T9364.1-
1997;CQC11-462125-
2009 附件2


CQC18012204502


1-12 F1 / 熔断器 3T T3.15AL 250V
旭程电子(深圳)有
限公司


旭程电子(深圳)
有限公司


GB9364.1-1997
GB9364.3-1997
CQC/RY131-2003


CQC06012016768


1-13 F1 / 熔断器 4T T3.15AL 250V
旭程电子(深圳)有
限公司


旭程电子(深圳)
有限公司


GB9364.1-1997
GB9364.3-1997
CQC/RY131-2003附件2


CQC09012028794


1-14 F1 / 熔断器 3K T3.15AL 250V
深圳市良胜电子有
限公司


深圳市良胜电子
有限公司


GB9364.1-1997
GB9364.3-1997 CQC11-
462125-2009附件2


CQC05012014481


1-15 F1 / 熔断器 3N T3.15AL 250V
深圳市良胜电子有
限公司


深圳市良胜电子
有限公司


GB9364.1-1997
GB9364.3-1997 CQC11-
462125-2009附件2


CQC05012014483


1-16 F1 / 熔断器 L3T T3.15AL 250V
洪湖市蓝光电子有
限责任公司


洪湖市蓝光电子
有限责任公司


GB9364.1-1997
GB9364.3-1997 CQC11-
462125-2009附件2


CQC08012027933


1-17 F1 / 熔断器 L3CT T3.15AL 250V
洪湖市蓝光电子有
限责任公司


洪湖市蓝光电子
有限责任公司


GB9364.1-1997
GB9364.3-1997 CQC11-
462125-2009附件2


CQC11012055572


1-18 F1 / 熔断器 ICP T3.15AL 250V
东莞华德电器有限
公司


东莞华德电器有
限公司


GB9364.1-1997
GB9364.3-1997 CQC11-
462125-2009附件2


CQC10012052345
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序号 位号 部件号 关键件名称 型号 规格/材料 生产者(制造商) 生产企业 认证标准 备注


1-19 F1 / 熔断器 334 T3.15AL 250V
东莞市贝特电子科
技股份有限公司


东莞市贝特电子
科技股份有限公
司


GB9364.1-1997
GB9364.3-1997 CQC11-
462125-2009附件2


CQC08012026251


1-20 F1 / 熔断器 332 T3.15AL 250V
东莞市贝特电子科
技股份有限公司


东莞市贝特电子
科技股份有限公
司


GB9364.1-1997
GB9364.3-1997 CQC11-
462125-2009附件2


CQC07012019319


2 T1 / 高频变压器 JSY-TEE16018
Class B，仅适用
于海拔5000米及
以下


博罗县嘉治电子有
限公司


博罗县嘉治电子
有限公司


GB19212.1-
2008;GB/T19212.17-
2013;GB8898-2011


CQC13001088526


3 LF1 /
抑制射频干
扰固定电感
器骨架


T375HF 通过附录A.2试验
长春人造树脂厂股
份有限公司


/ GB4943.1-2011 随机试验


4 CY1 /
抑制无线电
干扰电容器
(Y1电容)


JD
1000pF，
Min. 250Vac


东莞市智旭电子有
限公司


东莞市智旭电子
有限公司


IEC60384-
14:2013+AMD1:2016


CQC13001103540


4-1 CY1 /
抑制无线电
干扰电容器
(Y1电容)


DCF
1000pF，
Min. 250Vac


东莞市易利嘉电子
有限公司


东莞市易利嘉电
子有限公司


GB/T6346.14-2015 CQC04001011968


4-2 CY1 /
抑制无线电
干扰电容器
(Y1电容)


DCF
1000pF，
Min. 250Vac


东莞市易利嘉电子
有限公司


东莞市易利嘉电
子有限公司


IEC60384-14:2005 CQC12001082430


4-3 CY1 /
抑制无线电
干扰电容器
(Y1电容)


YO
1000pF，
Min. 250Vac


祥泰电子（深圳）
有限公司


东莞市盛上泰实
业有限公司


GB/T6346.14-2015 CQC13001095361


4-4 CY1 /
抑制无线电
干扰电容器
(Y1电容)


CT7
1000pF，
Min. 250Vac


汕头高新区松田实
业有限公司


汕头高新区松田
实业有限公司


GB/T6346.14-2015 CQC06001018610


4-5 CY1 /
抑制无线电
干扰电容器
(Y1电容)


JT
1000pF，
Min. 250Vac


东莞市健坤电子科
技有限公司


东莞市健而威电
子科技有限公司


IEC60384-14:2005 CQC12001082600


4-6 CY1 /
抑制无线电
干扰电容器
(Y1电容)


WD
1000pF，
Min. 250Vac


嘉竑企业股份有限
公司


嘉竑企业股份有
限公司大里厂


GB/T6346.14-2015 CQC03001008379


4-7 CY1 /
抑制无线电
干扰电容器
(Y1电容)


F
1000pF，
Min. 250Vac


广东南方宏明电子
科技股份有限公司


广东南方宏明电
子科技股份有限
公司


IEC60384-14:2005 CQC03001003160


4-8 CY1 /
抑制无线电
干扰电容器
(Y1电容)


F
1000pF，
Min. 250Vac


广东南方宏明电子
科技股份有限公司


广东南方宏明电
子科技股份有限
公司


IEC60384-14:2005 CQC15001124387
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4-9 CY1 /
抑制无线电
干扰电容器
(Y1电容)


G Y1
1000pF，
Min. 250Vac


东莞市莞创电子有
限公司


东莞市莞创电子
有限公司


IEC60384-14:2005 CQC14001115094


4-10 CY1 /
抑制无线电
干扰电容器
(Y1电容)


AR
1000pF，
Min. 250Vac


广东汇万电子科技
有限公司


广东汇万电子科
技有限公司


IEC60384-14:2013 CQC16001140450


4-11 CY1 /
抑制无线电
干扰电容器
(Y1电容)


CT7
1000pF，
Min. 250Vac


东莞市达孚电子有
限公司


东莞市达孚电子
有限公司


IEC60384-14:2005
CQC14001119739


4-12 CY1 /
抑制无线电
干扰电容器
(Y1电容)


HT
1000pF，
Min. 250Vac


深圳市浩田电子有
限公司


深圳市浩田电子
有限公司


IEC60384-14:2005 CQC14001108166


5
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻


TVR10471-V
TVR10511-V
TVR10561-V
TVR10621-V
TVR10681-V
TVR10751-V
TVR10821-V


标称压敏电压：
470-820V, 最 大
连续交流电压：
300-510V


兴勤电子工业股份
有限公司


/


GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-
2011;GB8898-2011


CQC10001041748


5-1
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻


TVR10471-V
TVR10511-V
TVR10561-V
TVR10621-V
TVR10681-V
TVR10751-V
TVR10821-V


标称压敏电压：
470-820V, 最 大
连续交流电压：
300-510V


兴勤电子工业股份
有限公司


/


GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-
2011;GB8898-2011


CQC10001041749


5-2
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻


TVR14471-D
TVR14511-D
TVR14561-D
TVR14621-D
TVR14681-D
TVR14751-D
TVR14821-D
TVR10471-D
TVR10511-D
TVR10561-D
TVR10621-D
TVR10681-D
TVR10751-D
TVR10821-D


标称压敏电压：
470-820V, 最 大
连续交流电压：
300-510V


兴勤电子工业股份
有限公司


/


GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-
2011;GB8898-2011


CQC10001041750
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5-3
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻


TVR14471-V
TVR14511-V
TVR14561-V
TVR14621-V
TVR14681-V
TVR14751-V
TVR14821-V


标称压敏电压：
470-820V, 最 大
连续交流电压：
300-510V


兴勤电子工业股份
有限公司


/


GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-
2011;GB8898-2011


CQC13001089857


5-4
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻


TVR 10471-M
TVR 10511-M
TVR 10561-M
TVR 10621-M
TVR 10681-M
TVR 10751-M


标称压敏电压：
470-750V, 最 大
连续交流电压：
300-465V


兴勤电子工业股份
有限公司


/


GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-
2011;GB8898-2011


CQC13001090357


5-5
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻


TVR 14471-M
TVR 14511-M
TVR 14561-M
TVR 14621-M
TVR 14681-M
TVR 14751-M


标称压敏电压：
470-750V, 最 大
连续交流电压：
300-465V


兴勤电子工业股份
有限公司


/


GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-
2011;GB8898-2011


CQC15001128834


5-6
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻


TVR14471
TVR14511
TVR14561
TVR14621
TVR14681
TVR14751
TVR14821


标称压敏电压：
470-820V, 最 大
连续交流电压：
300-510V


兴勤电子工业股份
有限公司


/


GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-
2011;GB8898-2011


CQC03001007654


5-7
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻


10D471K
10D511K
10D561K
10D621K
10D681K
10D751K
10D821K


标称压敏电压：
470-820V, 最 大
连续交流电压：
300-510V


惠州市嵩隆力上电
子有限公司


/


GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-
2011;GB8898-2011


CQC12001076479


5-8
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻


14D471K
14D511K
14D561K
14D621K
14D681K
14D751K
14D821K


标称压敏电压：
470-820V, 最 大
连续交流电压：
300-510V


惠州市嵩隆力上电
子有限公司


/


GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-
2011;GB8898-2011


CQC12001078540
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5-9
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻


10D471K
10D511K
10D561K
10D621K
10D681K
10D751K
10D821K


标称压敏电压：
470-820V, 最 大
连续交流电压：
300-510V


惠州市嵩隆力上电
子有限公司


/


GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-
2011;GB8898-2011


CQC16001150286


5-10
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻


14D471K
14D511K
14D561K
14D621K
14D681K
14D751K
14D821K


标称压敏电压：
470-820V, 最 大
连续交流电压：
300-510V


惠州市嵩隆力上电
子有限公司


/


GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-
2011;GB8898-2011


CQC16001161077


5-11
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻


STE-14D471K
STE-14D511K
STE-14D561K
STE-14D621K
STE-14D681K
STE-14D751K
STE-14D821K


标称压敏电压：
470-820V, 最 大
连续交流电压：
300-510V


汕头高新区松田实
业有限公司


/


GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-
2011;GB8898-2011


CQC07001020531


5-12
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻


STE-10D471K
STE-10D511K
STE-10D561K
STE-10D621K
STE-10D681K
STE-10D751K
STE-10D821K


标称压敏电压：
470-820V, 最 大
连续交流电压：
300-510V


汕头高新区松田实
业有限公司


/


GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-
2011;GB8898-2011


CQC07001020532


5-13
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻


CNR-10D471K
CNR-10D511K
CNR-10D561K
CNR-10D621K
CNR-10D681K
CNR-10D751K
CNR-10D821K
10D471K
10D511K
10D561K
10D621K
10D681K


标称压敏电压：
470-820V, 最 大
连续交流电压：
300-510V


舜全电气器材(东
莞)有限公司


/


GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-
2011;GB8898-2011


CQC08001023767
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10D751K
10D821K


5-14
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻


CNR-14D471K
CNR-14D511K
CNR-14D561K
CNR-14D621K
CNR-14D681K
CNR-14D751K
CNR-14D821K
14D471K
14D511K
14D561K
14D621K
14D681K
14D751K
14D821K


标称压敏电压：
470-820V, 最 大
连续交流电压：
300-510V


舜全电气器材(东
莞)有限公司


/


GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-
2011;GB8898-2011


CQC08001023768


5-15
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻


CNR-10V471K
CNR-10V511K
CNR-10V561K
CNR-10V621K
CNR-10V681K
CNR-10V751K
CNR-10V821K
10V471K
10V511K
10V561K
10V621K
10V681K
10V751K
10V821K


标称压敏电压：
470-820V, 最 大
连续交流电压：
300-510V


舜全电气器材(东
莞)有限公司


/


GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-
2011;GB8898-2011


CQC13001091908


5-16
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻


CNR-14V471K
CNR-14V511K
CNR-14V561K
CNR-14V621K
CNR-14V681K
CNR-14V751K
CNR-14V821K
14V471K
14V511K
14V561K


标称压敏电压：
470-820V, 最 大
连续交流电压：
300-510V


舜全电气器材(东
莞)有限公司


/


GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-
2011;GB8898-2011


CQC13001091909
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14V621K
14V681K
14V751K
14V821K


5-17
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻


CNR-10P471K
CNR-10P511K
CNR-10P561K
CNR-10P621K
CNR-10P681K
CNR-10P751K
CNR-10P821K
10P471K
10P511K
10P561K
10P621K
10P681K
10P751K
10P821K


标称压敏电压：
470-820V, 最 大
连续交流电压：
300-510V


舜全电气器材(东
莞)有限公司


/


GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-
2011;GB8898-2011


CQC16001159204


5-18
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻


CNR-14P471K
CNR-14P511K
CNR-14P561K
CNR-14P621K
CNR-14P681K
CNR-14P751K
CNR-14P821K
14P471K
14P511K
14P561K
14P621K
14P681K
14P751K
14P821K


标称压敏电压：
470-820V, 最 大
连续交流电压：
300-510V


舜全电气器材(东
莞)有限公司


/


GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-
2011;GB8898-2011


CQC16001159206


5-19
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻


10D471K
10D511K
10D561K
10D621K
10D681K
10D751K
10D821K
10D471KZ


标称压敏电压：
470-820V, 最 大
连续交流电压：
300-510V


惠州联顺电子有限
公司


/


GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-
2011;GB8898-2011


CQC14001106778
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10D511KZ
10D561KZ
10D621KZ
10D681KZ
10D751KZ
10D821KZ


5-20
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻


14D471K
14D511K
14D561K
14D621K
14D681K
14D751K
14D821K
14D471KZ
14D471KZ
14D511KZ
14D561KZ
14D621KZ
14D681KZ
14D751KZ
14D821KZ


标称压敏电压：
470-820V, 最 大
连续交流电压：
300-510V


惠州联顺电子有限
公司


/


GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-
2011;GB8898-2011


CQC14001106777


5-21
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻


471KD10
511KD10
561KD10
621KD10
681KD10
751KD10
821KD10
471KD10J
511KD10J
561KD10J
621KD10J
681KD10J
751KD10J
821KD10J


标称压敏电压：
470-820V, 最 大
连续交流电压：
300-510V


广东百圳君耀电子
有限公司


/


GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-
2011;GB8898-2011


CQC08001027199


5-22
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻


471KD14
511KD14
561KD14
621KD14
681KD14


标称压敏电压：
470-820V, 最 大
连续交流电压：
300-510V


广东百圳君耀电子
有限公司


/


GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-
2011;GB8898-2011


CQC08001027208
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751KD14
821KD14
471KD14J
511KD14J
561KD14J
621KD14J
681KD14J
751KD14J
821KD14J


5-23
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻


14N471K
14N511K
14N561K
14N621K
14N681K
14N751K
14N821K
14S471K
14S511K
14S561K
14S621K
14S681K
14S751K
14S821K
14V471K
14V511K
14V561K
14V621K
14V681K
14V751K
14V821K
14U471K
14U511K
14U561K
14U621K
14U681K
14U751K
14U821K


标称压敏电压：
470-820V, 最 大
连续交流电压：
300-510V


东莞久尹电子有限
公司


/


GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-
2011;GB8898-2011


CQC07001019163


5-24
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻
10N471K
10N511K
10N561K


标称压敏电压：
470-820V, 最 大
连续交流电压：


东莞久尹电子有限
公司


/
GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-


CQC07001019162
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10N621K
10N681K
10N751K
10N821K
10S471K
10S511K
10S561K
10S621K
10S681K
10S751K
10S821K
10U471K
10U511K
10U561K
10U621K
10U681K
10U751K
10U821K


300-510V 2011;GB8898-2011


5-25
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻


14N471K
14N511K
14N561K
14N621K
14N681K
14N751K
14N821K
14S471K
14S511K
14S561K
14S621K
14S681K
14S751K
14S821K
14U471K
14U511K
14U561K
14U621K
14U681K
14U751K
14U821K


标称压敏电压：
470-820V, 最 大
连续交流电压：
300-510V


东莞久尹电子有限
公司


/


GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-
2011;GB8898-2011


CQC15001131017
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5-26
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻


10N471K
10N511K
10N561K
10N621K
10N681K
10N751K
10N821K
10S471K
10S511K
10S561K
10S621K
10S681K
10S751K
10S821K
10U471K
10U511K
10U561K
10U621K
10U681K
10U751K
10U821K


标称压敏电压：
470-820V, 最 大
连续交流电压：
300-510V


东莞久尹电子有限
公司


/


GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-
2011;GB8898-2011


CQC15001130700


5-27
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻


10D471K
10D511K
10D561K
10D621K
10D681K
10D751K
10D821K


标称压敏电压：
470-820V, 最 大
连续交流电压：
300-510V


广东鸿志电子科技
有限公司


/


GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-
2011;GB8898-2011


CQC04001010846


5-28
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻


14D471K
14D511K
14D561K
14D621K
14D681K
14D751K
14D821K


标称压敏电压：
470-820V, 最 大
连续交流电压：
300-510V


广东鸿志电子科技
有限公司


/


GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-
2011;GB8898-2011


CQC04001010844


5-29
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻


ZVR10D471K
ZVR10D511K
ZVR10D561K
ZVR10D621K
ZVR10D681K


标称压敏电压：
470-820V, 最 大
连续交流电压：
300-510V


广东南方宏明电子
科技股份有限公司


/


GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-
2011;GB8898-2011


CQC05001012670
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ZVR10D751K
ZVR10D821K
ZVR14D471K
ZVR14D511K
ZVR14D561K
ZVR14D621K
ZVR14D681K
ZVR14D751K
ZVR14D821K


5-30
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻


V-471K-14E
V-511K-14E
V-561K-14E
V-621K-14E
V-681K-14E
V-751K-14E
V-821K-14E
V-471K-14D
V-511K-14D
V-561K-14D
V-621K-14D
V-681K-14D
V-751K-14D
V-821K-14D


标称压敏电压：
470-820V, 最 大
连续交流电压：
300-510V


广东汇万电子科技
有限公司


/


GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-
2011;GB8898-2011


CQC16001150661


5-31
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻


V-471K-10E
V-511K-10E
V-561K-10E
V-621K-10E
V-681K-10E
V-751K-10E
V-821K-10E
V-471K-10D
V-511K-10D
V-561K-10D
V-621K-10D
V-681K-10D
V-751K-10D
V-821K-10D


标称压敏电压：
470-820V, 最 大
连续交流电压：
300-510V


广东汇万电子科技
有限公司


/


GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-
2011;GB8898-2011


CQC16001143878


5-32
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻
10D471K
10D511K
10D561K


标称压敏电压：
470-820V, 最 大
连续交流电压：


广西新未来信息产
业股份有限公司


/
GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-


CQC09001034429
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序号 位号 部件号 关键件名称 型号 规格/材料 生产者(制造商) 生产企业 认证标准 备注


10D621K
10D681K
10D751K
10D821K


300-510V 2011;GB8898-2011


5-33
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻


14D471K
14D511K
14D561K
14D621K
14D681K
14D751K
14D821K


标称压敏电压：
470-820V, 最 大
连续交流电压：
300-510V


广西新未来信息产
业股份有限公司


/


GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-
2011;GB8898-2011


CQC11001059507


5-34
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻


10D471K
10D511K
10D561K
10D621K
10D681K
10D751K
10D821K


标称压敏电压：
470-820V, 最 大
连续交流电压：
300-510V


东莞市达孚电子有
限公司


/


GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-
2011;GB8898-2011


CQC17001179316


5-35
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻


14D471K
14D511K
14D561K
14D621K
14D681K
14D751K
14D821K


标称压敏电压：
470-820V, 最 大
连续交流电压：
300-510V


东莞市达孚电子有
限公司


/


GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-
2011;GB8898-2011


CQC17001179324


5-36
MOV1
（ 可
选）


/ 压敏电阻


MYG20G10K471
MYG20G10K511
MYG20G10K561
MYG20G10K621
MYG20G10K681
MYG20G10K751
MYG20G10K821
MYG20G14K471
MYG20G14K511
MYG20G14K561
MYG20G14K621
MYG20G14K681
MYG20G14K751
MYG20G14K821


标称压敏电压：
470-820V, 最 大
连续交流电压：
300-510V


陕西华星电子集团
有限公司


/


GB/T10193-
1997;GB/T10194-
1997;GB4943.1-
2011;GB8898-2011


CQC03001004469
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序号 位号 部件号 关键件名称 型号 规格/材料 生产者(制造商) 生产企业 认证标准 备注


6 U2 / 光电耦合器 LTV-817


加强绝缘，绝缘
穿 透 距 离 ≥
0.4mm，外部爬电
距离≥8.0mm，通
过热循环测试，
适用于海拔5000
米及以下


光宝科技股份有限
公司


/ GB8898-2011 CQC10001054420


6-1 U2 / 光电耦合器 LTV-817


加强绝缘，绝缘
穿 透 距 离 ≥
0.4mm，外部爬电
距离≥8.0mm，通
过热循环测试，
适用于海拔5000
米及以下


光宝科技股份有限
公司


/ GB4943.1-2011 CQC10001054421


6-2 U2 / 光电耦合器 EL817


加强绝缘，外部
爬 电 距 离 ，
Ext.Cr.≥8.0mm
绝缘穿透距离，
dti≥0.4mm
通 过 热 循 环 测
试，适用于海拔
5000米及以下


亿光电子工业股份
有限公司


/
GB8898-2011;GB4943.1-
2011


CQC08001022757


6-3 U2 / 光电耦合器 BPC-817


加强绝缘，内部
绝 缘 穿 透 距
离>0.7mm，外部
爬电距离8.1mm，
通 过 热 循 环 测
试，适用于海拔
5000米及以下


东莞佰鸿电子有限
公司


/ GB4943.1-2011 CQC08001026994


6-4 U2 / 光电耦合器 BPC-817


加强绝缘，外部
爬 电 距 离 ＞
8.0mm，绝缘穿透
距离≥0.4mm，通
过 10 次 热 循 环
（仅适用于海拔
5000米及以下）


东莞佰鸿电子有限
公司


/ GB8898-2011 CQC05001014257


6-5 U2 / 光电耦合器


ORPC-817A 、
ORPC-817B 、
ORPC-817C 、
ORPC-817D 、


加强绝缘，绝缘
穿 透 距 离 ≥
0.4mm，外部爬电
距离≥7.0mm，内


深圳市奥伦德元器
件有限公司


/ GB4943.1-2011 CQC09001029446
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序号 位号 部件号 关键件名称 型号 规格/材料 生产者(制造商) 生产企业 认证标准 备注


ORPC-817E 部 爬 电 距 离 ≥
6.0mm，适用于海
拔5000米及以下


7 / / 印制板基材
ZD-90、
ZD-90Y、
ZD-90F


FV0
山东金宝科创股份
有限公司


招远鸿福电子科
技有限公司


GB/T4721-1992;GB/T
4723-2017


CQC03001006426


7-1 / / 印制板基材
ZD-95(G)F 、
ZD-95(G)F1 、
ZD-95(G)F3


FV0
山东金宝电子股份
有限公司


山东金宝电子股
份有限公司


GB/T4724-2017, GB/T
6040-2002, GB/T


19466.1-2004, GB/T
19466.2-2004, GB/T
19466.3-2004, ISO


11358-1:2014


CQC13001093328


7-2 / / 印制板基材
KB-5150，
KB-5150 &


V-0;
建滔积层板（昆
山）有限公司


建滔积层板（昆
山）有限公司


GB/T4724-2017, GB/T
6040-2002, GB/T


19466.1-2004, GB/T
19466.2-2004, GB/T
19466.3-2004, ISO


11358-1:2014


CQC11134057276


7-3 / / 印制板基材 KB-3151C FV0
建滔(佛冈)积层纸
板有限公司


建滔(佛冈)积层
纸板有限公司


GB/T4721-1992;GB/T
4723-2017


CQC09001039855


7-4 / / 印制板基材 KB-5150 V-0
建滔（佛冈）积层
板有限公司


建滔（佛冈）积
层板有限公司


GB/T4724-2017,
GB/T6040-2002,


GB/T19466.1-2004,
GB/T19466.2-2004,
GB/T19466.3-2004,
ISO11358-1:2014


CQC14134114665


7-5 / / 印制板基材
KB-3151C,
ZD-95（G）F


V-0
博罗县中科达电子
有限公司


博罗县中科达电
子有限公司


GB/T4588.1-1996, GB/T
5169.16-2017, GB/T
5169.21-2017, GB/T


4207-2012


CQC13134096171


7-6 / / 印制板基材 KB-6160 V-0
博罗县中科达电子
有限公司


博罗县中科达电
子有限公司


GB/T4588.2-1996, GB/T
5169.16-2017, GB/T
5169.21-2017, GB/T


4207-2012


CQC13134096170
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产品电气原理图:内置开关电源
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样 品 照 片（安全）


产品外观（NSD1324D）


产品外观（NSD1324D）


（红圈标识为铭牌所在位置）
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端口（NSD1324D）


内部结构（NSD1324D）
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内部结构（NSD1324D）


内部结构（NSD1324D）
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样 品 照 片（安全）


主板正面


主板反面
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电源板正面


电源板反面
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样 品 照 片（安全）


电源板反面


熔断器标识
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样 品 照 片（安全）


变压器铭牌


产品外观（NSD1324）
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样 品 照 片（安全）


产品外观（NSD1324）


（红圈标识为铭牌所在位置）


端口（NSD1324）
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样 品 照 片（安全）


内部结构（NSD1324）


产品铭牌
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电 磁 兼 容 描 述 报 告


1．受试设备（EUT）描述:


受试设备安装形式：台式


受试设备接地方式：通过保护接地线(端子)接地


受试设备一般描述：本设备为信息技术设备，其无线电骚扰特性按A级信息技术设备要


求。


供电方式：交流


电源电压：100-240V 电源频率：50/60Hz 额定功率/额定电流：0.8A


电源线：不附带可拆卸（单相三极）


信 号 线：/


I/O接口：以太网口


电信/网络端口：以太网口


电信/网络端口连接电缆：本次测试使用5类和6类非屏蔽平衡网线进行测试。


多功能设备： 是， 否


受试设备功能描述（适用时）：/


2. 其它重要说明：


1、制造商在说明书中声明：此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干


扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。


2、本报告EUT内部产生或使用的最高工作频率为25MHz。小于108MHz，1GHz以上辐射骚扰


不适用，本次不考核。


3、本次申请的产品型号及差异详见产品描述报告。


4、本次申请的产品配备两款不同尺寸的金属外壳（尺寸为：280*173*44mm和


440*200*44mm）。本次在小尺寸外壳的NSD1324D（编号为1#）型样机上机进行全项试验。


在大尺寸外壳的NSD1324（编号为2#）型样机上补测30MHz～1000MHz辐射骚扰试验，其试


验结果覆盖其余型号。
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电磁兼容关键件清单


序号 关键件名称 位号 型号 规格
生产者


（制造商）


生产


企业


使用/备


用
备注


1 主板 / XDS05240 /
江西网是科技有


限公司
/ 使用


含电信接口电


路


2
开关电源适


配器
/ GQ18-120150-OP


输入：100-240V～


50/60Hz 0.8A Max


输出:DC12V 1.5A


/
东莞市港奇电子


有限公司
使用 /


3 电信端口 / /


端口：RJ45


传输速率：


10/100/1000Mbps


/ / 使用 /


4 外壳


/ M8 280*173*44mm
深圳市高展科技


有限公司
/ 使用 /


/ B6 440*200*44mm
深圳市高展科技


有限公司
/ 使用 /
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样 品 照 片（EMC）


图1 说明书中的A级文字声明图


（注：其它样品照同安全样品照）
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雷 击 描 述 报 告


1．受试设备（EUT）描述:


受试设备安装形式：台式


受试设备接地方式：通过保护接地线(端子)接地


供电方式：交流


电源电压：100-240V 电源频率：50/60Hz 额定功率/额定电流：0.8A


电源线：不附带可拆卸（单相三极）


信 号 线：/


I/O接口：以太网口


电信/网络端口：以太网口


电信/网络端口连接电缆：本次测试使用5类非屏蔽平衡网线进行测试。


多功能设备： 是， 否


受试设备功能描述（适用时）：/


2. 其它重要说明：


1、本次申请的产品型号及差异详见产品描述报告。


2、本次在NSD1324D型样机上机进行全项试验，其试验结果覆盖其余型号。
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雷击关键件清单


序号 关键件名称 位号 型号 规格 生产者（制造商） 生产企业 使用/备用 备注


1
开关电源适配


器
/ GQ18-120150-OP


输入：100-240V～


50/60Hz 0.8A Max


输出:DC12V 1.5A


/
东莞市港奇电


子有限公司
使用 /
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样 品 照 片（雷击）


(注：其它样品照同安全样品照)







声 明


本报告试验结果仅对受试样品有效


未经许可本报告不得部分复制


对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出


试验单位：华测检测认证集团股份有限公司


地 址：广东省深圳市宝安区70区鸿威工业园


邮政编码：518101


电 话： 400-6788-333


传 真： （0755）33683385


E-MAIL： info@cti-cert.com
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安 全 测 试 报 告


一般说明：


“（见附表）”指本报告的附加表格。


本报告出现的试验结果仅与试验样品有关。


除非全部复制，否则无试验室书面批准本报告不得部分复制．


可能的试验情况判定：


－试验情况不适用本试验产品 N/A


－试验样品满足要求 P


－试验样品不满足要求 F
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1 总则 P


1.5 元器件 P


1.5.1 符合GB4943或相关元器件标
准


见安全关键件清单 P


1.5.2 元器件的评定和试验 所有元器件均在其额定值范围内正确使用并
符合有关标准


P


1.5.3 控温装置 无控温装置 N/A


1.5.4 变压器 见安全关键件清单 P


1.5.5 互连电缆 N/A


1.5.6 桥接绝缘的电容器 见安全关键件清单 P


1.5.7 桥接绝缘的电阻器 N/A


1.5.7.1 桥接功能绝缘、基本绝缘或


附加绝缘的电阻器


N/A


1.5.7.2 桥接在交流电网电源和其它
电路之间的双重绝缘或加强
绝缘上的电阻器


N/A


1.5.7.3 桥接在交流电网电源和与天
线或同轴电缆相连的电路之


间的双重绝缘或加强绝缘上


的电阻器


N/A


1.5.8 接到IT配电系统的设备的元
器件


N/A


1.5.9 电涌抑制器 压敏电阻已通过单独认证 P


1.5.9.1 基本要求 P


1.5.9.2 VDRs的保护 P


1.5.9.3 用VDR桥接功能绝缘 P


1.5.9.4 用VDR桥接基本绝缘 N/A


1.5.9.5 用VDR桥接附加绝缘、双重绝
缘或加强绝缘


N/A


1.6 电源接口 P


1.6.1 交流配电系统 TN配电系统 P


1.6.2 输入电流 (见附表1.6.2) P


1.6.3 手持式设备的电压限值 非手持式设备 N/A


1.6.4 中线 P


1.7 标记和说明 见以下条款 P


标记的语言 中文 P


1.7.1 电源额定值 见本条款以下条款 P


额定电压或额定电压范围
(V）


100-240V P


电源性质符号（适用于直


流）


N/A


额定频率或额定频率范围
（Hz）


50/60Hz P


额定电流（A） 0.8A P


制造厂商名称或商标 深圳市网是科技有限公司 P
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型号 NSD1324D、NSD1324 P


Ⅱ类符号 I类设备 N/A


其它符号 无引起误解的其他符号使用 N/A


认证标记 N/A


1.7.2 安全说明和标记 P


1.7.2.1 基本要求 P


海拔高度警告语句或标识 产品适用于海拔5000m及以下地区安全使用 N/A


气候条件警告语句或标识 产品适用于热带气候条件下安全使用 N/A


1.7.2.2 断开装置 器具输入插座作为断接装置 N/A


1.7.2.3 过流保护装置 N/A


1.7.2.4 IT配电系统 N/A


1.7.2.5 操作人员使用工具接触区 N/A


1.7.2.6 臭氧 N/A


1.7.3 短时工作周期 N/A


1.7.4 电源电压调节 N/A


1.7.5 设备的电源输出插座 N/A


1.7.6 熔断器的标识 F1 T3.15AL/250VAC P


1.7.7 接线端子 N/A


1.7.7.1 保护接地和等电位连接端子 N/A


1.7.7.2 交流电网电源导线的端子 无此类端子的使用 N/A


1.7.7.3 直流电网电源导线的端子 非直流电网电源供电 N/A


1.7.8 控制装置和指示器 N/A


1.7.8.1 标识，位置和标记 N/A


1.7.8.2 颜色 N/A


1.7.8.3 符合GB5465.2规定的符号 N/A


1.7.8.4 使用数字的标记 N/A


1.7.9 多个电源供电的分断 单电源供电 N/A


1.7.10 恒温器和其他调节装置 无恒温器和类似装置的使用 N/A


1.7.11 耐久性 耐擦拭试验后标记仍清晰，铭牌粘贴牢固且


无卷边


P


1.7.12 可拆卸的零部件 N/A


1.7.13 可更换电池 无电池的使用 N/A


语言 —


1.7.14 受限制接触区的设备 非受限制接触区的设备 N/A


2 危险的防护 P


2.1 电击和能量危险的防护 见本条款以下条款 P


2.1.1 操作人员接触区的防护 操作人员仅接触无能量危险的SELV电路 P


2.1.1.1 接触带电零部件 设备输入端无接触能量的危险 P


目测检查 操作人员仅接触无能量危险的SELV电路 P


用试验指（图2A）的试验 不能触及ELV电路或危险带电零部件 P


用试验针（图2B）的试验 试验针不能触及带危险电压的零部件 P


用试验探头（图2C）的试验 非TNV电路 N/A


2.1.1.2 电池仓 无电池仓使用 N/A


2.1.1.3 ELV配线的可触及性 操作人员仅接触无ELV配线 N/A


工作电压(V)；最小绝缘穿透
距离(mm)


(见附表2.10.5) —
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2.1.1.4 带危险电压电路配线的可触


及性


操作人员不可能触及带危险电压电路配线 N/A


2.1.1.5 能量危险 P


2.1.1.6 手动控制 无手动控制装置 N/A


2.1.1.7 设备内电容器的放电 N/A


时间常数(s)；测得的电压
(V）


—


2.1.1.8 能量危险-直流电网电源 接交流电源 N/A


a)链接到直流电网电源的电
容器


—


b)连接到直流电网电源的内
部电池


—


2.1.1.9 信息技术设备中的音频放大
器


无此类设备的使用 N/A


2.1.2 维修人员接触区内的防护 维修设备的其他部件时，不会发生导电材料


无意中桥接在涉及能量危险的裸露零部件上


P


2.1.3 受限制接触区的保护 无受限制接触区 N/A


2.2 SELV电路 P


2.2.1 一般要求 正常工作条件下和出现单一故障后，次级
SELV电路所呈现的电压不超过42.4V交流峰值


电压或60V直流值


P


2.2.2 正常工作条件下的电压（V） 在任何SELV电路之间不超过42.4V交流峰值电
压或60V直流值


P


2.2.3 故障条件下的电压（V） 在任何SELV电路之间不超过42.4V交流峰值电


压或60V直流值


P


2.2.4 SELV电路与其他电路的连接 SELV电路仅与SELV电路连接 P


2.3 TNV电路 无TNV电路 N/A


2.3.1 限值 N/A


TNV电路的类型 —


2.3.2 TNV电路与其它电路以及与可
触及零部件的隔离


N/A


2.3.2.1 基本要求 N/A


2.3.2.2 基本绝缘保护 N/A


2.3.2.3 接地保护 N/A


2.3.2.4 其他结构保护 N/A


2.3.3 与危险电压的隔离 N/A


绝缘方法 —


2.3.4 TNV电路与其他电路的连接 N/A


绝缘方法 —


2.3.5 外部产生的工作电压的试验 N/A


2.4 限流电路 P


2.4.1 基本要求 P


2.4.2 限值 0.98mA P


频率(Hz) 1.4k —


测得的电流(mA) 0.2mA —
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测得的电压(V) 0.4V —


测得的电容(μF) CY1：1000pF —


2.4.3 限流电路与其他电路的连接 P


2.5 受限制电源 N/A


a)内在限制输出 N/A


b)阻抗限制输出 N/A


c)在正常工作条件下和单一
故障条件下调节网络限制输
出


N/A


d)过流保护装置限制输出 N/A


输出电压(V),输出电流(A),
视在功率(VA)


—


过流保护装置的电流值(A) —


2.6 接地和连接保护措施 I类设备 P


2.6.1 保护接地 P


2.6.2 功能接地 N/A


2.6.3 保护接地导体和保护连接导
体


使用器具耦合器 P


2.6.3.1 基本要求 P


2.6.3.2 保护接地导体的尺寸 P


额定电流(A),截面积(mm2) 0.8A，0.75mm2 —


2.6.3.3 保护连接导体的尺寸 N/A


保护电流额定值（A），截面


积（mm2）


—


2.6.3.4 接地导体及其连接的电阻 P


电阻(Ω),试验电流(A),试验
时间（min）


0.006Ω，32A，2min P


2.6.3.5 绝缘的颜色 P


2.6.4 端子 P


2.6.4.1 基本要求 P


2.6.4.2 保护接地端子和保护连接端


子


使用器具耦合器 N/A


额定电流(A),类型和标称螺
纹直径(mm)


—


2.6.4.3 保护接地导体和保护连接导
体的分离


N/A


2.6.5 保护接地的完整性 P


2.6.5.1 设备的互连 N/A


2.6.5.2 保护接地导体和保护连接导
体中的元器件


P


2.6.5.3 保护接地的断开 P


2.6.5.4 操作人员可拆卸的零部件 器具耦合器 P


2.6.5.5 维修时要拆除的零部件 保护接地不会被首先断开 P


2.6.5.6 耐腐蚀 P


2.6.5.7 保护连接用螺钉 N/A


2.6.5.8 对通信网络或电缆分配系统 不依赖通信网络来实现 P
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的依赖


2.7 一次电路过流保护和接地故


障保护


P


2.7.1 基本要求 保护装置构成设备的不可分割部分 P


必须满足5.3要求的保护装
置，除特定的以外，必须作
为设备的一部分而包括在设


备中


P


2.7.2 5.3.7中未模拟的故障 N/A


2.7.3 短路后备保护 P


2.7.4 保护装置的数量和安装位置 机内电源初级熔断器串联在电源输入的L极上 P


2.7.5 多个保护装置 无此类装置 N/A


2.7.6 对维修人员的警告标记 设备不需要加贴对维修人员的警告标记 N/A


2.8 安全联锁装置 无安全联锁装置使用 N/A


2.8.1 基本要求 N/A


2.8.2 保护要求 N/A


2.8.3 意外复位 N/A


2.8.4 失效保护动作 N/A


2.8.5 运动部件 N/A


2.8.6 取消联锁功能 N/A


2.8.7 开关和继电器 N/A


2.8.7.1 接点间隙(mm) N/A


2.8.7.2 过载试验 N/A


2.8.7.3 耐久性试验 N/A


2.8.7.4 抗电强度试验(V) N/A


2.8.8 机械装置 N/A


2.9 电气绝缘 P


2.9.1 绝缘材料的特性 P


2.9.2 湿热处理 P


相对湿度（%），温度（℃） 环境条件为：93%，40℃，120h P


2.9.3 绝缘等级 P


2.9.4 与危险电压的隔离 P


使用隔离方法 方法1 --


2.10 电气间隙,爬电距离和绝缘
穿透距离


P


2.10.1 基本要求 见条款2.10.3,2.10.4和2.10.5 P


2.10.1.1 频率（kHz） P


2.10.1.2 污染等级 污染等级2 P


2.10.1.3 功能绝缘的减小值 见条款5.3.4 P


2.10.1.4 插入未连接的导电零部件 无此类绝缘 P


2.10.1.5 具有不同尺寸的绝缘 N/A


2.10.1.6 特殊隔离要求 N/A


2.10.1.7 产生起动脉冲的电路中的绝 N/A
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缘


2.10.2 工作电压的确定 P


2.10.2.1 基本要求 P


2.10.2.2 有效值工作电压 P


2.10.2.3 峰值工作电压 P


2.10.3 电气间隙 P


2.10.3.1 基本要求 P


2.10.3.2 电网电源瞬态电压 (见附表2.10.3和2.10.4) P


a) 交流电网电源 P


b) 接地的直流电网电源 N/A


c) 未接地的直流电网电源 N/A


d) 电池供电 N/A


2.10.3.3 一次电路的电气间隙 (见附表2.10.3和2.10.4) P


2.10.3.4 二次电路的电气间隙 N/A


2.10.3.5 具有起动脉冲的电路中的电
气间隙


N/A


2.10.3.6 来自交流电网电源的瞬态值 N/A


2.10.3.7 来自直流电网电源的瞬态值 N/A


2.10.3.8 来自通信网络和电缆分配系
统的瞬态值


N/A


2.10.3.9 瞬态电压的测量 N/A


a）来自电网电源的瞬态电
压


N/A


对交流电网电源 N/A


对直流电网电源 N/A


b)来自通信网络的瞬态值 N/A


2.10.4 爬电距离 (见附表2.10.3和2.10.4) P


2.10.4.1 基本要求 P


2.10.4.2 材料组别和相比电痕化指数 材料组别为IIIb P


CTI试验 N/A


2.10.4.3 最小爬电距离 P


2.10.5 固体绝缘 N/A


2.10.5.1 基本要求 N/A


2.10.5.2 绝缘穿透距离 (见附表2.10.5) N/A


2.10.5.3 绝缘化合物作为固体绝缘 N/A


2.10.5.4 半导体器件 使用已认证的光电耦合器(见安全关键件清


单)


N/A


2.10.5.5 粘合的接缝 N/A


2.10.5.6 薄层绝缘材料— 基本要求 N/A


2.10.5.7 可分离的薄层材料 N/A


材料层数（pcs） N/A


2.10.5.8 不可分离的薄层材料 N/A


2.10.5.9 薄层材料——标准试验步骤 N/A


抗电强度试验 N/A


2.10.5.1
0


薄层材料——替代试验步骤 N/A
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抗电强度试验 (见附表2.10.5) N/A


2.10.5.1
1


绕组组件中的绝缘 N/A


2.10.5.1
2


绕组组件中的绕组线 N/A


工作电压(V) (见附表2.10.3和2.10.4) N/A


a)不承受应力的基本绝缘 N/A


b)基本绝缘、附加绝缘或加
强绝缘


N/A


c）绕组线应当符合附录U N/A


绕组组件中相互接触并成
45°～90°角之间任一角度
的两根线


N/A


2.10.5.1
3


绕组组件中带有溶剂型漆的
绕组线


N/A


抗电强度试验 N/A


例行试验 N/A


2.10.5.1
4


绕组组件中另加的绝缘 N/A


工作电压 N/A


-不承受机械应力的基本绝
缘


N/A


-加强绝缘或附加绝缘 N/A


2.10.6 印制板的结构 P


2.10.6.1 未涂覆的印制板 P


2.10.6.2 涂覆的印制板 N/A


2.10.6.3 在印制板相同内表面上的导


体间的绝缘


N/A


2.10.6.4 在印制板不同表面上的导体


间的绝缘


N/A


绝缘穿透距离 N/A


绝缘层数 N/A


2.10.7 组件的外部接线端子 N/A


2.10.8 涂覆印制板和涂覆元器件的


试验


N/A


2.10.8.1 样品制备和预备试验 N/A


2.10.8.2 热处理 N/A


2.10.8.3 抗电强度试验 N/A


2.10.8.4 耐划痕试验 N/A


2.10.9 热循环试验 N/A


2.10.10 对污染等级1 的环境和绝缘
化合物的试验


N/A


2.10.11 半导体器件和粘合的接缝的
试验


N/A


2.10.12 封装的和密封的零部件 N/A


3 布线,连接和供电 P
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3.1 基本要求 P


3.1.1 电流额定值和过流保护 导体的横截面积与它们预定要承受的电流相
适应，熔断器提供过流保护


P


3.1.2 机械损伤防护 线槽光滑，导线不会接触到毛刺等 P


3.1.3 内部布线的固定 接插件连接，内部线固定可靠 P


3.1.4 导体的绝缘 (见附表5.2) P


3.1.5 玻璃绝缘珠和陶瓷绝缘子 无玻璃绝缘和陶瓷绝缘 N/A


3.1.6 电气接触压力用螺钉 N/A


3.1.7 电气连接中的绝缘材料 不通过绝缘材料传递电流 N/A


3.1.8 自攻螺钉和宽螺距螺钉 N/A


3.1.9 导体的端接 导体的端接安全可靠 P


10N拉力试验 在端接点附近的导线上施加10N的力，无爬电
距离和电气间隙减小


P


3.1.10 布线上的套管 P


3.2 与交流电网电源的连接 P


3.2.1 连接装置 器具耦合器 P


3.2.1.1 与交流电网电源的连接 P


3.2.1.2 与直流电网电源的连接 交流电源供电 N/A


3.2.2 多种电源的连接 N/A


3.2.3 永久性连接式设备 非永久性连接式设备 N/A


导线数量,电缆和导管的直


径(mm)


—


3.2.4 器具插座 器具耦合器获得CCC认证 P


3.2.5 电源软线 P


3.2.5.1 交流电源软线 见安全关键件清单 P


类型 —


额定电流(A),截面积(mm2) —


3.2.5.2 直流电网电源软线 交流电源供电 N/A


3.2.6 软线固紧装置和应力消除 采用可拆卸电线组件 N/A


设备质量(kg),拉力(N) —


纵向位移(mm) —


3.2.7 机械损伤的保护 电源线无直接接触尖锐部位和切割棱缘 N/A


3.2.8 软线护套 非手持式或预订在操作时要移动的设备 N/A


D(mm)试验质量(g) —


软线曲率半径(mm) —


3.2.9 电源布线空间 非永久式连接或不可拆卸式电源线 N/A


3.3 连接外部导线的接线端子 使用器具耦合器 N/A


3.3.1 接线端子 N/A


3.3.2 不可拆卸电源线的连接 N/A


3.3.3 螺钉端接 N/A


3.3.4 连接的导线的尺寸 N/A


额定电流(A),软线/电缆类


型,截面积(mm2)


N/A


3.3.5 连线端子的尺寸 N/A


额定电流(A),类型和标称螺 N/A
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纹直径(mm)


3.3.6 接线端子的设计 N/A


3.3.7 接线端子的装配 N/A


3.3.8 多股导线 N/A


3.4 与电网电源的断开 P


3.4.1 基本要求 P


3.4.2 断开装置 器具耦合器 P


3.4.3 永久性连接式设备 非永久性连接式设备 N/A


3.4.4 持续带电的零部件 设备无持续带电的零部件 N/A


3.4.5 软线上的开关 未使用 N/A


3.4.6 电极的数量——单相设备和
直流设备


P


3.4.7 电极的数量——三相设备 单相设备 N/A


3.4.8 作为断开装置的开关 N/A


3.4.9 作为断开装置的插头 N/A


3.4.10 互连设备 互连设备通过SELV电路相连 N/A


3.4.11 多个电源 N/A


3.5 设备的互连 P


3.5.1 基本要求 见以下条款 P


3.5.2 互连电路的类型 本设备SELV电路仅与SELV互联电路连接 P


3.5.3 作为互连电路的ELV电路 设备没有与ELV电路的互连电路 N/A


3.5.4 附加设备的数据端口 N/A


4 结构要求 P


4.1 稳定性 N/A


设备质量(kg) N/A


100角 ＜7kg N/A


任意方向施力试验:作用力
(N)


非落地式设备 N/A


800N向下施力试验:作用力
(N)


非落地式设备 N/A


4.2 机械强度 见本条款以下条款 P


4.2.1 基本要求 P


4.2.2 10N恒定作用力试验 10N的力施加在内部元件上，无危险 P


4.2.3 30N恒定作用力试验 N/A


4.2.4 250N恒定作用力试验 250N的力施加在外部外壳上，无危险 P


4.2.5 冲击试验 无危险 P


4.2.6 跌落试验 N/A


4.2.7 应力消除试验 金属外壳 N/A


4.2.8 阴极射线管的机械强度 无阴极射线管 N/A


显像管单独认证 N/A


4.2.9 高压灯 无高压灯使用 N/A


4.2.10 墙上或天花板上安装的设备 非墙上或天花板上安装的设备 N/A


4.3 结构设计 P
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4.3.1 棱缘和拐角 棱缘和拐角圆滑 P


4.3.2 把手和手动控制装置 无把手或手动控制装置 N/A


4.3.3 可调节的控制装置 无可调节的控制装置 N/A


4.3.4 零件的固定 零件的固定符合要求 P


4.3.5 插头和插座的连接 误插连接器不可能也不会引起任何危险 P


4.3.6 直插式设备 N/A


直插式设备电源插头的尺寸


(mm)


—


插销离边缘距离: N/A


——插合面上插销离边缘距
离≥6.5mm;或者


N/A


——插销完全插合时，插销
到试验指可触及点距离≥
6.5mm，且插销部分插合


时，试验指不应触及插销


N/A


电源输出插座不承受过大应
力


N/A


4.3.7 接地设备中的发热元件 无接地设备中的发热元件 N/A


4.3.8 电池 无电池使用 N/A


4.3.9 油液和滑脂 无油液和滑脂的使用 N/A


4.3.10 灰屑,粉末,液体和气体 不会产生灰屑,粉末,液体和气体 N/A


4.3.11 液体或气体的容器 无液体或气体的容器 N/A


4.3.12 可燃液体 无可燃性液体 N/A


液体的量(l) N/A


闪燃点(0C) N/A


4.3.13 辐射;辐射类型 无激光辐射 N/A


4.3.13.1 基本要求 N/A


4.3.13.2 电离辐射 N/A


4.3.13.3 紫外线（UV）辐射对材料的


影响


N/A


4.3.13.4 人体暴露在紫外线（UV）辐
射下


N/A


冲击试验和拉伸冲击试验,
阻燃等级


N/A


4.3.13.5 激光[包括发光二极管
（LEDs）]


N/A


激光等级 N/A


4.3.13.6 其它类型的辐射 N/A


4.4 危险的运动部件的防护 N/A


4.4.1 基本要求 N/A


4.4.2 操作人员接触区的防护 N/A


4.4.3 受限制接触区的保护 N/A


4.4.4 维修接触区的保护 N/A


4.5 发热要求 P


4.5.1 基本要求 P


4.5.2 温度试验 (见附表4.5.2) P
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4.5.3 材料的温度限值 (见附表4.5.2) P


4.5.4 接触温度的限值 (见附表4.5.2) P


4.5.5 耐异常热 N/A


4.6 外壳的开孔 P


4.6.1 顶部和侧面开孔 侧面开孔，顶部无开孔 P


尺寸(mm) 开孔尺寸小于5.0mm —


4.6.2 防火防护外壳的底部 底部无开孔 N/A


底部的结构 —


4.6.3 防火防护外壳上的门或盖 无防火防护外壳上的门或盖的使用 N/A


4.6.4 可携带式设备的开孔 非可携带式设备 N/A


4.6.4.1 结构设计方法 N/A


尺寸（mm） N/A


4.6.4.2 较大开孔的评估方法 N/A


4.6.4.3 使用镀金属的零部件 N/A


4.6.5 结构用的粘合剂 无结构用的粘合剂的使用 N/A


温度/时间条件 —


4.7 防火 P


4.7.1 减小引燃和火焰蔓延的危险 无过高的温度；未使用易燃的材料。 P


方法1：选择和使用适当的


元器件、布线和材料


方法1 P


方法2：施加所有的模拟故
障试验


N/A


4.7.2 防火防护外壳的条件 见以下条款 P


4.7.2.1 要求防火防护外壳的零部件 P


4.7.2.2 不要求防火防护外壳的零部


件


N/A


4.7.3 材料 P


4.7.3.1 基本要求 P


4.7.3.2 防火防护外壳的材料 金属外壳 P


4.7.3.3 防火防护外壳外侧的元器件
和其他零部件的材料


外壳外侧无元器件 N/A


4.7.3.4 防火防护外壳内的元器件和
其他零部件的材料


印制电路板（主板）/抑制射频干扰固定电感
器骨架通过附录A.2试验要求


P


4.7.3.5 空气过滤装置的材料 无空气过滤装置 N/A


4.7.3.6 高压元器件的材料 无高压元器件 N/A


5 电气要求和模拟异常条件 P


5.1 接触电流和保护导体电流 P


5.1.1 基本要求 见以下条款 P


5.1.2 受试设备(EUT)的连接方法 P


5.1.2.1 与交流电网电源的单独连接 P


5.1.2.2 与交流电网电源的多路冗余
连接


N/A


5.1.2.3 与交流电网电源的多路同时


连接


N/A
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5.1.3 试验电路 使用图5A的试验 P


5.1.4 测量仪器的使用 使用附录D1规定的测量仪器 P


5.1.5 测量程序 接触电流测量在每个不接地的或非导电


的可触及零部件上和每个不接地的可触
及电路上进行


P


5.1.6 试验测量值 见以下 P


试验电压(V) 试验电压：264V 50Hz —


测得的电流值(mA) 端口：0.05 / 金属外壳：0.1 —


允许的最大接触电流值(mA) 0.25 / 3.5 —


测得的保护导体电流值(mA) —


允许的最大保护导体电流


(mA)


—


5.1.7 接触电流超过3.5mA的设备 非驻立式永久连接的设备或驻立式B型可
插式设备


N/A


5.1.7.1 基本要求 N/A


5.1.7.2 与电源的多路同时连接 N/A


5.1.8 传入通信网络或电缆分配系


统的接触电流及来自通信网
络的接触电流


无TNV电路 N/A


5.1.8.1 传入通信网络或电缆分配系
统的接触电流限值


无TNV电路 N/A


测试电压(V) —


测得的电流值(mA) —


最大的允许电流值(mA) —


5.1.8.2 来自通信网络的接触电流的
总和


无TNV电路 N/A


a)带有接地通信端口的EUT N/A


b)通信端口不接保护地的
EUT


N/A


5.2 抗电强度 P


5.2.1 基本要求 (见附表5.2) P


5.2.2 试验程序 (见附表5.2) P


5.3 异常工作和故障条件 P


5.3.1 过载和异常工作的防护 (见附表5.3) P


5.3.2 电动机 N/A


5.3.3 变压器 P


5.3.4 功能绝缘 (见附表5.3) P


5.3.5 机电元件 无机电元件 N/A


5.3.6 信息技术设备中的音频放大
器


无音频放大器 N/A


5.3.7 模拟故障 (见附表5.3) P


5.3.8 无人值守的设备 非无人值守的设备 N/A


5.3.9 异常工作和故障条件的合格
判据


P


5.3.9.1 试验期间 没有出现着火和冒出熔融的金属，外壳未变
形


P
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5.3.9.2 试验后 测试后无危险性 P


6 与通信网络的连接 无TNV电路 N/A


6.1 对通信网络的维修人员和连
接通信网络的其他设备的使
用人员遭受设备危害的防护


N/A


6.1.1 危险电压的防护 N/A


6.1.2 通信网络与地的隔离 N/A


6.1.2.1 要求 (见附表5.2) N/A


试验电压(V) —


试验电路中的电流(mA) —


6.1.2.2 例外 N/A


6.2 对设备使用人员遭受来自通
信网络上过电压的防护


N/A


6.2.1 隔离要求 N/A


6.2.2 抗电强度试验程序 N/A


6.2.2.1 脉冲试验 N/A


6.2.2.2 稳态试验 N/A


6.2.2.3 合格性判据 N/A


6.3 通信配线系统的过热保护 N/A


最大输出电流(A) —


限流方法 —


7 与电缆分配系统的连接 N/A


7.1 基本要求 N/A


7.2 对电缆分配系统的维修人员


和连接到该系统的其它设备
的使用人员遭受设备内危险


电压的防护


N/A


7.3 对设备使用人员遭受来自电
缆分配系统上的过电压的防


护


N/A


7.4 一次电路和电缆分配系统之
间的绝缘


N/A


7.4.1 基本要求 N/A


7.4.2 电压冲击试验 （见附表5.2） N/A


7.4.3 脉冲试验 （见附表5.2） N/A


A 附录A,耐热和防火试验 P


A.1 总质量超过18kg的移动式设备和驻立式设备防火防护外壳的可燃性试验(见


4.7.3.2)


N/A


A.1.1 样品,材料 —


厚度(mm) —


A.1.2 样品处理;温度(0C) N/A


A.1.3 样品的安装 N/A


A.1.4 试验火焰(GB/T 5169.15) N/A
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火焰A,B,C或D N/A


A.1.5 试验程序 N/A


A.1.6 合格判据 N/A


样品1燃烧时间(s) —


样品2燃烧时间(s) —


样品3燃烧时间(s) —


A.2 总质量不超过18kg的移动式设备防火防护外壳和安装在防火防护外壳内的材


料和元器件的可燃烧性试验(见4.7.3.2和4.7.3.4)


P


A.2.1 样品,材料 印制电路板（主板）/抑制射频干扰固定电感 —


厚度(mm) 1.6/0.4 —


A.2.6 合格判据 合格（数据见A.2.7） P


样品1燃烧时间(s) —


样品2燃烧时间(s) —


样品3燃烧时间(s) —


A.2.7 符合GB/T5169.5中的第5章和


第9章的替换试验


P


样品1燃烧时间(s) 1/1 —


样品2燃烧时间(s) 1/1 —


样品3燃烧时间(s) 1/1 —


A.3 灼热燃油试验(见4.6.2) N/A


A.3.1 样品的安装 N/A


A.3.2 试验程序 N/A


A.3.3 合格判据 N/A


B 附录B,异常条件下的电动机试验(见4.7.2.2和5.3.2) N/A


B.1 一般要求 N/A


位置 —


厂商 —


型号 —


额定值 —


B.2 试验条件 N/A


B.3 最高温度 N/A


B.4 过载运转试验 N/A


B.5 堵转过载试验 N/A


试验持续时间(d) —


抗电强度试验:试验电压(V) —


B.6 二次电路直流电动机过载运


转试验


N/A


B.6.1 基本要求 N/A


B.6.2 试验程序 N/A


B.6.3 替代试验程序 N/A


B.6.4 抗电强度试验 N/A


B.7 二次电路直流电动机堵转过载试验 N/A


B.7.1 基本要求 N/A


B.7.2 试验程序 (见附表5.3) N/A


B.7.3 替换试验程序;试验时间(h) (见附表5.3) N/A


B.7.4 抗电强度试验 N/A
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B.8 带有电容器的电动机试验 N/A


B.9 三相电动机试验 N/A


B,10 串激电动机试验 N/A


工作电压(V) —


C 附录C,变压器(见1.5.4和5.3.3) N/A


位置 —


厂商 —


型号 —


额定值 —


保护方式 —


C.1 过载试验 N/A


C.2 绝缘 (见附表2.10.3,2.10.4,2.10.5，5.2)


结构图及电气原理图见附图


N/A


绕组位移的保护 N/A


变压器结构图及电气原理图：


H 附录H,电离辐射(见4.3.13.2) N/A


电离辐射 N/A


测得的辐射(mR/h) —


测得的高电压(kV) —


测得的聚焦电压(kV) —


阴极射线管认证标记 —


J 附录J,电化学电位表(见2.6.5.6) P


所用的金属 —


K 附录K, 控温装置(见1.5.3和5.3.7) N/A


K.1 通断能力 N/A


K.2 恒温器的可靠性:工作电压


(V)


N/A


K.3 恒温器的耐久试验;工作电压
(V)


N/A


K.4 限温器的耐久性;工作电压
(V)


N/A


K.5 热断路器的可靠性 N/A


K.6 工作稳定性 （见附表5.3） N/A


L 附录L, 某些类型的电气事务设备的正常负载条件(见1.2.2.1和4.5.2) N/A


L.1 打字机 N/A


L.2 加法机和现金出纳机 N/A


L.3 消磁器 N/A


L.4 削铅笔器 N/A


L.5 复制机和复印机 N/A


L.6 电动文卷输送机 N/A


L.7 其它电气事务设备 N/A
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M 附录M,电话振铃信号准则(见2.3.1) N/A


M.1 引言 N/A


M.2 方法A N/A


M.3 方法B N/A


M.3.1 振铃信号 N/A


M.3.1.1 频率(Hz) —


M.3.1.2 电压(V) —


M.3.1.3 韵律;时间(s),电压(V) —


M 3.1.4 单一故障电流(mA) —


M.3.2 脱开装置和监视电压 N/A


M.3.2.1 脱开装置和监视电压的使用
条件


N/A


M3.2.2 脱开装置 N/A


M3.2.3 监视电压(V) N/A


Q 附录Q, 压敏电阻器（VDRs）（见1.5.9.1） N/A


a) 优先的气候类别 已单独通过认证 N/A


b) 最大连续电压 N/A


c) 脉冲电流 N/A


R 附录R, 质量控制程序要求的示例 N/A


R.1 特殊涂覆的印制线路板的最
小间隔距离（见2.10.6.2）


N/A


R.2 减小的电气间隙（见


2.10.3）


N/A


S 附录S, 脉冲试验程序（见6.2.2.3） N/A


S.1 试验设备 N/A


S.2 试验程序 N/A


S.3 脉冲试验期间的波形示例 N/A


T 附 录 T（资料性附录）进水防护导则（见1.1.2） N/A


—


U 附录U,无需使用隔层绝缘的绝缘绕组线(见2.10.5.12) N/A


U.1 导线结构 N/A


U.2 型式试验 N/A


U.2.1 抗电强度 N/A


U.2.2 柔韧性和附着性 N/A


U.2.3 热冲击 N/A


U.2.4 弯曲后抗电强度的保持 N/A
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1.6.2 表:电气数据(在正常条件下) P


熔断器# 额定电流


(A)


电压(V)


频率（Hz）


电流(A) 功率(W) 熔断器电流(A) 条件/状态


F1 / 90/50 0.101 4.10 0.101


正常工作状态


F1


0.8


100/50 0.091 4.10 0.091


F1 220/50 0.052 4.18 0.052


F1 240/50 0.050 4.23 0.050


F1 / 264/50 0.048 4.27 0.048


2.10.3和
2.10.4


表:电气间隙和爬电距离测量值 P


电气间隙和爬电距离


的位置:


Up(V) Ur.m.s(V) 电气间隙要


求值(mm)


电气间隙测


量值(mm)


爬电距离要


求值(mm)


爬电距离


测量值
(mm)


L-N之间 ≤420 ≤250 2.3 4.3 2.5 4.3


保险管F1之间 ≤420 ≤250 2.3 3.0 2.5 3.0


CY1初次级之间（PCB


上）
≤420 ≤250 6.0 7.0 6.0 7.0


U2初次级之间（PCB


上）
≤420 ≤250 6.0 8.0 6.0 8.0


初级元件R1到变压器
次级引脚（PCB上）


512 ≤250 6.4 8.0 6.4 8.0


变压器初级绕组到次
级元件CE5


512 ≤250 6.4 10.0 6.4 >10.0


变压器初级磁芯到U2
次级


512 ≤250 6.4 7.8 6.4 7.8


初级元件CE1到次级主
板


（型号：NSD1324D）


≤420 ≤250 6.0 >10.0 6.0 >10.0


变压器磁芯到顶部外
壳
（型号：NSD1324D）


512 ≤250 6.4 >10.0 6.4 >10.0


CY1初级到侧面外壳


（型号：NSD1324D）
≤420 ≤250 6.0 >10.0 6.0 >10.0


初级元件CE1到次级主
板（型号：NSD1324）


≤420 ≤250 6.0 7.5 6.0 >7.5


变压器磁芯到顶部外


壳（型号：NSD1324）
512 ≤250 6.4 >10.0 6.4 >10.0


CY1初级到侧面外壳
（型号：NSD1324）


≤420 ≤250 6.0 7.5 6.0 >7.5


备注:
1、产品仅适用于海拔5000m及以下地区安全使用。
2、电源底部使用了绝缘片。


3、变压器已通过CQC认证
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2.10.5 表:绝缘穿透距离测量值 N/A


绝缘穿透距离的位置 Up(V) Ur.m.s(V) 试验电压(V) 绝缘穿透距离要
求值(mm)


绝缘穿透距离
测量值(mm)


4.3.8 表：电池试验 N/A


环境温度 (℃)


电池型号:


电池制造厂


额定值 额定电压： V，容量： mAh，充电限制电压： V


序号 故障
元器件


位号


试验电压


(V)


试验时间


(h)


通过电池的


电流(mA)
结 果


1


可充电电
池：充电
装置额定


输出电压
的106％


的输出电
压，或者


是从充电
装置（没


有模拟故
障）可得


到的最大
充电电


压，选取
其中较高


的电压进
行充电试
验


2


可充电电


池：
单一元器


件失效导
致过充电
的试验


3


不可再充


电电池的
无意间充


电


4


可充电电


池：
单一元器


件失效导
致反极性


充电


5
开路或短
路负载电
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路中限压


限流元器
件使电池


承受超速
率放电


附加信息：对用于设备的新的不可再充电的电池或充满电的可充电电池进行试验。


4.5.2 表:温度测量值 P


试验电压(V) 90/264 ─


t1(℃) 22.5/24.8 ─


t2(℃) 22.8/25.3 ─


零部件/位置的温度: 温度(℃) 允许的温度(℃)


90V/50Hz 264V/50Hz


耦合器 26.2 28.2 67.8


内部连接线 30.7 33.2 57.8


CN1本体 28.6 30.2 /


F1本体 28.6 30.2 /


MOV1本体 30.6 31.8 82.8


LF1绕组 33.6 33.9 112.8


CE3本体 34.8 38.1 87.8


T1绕组 39.4 44.4 92.8


T1骨架 38.6 43.8 /


CY1本体 33.3 37.2 107.8


U2本体 31.9 35.5 82.8


LF2绕组 31.0 33.8 112.8


CE4本体 35.3 39.0 87.8


电源板PCB靠近T1 36.8 42.7 112.8


主板PCB靠近HS4 38.1 40.5 112.8


主板PCB靠近HS3 37.0 39.4 112.8


电源线 25.4 27.4 57.8


绕组的温升: R1(Ω) R2(Ω) 温度(℃) 允许温度


(℃)


绝缘等级


- - - - - -


备注:Tma=40℃


4.5.5 表:热塑性塑料的球压试验 N/A


允许的压痕直径(mm) ≤2mm ─


零部件 试验温度(0C) 压痕直径(mm)


附加信息：变压器骨架为热固性材料，满足要求。


5.2 表:抗电强度试验、脉冲试验和电压冲击试验 P


试验电压施加部位: 试验电压(V) 击穿 是/否


L&N-外壳 AC1500/1min 否


L&N与端子 AC3000/1min 否


绝缘片 AC1500/1min 否


附加信息
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5.3 表:故障条件试验 P


环境温度(℃) 见下表 ─


电源型号 见关键件清单 ─


电源制造厂商 见关键件清单 ─


电源额定值标记 见关键件清单 ─


试验时间 见下表 ─


元器件位号 故障 试验电压(V) 熔断器位号 通过熔断
器的电流


(A)


结果


通风孔 覆盖 240 F1 0.05


2h40min后达到稳定温度状态,
无危险,无损坏。
最高温度点如下：（℃）


T1绕组：43.1
环温:23.3


T1变压器 过载 240 F1


0.117→


0.178→
0.219→


0.003


测试时间：5h


最大带载1.44A，带载超过
1.44A，电路保护。无危险,无


损坏。
最高温度点如下：（℃）
T1绕组：84.6


环温:25.9


BD1 短路 240 F1 >6.62A→0
试验时间：1s
F1立即熔断，无危险。


CE3 短路 240 F1 >6.62A→0
试验时间：1s
F1立即熔断，无危险。


D1 短路 240 F1 0.002
试验时间：10min
电路保护，无损坏，无危险。


Q1 短路 240 F1 >6.62A→0
试验时间：1s
F1立即熔断，无危险。


C4 短路 240 F1 0.004
试验时间：10min


电路保护，无损坏，无危险。


R3 短路 240 F1 0.001
试验时间：10min
电路保护，无损坏，无危险。


T1 pin1-2 短路 240 F1 0.002
试验时间：10min


电路保护，无损坏，无危险。


T1 pin4-5 短路 240 F1 0.003
试验时间：10min
电路保护，无损坏，无危险。


T1 pin6-7 短路 240 F1 0.001
试验时间：10min
电路保护，无损坏，无危险。


D4 短路 240 F1 0.038
试验时间：10min
电路保护，无损坏，无危险。


R16 短路 240 F1 0.038
试验时间：10min
电路保护，无损坏，无危险。


CE4 短路 240 F1 0.038
试验时间：10min
电路保护，无损坏，无危险。


U2 pin1 开路 240 F1 0.038
试验时间：10min
电路保护，无损坏，无危险。


U2 pin1-2 短路 240 F1 0.050 试验时间：10min
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样机正常工作，无损坏，无危


险。


U2 pin3-4 短路 240 F1 0.001
试验时间：10min
电路保护，无损坏，无危险。


附加信息


4.7 表:材料的HB级定级可燃性试验 N/A


样品号/
组别


火焰/灼热燃烧速度
mm/min


从标记线算起的火焰/灼热燃烧距离(mm)


1


2


3


附加信息:


4.7 表:材料的HB级定级重复可燃性试验 N/A


样品号 火焰/灼热燃烧速度mm/min 从标记线算起的火焰/灼热燃烧距离(mm)


4


5


6


附加信息:


4.7 垂直燃烧试验 N/A


样品号/组
别


火焰燃烧时间(s)t1，t2 在第二次施加火焰后火焰燃烧加灼热燃烧时间
t2+t3


1/A


2/A


3/A


4/A


5/A


6/B


7/B


8/B


9/B


10/B


附加信息:


任一处理组别总的火焰燃烧时间(s),5个样品的t1+t2:


处理“A”是指在70℃±1℃下处理7d,然后放入氯化钙干燥器4h。


处理“B”是指在23℃±2℃和相对湿度在45%和55%之间处理48h。
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4.7 垂直燃烧试验（重复可燃性试验） N/A


样品号 火焰燃烧时间(s)t1，t2 在第二次施加火焰后火焰燃烧加灼热燃烧时间
t2+t3


11


12


13


14


15


附加信息:


在任一处理组别总的火焰燃烧时间（s），5个样品的t1+t2


附录U 表: 无需使用隔层绝缘的绝缘绕组线 N/A


U.2.1 抗电强度


试验电压施加部位: 试验电压(V) 击穿 是/否


U.2.2 柔韧性和附着性


试验电压施加部位: 试验电压(V) 击穿 是/否


U.2.3 热冲击


试验电压施加部位: 试验电压(V) 击穿 是/否


U.2.4 弯曲后抗电强度的保持


试验电压施加部位: 试验电压(V) 击穿 是/否


附加信息：
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试验仪器设备清单


序号 仪器设备名称 型 号 编 号 制 造 厂 商 校准有效期至 本次使用


（√）


1 万用表 F15B EES-218 美国福禄克 2019/07/23 √


2 电子温湿度计 TA218B EES-298 Thermo 2020/02/25 √


3 秒表 TF807 EES-549 深圳天福 2019/07/18 √


4 数据采集仪 34970A EES-332 美国安捷伦 2019/07/28 √


5 数字功率计 WT210 EES-179 日本横河 2019/07/23 √


6 推拉力计 AP-30 EES-225 日本亚通力 2020/02/26 √


7
快速温变试验


箱
BTHS-408C-


10
EES-146 东莞贝尔 2019/07/23 √


8 针焰试验仪 SH5421A/T EES-242 广州信禾电子设备 2019/07/23 √


9
电热恒温鼓风
干燥箱（烤


箱）


DHG-9147A EES-134 上海荣丰 2019/07/23 √


10
数字荧光示波


器
TDS3032B EES-064 美国泰克 2019/07/23 √


11
耐压测试仪 TOS5101 EES-020


菊水电子工业株式
会社


2020/02/14 √


12 交流接地导通
电阻测试仪


AN9616H EES-124 艾诺仪器公司 2019/07/23 √


13 接触电流测试
仪


228 EES-093
simpson electric


company
2019/07/04 √


14 高压无源探头 P6015A EES-302 Tektronix 2020/02/17 √


15 数显卡尺 0-200mm EES-077 日本三丰 2020/02/14 √


16 弹簧冲击器 SH EES-221 广州泓田橡塑五金 2020/02/26 √


17
直流电子负载 IT8512 EES-109


深圳新安星仪高电
子公司


2019/07/23 √


注：打“√”为本次检验使用仪器、设备，所有仪器、设备均在校准有效期内。
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电 磁 兼 容 测 试 报 告


1、受试设备（EUT）的设置和工作状态:


1、试验电压：交流 220V/50Hz


2、传导试验ＥＵＴ设置和工作状态


电源端子：试验全过程受试设备处于网络数据传输状态。


电信端口：受试设备处于网络数据传输存储状态。


3、辐射骚扰试验全过程受试设备(EUT)运行符合标准要求的 EMC 测试程序，其状态如下：


试验全过程受试设备处于网络数据传输状态。


2、支持或辅助设备描述:


设备名称: 笔记本电脑


设备型号: ThinkPad Edge E431


设备串号: PF-22BAL


制 造 厂: 联想


连接方式: 网口连接


工作状态: 连接工作
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电 磁 兼 容 测 试 报 告


3、试验项目及结论


序号 试验项 级 /类别 结论 不确定度


1 150kHz～30MHz 电源端子骚扰电压 A 级 合格（1#） 3.1dB


2 电信端口的传导共模骚扰


电压 A 级 合格（1#） 3.1dB


电流 / / /


3 30MHz～1000MHz 辐射骚扰 A 级
合格


（1#、2#）
4.9dB


4 1GHz 以上辐射骚扰 / 不适用 /


可能的试验情况判定：


－ 标准限值不适用 无适用限值


－ 试验结果满足标准要求 合格


－ 试验结果不满足标准要求 不合格


－ 试验项目不适用 不适用
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试 验 要 求 及 结 果


1．被测设备的分类依据：


依据标准 GB/T 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》要求，信息技术设备分为


A级ITE和B级ITE两类。


A级ITE是指满足A级限值但不满足B级限值要求的那种信息技术设备。


注：对于这类设备不应限制其销售，但应在其有关的使用说明中包含如下内容的声明：


警告
此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干


扰采取切实可行的措施。


B级ITE是指满足B级骚扰限值要求的那种信息技术设备，主要在生活环境中使用。


注：生活环境是指那种有可能在离相关设备10m远的范围内使用广播和电视接收机的环境。


2．试验项目及试验要求和试验结果:


⑴150kHz～30MHz 电源端子骚扰电压


试验依据标准: GB/T 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》


标准要求:


A 级 ITE 限额值


频率
限值


准峰值 平均值


0.15～0.50MHz 79 dB（μV） 66 dB（μV）


0.50～30MHz 73 dB（μV） 60 dB（μV）


B级 ITE 限额值


频率
限值


准峰值 平均值


0.15～0.50MHz 66～56 dB（μV） 56～46 dB（μV）


0.50～5MHz 56 dB（μV） 46 dB（μV）


5～30MHz 60 dB（μV） 50 dB（μV）


注：频率在 0.15～0.50MHz 范围内，限值随频率的对数呈线性减少；


在过渡频率处采用较低的限值。
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试 验 要 求 及 结 果


试验布置照片：


试验条件


温度（℃） ：22


相对湿度（%RH） ：53


大气压（kPa） ：101
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试 验 要 求 及 结 果


试验结果：试验结果包括试验数据和试验曲线，以试验数据为准。


表 1：150kHz～30MHz 电源端子骚扰电压试验数据


被测


电源线


试验数据


准峰值（QP） 平均值（AV）


测试频率


(MHz)


标准限值


dB(μV)


试验值


dB(μV)


测试频率


(MHz)


标准限值


dB(μV)


试验值


dB(μV)


1#


L 12.1870 73.00 45.80 12.1870 60.00 见注 1


L 13.2653 73.00 48.87 13.2653 60.00 见注 1


L 23.0173 73.00 44.36 23.0173 60.00 见注 1


N 12.1870 73.00 41.92 12.1870 60.00 见注 1


N 13.2653 73.00 44.73 13.2653 60.00 见注 1


N 23.0173 73.00 44.09 23.0173 60.00 见注 1


注： 1. 如果用准峰值检波器测得的值不大于用平均值测量所规定的限值，则认为用平均值检波器测量


也能满足限值的要求,可不必进行平均值测量。


2. 检验值是相线、中线较大值。根据标准，对于不超过（L-20dB）（L为用对数单位表示的限值


电平）的骚扰电压，不予记录。
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试 验 要 求 及 结 果


（1#）


曲线 1 电源端子骚扰电压准峰值/平均值测试曲线示意图（L极/N 极）


说明: 曲线已包括线缆损耗，骚扰电压单位为 dB（μV）


L极曲线


N极曲线


注：上述曲线中蓝色表示准峰值测量值；


上述曲线中绿色表示平均值测量值；
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试 验 要 求 及 结 果


（2）电信端口的传导共模骚扰限值


试验依据标准: GB/T 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》


标准要求:


A 级电信端口传导共模（不对称）骚扰限值


频率范围


MHz


电压限值 dB（μV） 电流限值 dB（μA）


准峰值 平均值 准峰值 平均值


0.15～0.50 97～87 84～74 53～43 40～30


0.50～30 87 74 43 30


B 级电信端口传导共模（不对称）骚扰限值


频率范围


MHz


电压限值 dB（μV） 电流限值 dB（μA）


准峰值 平均值 准峰值 平均值


0.15～0.50 84～74 74～64 40～30 30～20


0.50～30 74 64 30 20


注：频率在 0.15~0.50MHz 范围内，限值随频率的对数呈线性减少；


在过渡频率处采用较低的限值；


试验布置照片：


试验条件


温度（℃） ：22


相对湿度（%RH） ：53


大气压（kPa） ：101
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试 验 要 求 及 结 果


试验结果：试验结果包括试验数据和试验曲线，以试验数据为准。


表 2：电信端口的传导共模骚扰电压试验数据


测试设备


端口


试验数据 dB（μV）


准峰值（QP） 平均值（AV）


测试频率


（MHz）


标准限值


dB（μV）


试验值


dB（μV）


测试频率


（MHz）


标准限值


dB（μV）


试验值


dB（μV）


1#


百兆


8.1039 87.00 51.98 8.1039 74.00 见注 1


14.9847 87.00 52.71 14.9847 74.00 见注1


22.4155 87.00 52.16 22.4155 74.00 见注1


千兆


19.0198 87.00 53.43 19.0198 74.00 见注 1


20.3763 87.00 54.78 20.3763 74.00 见注1


26.0006 87.00 54.29 26.0006 74.00 见注1


注: 1.如果用准峰值检波器测得的值不大于用平均值测量所规定的限值，则认为用平均值检波器测量也


能满足限值的要求。


2.根据标准，对于不超过（L-20dB）（L为用对数单位表示的限值电平）的骚扰电压，不予记录。
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试 验 要 求 及 结 果


（1#）


曲线 2 电信端口的传导共模骚扰电压测试曲线示意图


说明:曲线已包括线缆损耗，骚扰电压单位为 dB(μV)


（百兆）曲线


（千兆）曲线


注：上述曲线中蓝色表示准峰值测量值；


上述曲线中绿色表示平均值测量值；
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试 验 要 求 及 结 果


(3)30MHz～1000MHz 辐射骚扰


试验依据标准: GB/T 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》


标准要求:


A 级 ITE 限值（10m 测量距离处）


频率(MHz) 准峰值限值 dB(μV/m)


30～230 40


230～1000 47


B 级 ITE 限值（10m 测量距离处）


频率(MHz) 准峰值限值 dB (μV/m)


30～230 30


230～1000 37


注：在过渡频率处采用较低的限值。


试验布置照片:


1# 2#


试验条件


温度（℃） ：23


相对湿度（%RH） ：54


大气压（kPa） ：101







申请编号：A2019CCC1608-3185242 报告编号：C-16701-180730502-D-E


TRF.GB/T 9254-2008 2017年 12月 01日


第 11 页 共 17 页


试 验 要 求 及 结 果


试验结果：试验结果包括试验数据和试验曲线，以试验数据为准。


表 3：30MHz～1000MHz 辐射骚扰(3 米法)


测试频率


(MHz)


天线极化方向


(水平 H/垂直 V)


天线高度


(cm)


转台角度


( °)


准峰值(QP)


标准限值


dB(μV/m)


试验值


dB(μV/m)


1#


31.94 V 100 305 50 45.60


30-230 H 100-400 0-360 50 <40


230-1000 H/V 100-400 0-360 57 <50


2#


30-230 H/V 100-400 0-360 50 <40


230-1000 H/V 100-400 0-360 57 <50


注：1.采用 3 米测试距离，上表限值已在 10 米距离限值的基础上增加 10dB;


2.根据标准，对于不超过（L-20dB）（L 为用对数单位表示的限值电平）的骚扰场强，不予记录。
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试 验 要 求 及 结 果


（1#）


曲线 3 辐射骚扰准峰值测试曲线示意图（水平 H、垂直 V）


水平 H 曲线


垂直 V 曲线


注：上述曲线中绿色表示准峰值测量值；
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试 验 要 求 及 结 果


（2#）


曲线 4 辐射骚扰准峰值测试曲线示意图（水平 H、垂直 V）


水平 H 曲线


垂直 V 曲线


注：上述曲线中绿色表示准峰值测量值；
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试 验 要 求 及 结 果


(4)1GHz 以上辐射骚扰


试验依据标准: GB/T 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》


标准要求:


A 级 ITE 限值（3m 测量距离处）


频率(GHz) 平均值 dB(μV/m) 峰值 dB(μV/m)


1～3 56 76


3～6 60 80


B 级 ITE 限值（3m 测量距离处）


频率(GHz) 平均值 dB(μV/m) 峰值 dB(μV/m)


1～3 50 70


3～6 54 74


注：在过渡频率处采用较低的限值。


测量频率上限的选择：


EUT的最高内部源指在EUT内部产生或使用的最高频率，或EUT工作或调谐的频率。


如果EUT内部源的最高频率低于108MHz，则测量只进行到1GHz。


如果EUT内部源的最高频率在108MHz～500MHz之间，则测量只进行到2GHz。


如果EUT内部源的最高频率在500MHz～1GHz之间，则测量只进行到5GHz。


如果EUT内部源的最高频率高于1GHz，则测量将进行到最高频率的5倍或6GHz，取两者中的小者。


试验布置照片:/


试验条件:


温度（℃） ：/


相对湿度（%RH） ：/


大气压（kPa） ：/
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试 验 要 求 及 结 果


试验结果：试验结果包括试验数据和试验曲线，以试验数据为准。


ＥＵＴ的高度/宽度 /


测试距离 (d) 3m


波瓣宽度 (θ) 67@2GHz, 69@4GHz, 52@6GHz


扫描高度范围(h) 1-4m


表 4：1GHz 以上辐射骚扰


天线极


化方向


(水平 H/


垂直 V)


天线高


度


(cm)


转台


角度


( °)


平均值 峰值


测试频率


(MHz)


限值


dB(μ


V/m)


测试值


dB(μ


V/m)


测试频率


(MHz)


限值


dB(μ


V/m)


测试值


dB(μ


V/m)


注：根据标准，对于不超过（L-20dB）（L为用对数单位表示的限值电平）的骚扰电压，不予记录。
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试 验 要 求 及 结 果


曲线 5 1GHz 以上辐射骚扰峰值测试曲线示意图（水平 H、垂直 V）


水平 H 曲线


/


垂直 V 曲线
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试 验 要 求 及 结 果


测试场地:


序号 测试场地名称 型号/规格 校准有效期至 本次使用


1 3 号屏蔽室 7*4*3 2021 年 11 月 16 日 √


2 1 号 3米法电波暗室 FACT-3 2019 年 06 月 03 日


3 2 号 3米法电波暗室 SAC-3 2019 年 06 月 03 日 √


4 10 米法电波暗室 / 2021 年 06 月 06 日


注：打“√”为本次试验使用的测试场地，所有测试场地均在有效期内。


测试设备:


序


号
仪器设备名称 型 号 编 号 制造厂商 校准有效期至 本次使用


1 测量接收机 ESCI 100009 R&S 2020 年 05 月 18 日 √


2 测量接收机 ESCI 100435 R&S 2020 年 05 月 18 日 √


3 线性阻抗稳定网络 ENV216 100098 R&S 2020 年 05 月 06 日 √


4 人工电源网络 NNLK8121 8121-529 schwarzbeck 2020 年 05 月 06 日 √


5 阻抗稳定网络 NTFM 8158
NTFM 8158


#91
R&S 2019 年 11 月 13 日 √


6 阻抗稳定网络 ISN T800 30297 TESEQ GmbH 2020 年 01 月 15 日 √


7 频谱仪 FSP40 100416 R&S 2020 年 04 月 26 日 √


8 宽频天线 VULB 9163 401 schwarzbeck 2021 年 04 月 23 日 √


注：打“√”为本次检验使用仪器、设备，所有仪器、设备均在检定有效期内。
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雷 击 测 试 报 告


辅助设备（AE）描述:


名称 型号 串号 制造商 连接


笔记本电脑 ThinkPad Edge E431 PF-22BAL 联想 网口连接
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雷 击 测 试 报 告


试验项目及结论


序号 试验项目 结论


1 信号线横向试验 不适用


2 信号线纵向试验 不适用


3 电源线横向试验 合格


4 电源线纵向试验 合格


可能的试验情况判定：


－ 标准限值不适用 无适用限值


－ 试验结果满足标准要求 合格


－ 试验结果不满足标准要求 不合格


－ 试验项目不适用 不适用


测试环境：


温度：22℃


湿度：53%RH


大气压：101kPa
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条款 试验要求 结果评述 判定
7.2.1 信号线横向试验 N


冲击电压施加在 EUT 外线端子间


非暴露环境：


冲击电压波形为 10/700us，冲


击电压幅值为 1.5KV，试验次


数 10 次，正负极各五次。


N


暴露环境：


冲击电压波形为 10/700us，冲


击电压幅值为 4KV，试验次数


10 次，正负极各五次


N


7.3.1 信号线纵向试验 N


冲击电压施加在 EUT 外线端子与地


之间。


非暴露环境：


冲击电压波形为 10/700us，冲


击电压幅值为 1KV，试验次数


10 次，正负极各五次。


N


暴露环境：


冲击电压波形为 10/700us，冲


击电压幅值为 4KV，试验次数


10 次，正负极各五次


N


7.2.2 电源线横向试验 P


冲击电压施加在 EUT 电源 L、N 端子


间


非暴露环境：


冲击电压波形为 1.2/50us，冲


击电压幅值为 1.5KV，试验次


数 10 次，正负极各五次。


P


7.3.2 电源线纵向试验 P


冲击电压施加在 EUT 电源 L、N 端子


分别与地之间。


非暴露环境：


冲击电压波形为 1.2/50us，冲


击电压幅值为 1KV，试验次数


10 次，正负极各五次。


P


试验说明：


全部试验(包括横向试验和纵向试验)完成并经不少于一小时的静态恢复后，检查受试设备发


送、接收和收铃及发号特性是否正常。


可能的试验情况判定：


- 受试设备满足要求 P


- 受试设备不满足要求 F


判定：


P 试验结果符合要求；


F 试验结果不符合要求；


N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验
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试 验 要 求 及 结 果


测试场地:


序号 测试场地名称 型号/规格 校准有效期至 本次使用


1 1 号屏蔽室 7*4*3 2021 年 11 月 16 日


2 2 号屏蔽室 7*4*3 2021 年 11 月 16 日 √


注：打“√”为本次试验使用的测试场地，所有测试场地均在有效期内。


测试设备:


序


号
仪器设备名称 型 号 编 号 制造厂商 校准有效期至 本次使用


1
全自动雷击浪涌


试验站
SG-5010H EC5531306 3C Test 2020 年 02 月 28 日 √


2
综合干扰信号发


生器


UCS500M/6


B


V06031010


93
EM TEST 2019 年 06 月 26日


注：打“√”为本次检验使用仪器、设备，所有仪器、设备均在检定有效期内。
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