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整机环境可靠性测试报告
测试工程师：李红勇
                           审核：王朋刚
                           核准：刘松辉
测试基本信息

	PCB版本编号
	PB-2126

	机构编号
	2126

	芯片方案
	RTL8382L+RTL8218D

	样机规格
	24G+2SFP

	软件版本
	

	样机数量
	20 pcs

	测试地点
	实验室

	测试设备
	万用表，温度测试仪器，上下电设备，打流仪

	硬件工程师
	王胜

	测试日期
	2023-2-20

	评审日期
	

	整机正反面图
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                                    测试记录      

低温贮存

	贮存条件与试验模型
	测试结果

	　1、试验参数：温度≤-40℃，贮存时间≥72小时
2、样品状态：裸机空载下电贮存
3、判定标准：样机外观、结构正常；试验后样品全载配置测试，性能正常，无错误记录
	PASS

	试验图片
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	性能测试
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2.高温贮存

	贮存条件与试验模型
	测试结果

	　1、试验参数：试验温度≥70℃，贮存时间≥72小时
2、样品状态：裸机空载下电贮存
3、指标要求：样机外观、结构正常；试验后样品全载配置测试，性能正常，无错误记录
	PASS

	试验图片
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	性能测试
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3.低温工作 

	贮存条件与试验模型
	测试结果

	　1、试验参数：工作温度-10℃，试验工作时间≥16小时
2、样品状态：满载工作
3、指标要求：样机外观、结构正常；试验过程样品应正常工作，无错误记录（丢包率符合要求、无错包等现象）
	PASS

	试验图片
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	性能测试
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高温工作
	贮存条件与试验模型
	测试结果

	　1、试验参数：工作温度55℃，试验工作时间≥16小时
2、样品状态：满载工作
3、判定标准：样机外观、结构正常；试验过程样品应正常工作，无重启，无错误记录（丢包率符合要求、无错包等现象）
	PASS

	试验图片
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	性能测试
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高温高湿工作
	贮存条件与试验模型
	测试结果

	　1、环境温度（湿度）：温度50℃（93%RH），试验工作时间≥24小时
2、样品状态：满载工作
3、判定标准：样机外观、结构正常；试验过程样品应正常工作，无重启，无错误记录（丢包率符合要求、无错包等现象）
	PASS

	试验图片
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	性能测试
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上下电测试
	贮存条件与试验模型
	测试结果

	　1、常温或高低温条件下设备上电，在测试程序未加载完成前的随机时间下电，等待1秒后重新上电，等测试程序加装完毕，并用打流设备进行发包或ping包10s，设备下电1s，重新上电，重复以上步骤，循环1000次以上（测试时间大等于24小时）
2、判定标准：测试设备上下电正常，LOG正常，收发包相等或正常；试验结束后性能测试正常
	PASS

	试验图片
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	测试附件: 
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温升测试

    
[image: image21.emf]PB-2126温度测试. xls


交换性能测试
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测试总结
  测试通过
[image: image23.png]


2

[image: image23.png]_1234567891.xls
产品信息

		

				产品信息		整机

				产品名称		PB-2126

						外部

						内部

				备注

						三颗交换芯片上方各加一块金属散热片





温升测试

		外壳温度：25°环境温度实测应不超50°，40°环境温度实测应不超65°，50°环境温度下实测应不超75°     其余器件温度常温和高温下实测应不超器件规格标定的温度       测试满载模型：24个100M口闭环打流，2个1000M口互发广播帧，2个光口互发广播帧，在吞吐量稳定后开始记录温度，记录两小时读取最大值。																外壳温度：25°环境温度实测应不超50°，40°环境温度实测应不超65°，50°环境温度下实测应不超75°     其余器件温度常温和高温下实测应不超器件规格标定的温度       测试满载模型：24个100M口闭环打流，2个1000M口互发广播帧，2个光口互发广播帧，在吞吐量稳定后开始记录温度，记录两小时读取最大值。

		高温																常温

		位号		器件名称		测试温度(℃)		环境温度(℃)		温升(℃)		测试温度判据(℃)		结论				位号		器件名称		测试温度(℃)		环境温度(℃)		温升(℃)		测试温度判据(℃)		结论

		U5		主芯片		103.55		50.00		53.55		125		Pass				U5		主芯片		82.40		29.80		52.60		125		Pass

		U11		交换芯片		94.20		50.00		44.20		125		Pass				U11		交换芯片		78.65		29.80		48.85		125		Pass

		U12		交换芯片		102.45		50.00		52.45		125		Pass				U12		交换芯片		81.50		29.80		51.70		125		Pass

		Y1		主芯片晶振		86.35		50.00		36.35		85		Fail				Y1		主芯片晶振		64.35		29.80		34.55		85		Pass

		Y2		U11交换芯片晶振		72.40		50.00		22.40		85		Pass				Y2		U11交换芯片晶振		55.75		29.80		25.95		85		Pass

		Y3		U12交换芯片晶振		87.05		50.00		37.05		85		Fail				Y3		U12交换芯片晶振		66.25		29.80		36.45		85		Pass

		U6		Flash		86.95		50.00		36.95		85		Fail				U6		Flash		68.15		29.80		38.35		85		Pass

		U631		3.3V电源IC		101.85		50.00		51.85		150		Pass				U631		3.3V电源IC		77.20		29.80		47.40		150		Pass

		U630		1.1V电源IC		88.35		50.00		38.35		150		Pass				U630		1.1V电源IC		77.00		29.80		47.20		150		Pass

		U629		1.1V电源IC		112.40		50.00		62.40		150		Pass				U629		1.1V电源IC		84.30		29.80		54.50		150		Pass

		PCB板		PCB板		73.80		50.00		23.80		/		Pass				PCB板		PCB板		55.40		29.80		25.60		/		Pass

		产品内腔		产品内腔		60.75		50.00		10.75		/		Pass				产品内腔		产品内腔		48.00		29.80		18.20		/		Pass

		U15		LED控制芯片		63.70		50.00		13.70		125		Pass				U15		LED控制芯片		43.15		29.80		13.35		125		Pass

		U62		LED控制芯片		58.50		50.00		8.50		125		Pass				U62		LED控制芯片		41.25		29.80		11.45		125		Pass

		主芯片上盖		主芯片上盖		52.00		50.00		2.00		/		Pass				主芯片上盖		主芯片上盖		38.05		29.80		8.25		/		Pass

		主芯片下盖		主芯片下盖		56.25		50.00		6.25		/		Pass				主芯片下盖		主芯片下盖		39.40		29.80		9.60		/		Pass

		温升曲线图																温升曲线图
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日志

		Test Ports		Rate		Rate(Mbps)		TxRate(pps)		RxRate(pps)		TxPackets		RxPackets		CRC		Lost(% & Count)		Threshold		Pass/Fail		Avg CT Latency		Avg S&F Latency		Max CT Latency		Min CT Latency		Max S&F Latency		Min S&F Latency

		Throughput Test:		Port[1,1,1] <--> Port[1,1,2],		Frame Length 64		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,1,1]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		89285760		89285760		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_1_1						1488096		1488096		89285760		89285760				0% & 0

		Port[1,1,2]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		89285760		89285760		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_2_1						1488096		1488096		89285760		89285760				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,1,3] <--> Port[1,1,4],		Frame Length 64		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,1,3]		100% = 100% * 100%		1000		1488095		1488096		89285760		89285760		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_3_1						1488096		1488096		89285760		89285760				0% & 0

		Port[1,1,4]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		89285760		89285760		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_4_1						1488096		1488096		89285760		89285760				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,1,5] <--> Port[1,1,6],		Frame Length 64		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,1,5]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		89285760		89285760		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_5_1						1488096		1488096		89285760		89285760				0% & 0

		Port[1,1,6]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		89285760		89285760		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_6_1						1488096		1488096		89285760		89285760				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,1,7] <--> Port[1,1,8],		Frame Length 64		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,1,7]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		89285760		89285760		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_7_1						1488096		1488096		89285760		89285760				0% & 0

		Port[1,1,8]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		89285760		89285760		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_8_1						1488096		1488096		89285760		89285760				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,2,3] <--> Port[1,2,4],		Frame Length 64		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,2,3]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		89285760		89285760		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_3_1						1488096		1488096		89285760		89285760				0% & 0

		Port[1,2,4]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		89285760		89285760		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_4_1						1488096		1488096		89285760		89285760				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,2,5] <--> Port[1,2,6],		Frame Length 64		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,2,5]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		89285760		89285760		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_5_1						1488096		1488096		89285760		89285760				0% & 0

		Port[1,2,6]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		89285760		89285760		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_6_1						1488096		1488096		89285760		89285760				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,2,7] <--> Port[1,2,8],		Frame Length 64		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,2,7]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		89285760		89285760		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_7_1						1488096		1488096		89285760		89285760				0% & 0

		Port[1,2,8]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		89285760		89285760		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_8_1						1488096		1488096		89285760		89285760				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,3,3] <--> Port[1,3,4],		Frame Length 64		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,3,3]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		89285760		89285760		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_3_1						1488096		1488096		89285760		89285760				0% & 0

		Port[1,3,4]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		89285760		89285760		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_4_1						1488096		1488096		89285760		89285760				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,3,5] <--> Port[1,3,6],		Frame Length 64		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,3,5]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		89285760		89285760		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_5_1						1488096		1488096		89285760		89285760				0% & 0

		Port[1,3,6]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		89285760		89285760		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_6_1						1488096		1488096		89285760		89285760				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,3,7] <--> Port[1,3,8],		Frame Length 64		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,3,7]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		89285760		89285760		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_7_1						1488096		1488096		89285760		89285760				0% & 0

		Port[1,3,8]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		89285760		89285760		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_8_1						1488096		1488096		89285760		89285760				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,4,1] <--> Port[1,4,2],		Frame Length 64		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,4,1]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		89285760		89285760		0		0% & 0		0%		Pass

		1_4_1_1						1488096		1488096		89285760		89285760				0% & 0

		Port[1,4,2]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		89285760		89285760		0		0% & 0		0%		Pass

		1_4_2_1						1488096		1488096		89285760		89285760				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,4,3] <--> Port[1,4,4],		Frame Length 64		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,4,3]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		89285760		89285760		0		0% & 0		0%		Pass

		1_4_3_1						1488096		1488096		89285760		89285760				0% & 0

		Port[1,4,4]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		89285760		89285760		0		0% & 0		0%		Pass

		1_4_4_1						1488096		1488096		89285760		89285760				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,1,1] <--> Port[1,1,2],		Frame Length 128		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,1,1]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		50675700		50675700		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_1_1						844595		844595		50675700		50675700				0% & 0

		Port[1,1,2]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		50675700		50675700		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_2_1						844595		844595		50675700		50675700				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,1,3] <--> Port[1,1,4],		Frame Length 128		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,1,3]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		50675700		50675700		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_3_1						844595		844595		50675700		50675700				0% & 0

		Port[1,1,4]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		50675700		50675700		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_4_1						844595		844595		50675700		50675700				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,1,5] <--> Port[1,1,6],		Frame Length 128		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,1,5]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		50675700		50675700		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_5_1						844595		844595		50675700		50675700				0% & 0

		Port[1,1,6]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		50675700		50675700		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_6_1						844595		844595		50675700		50675700				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,1,7] <--> Port[1,1,8],		Frame Length 128		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,1,7]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		50675700		50675700		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_7_1						844595		844595		50675700		50675700				0% & 0

		Port[1,1,8]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		50675700		50675700		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_8_1						844595		844595		50675700		50675700				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,2,3] <--> Port[1,2,4],		Frame Length 128		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,2,3]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		50675700		50675700		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_3_1						844595		844595		50675700		50675700				0% & 0

		Port[1,2,4]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		50675700		50675700		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_4_1						844595		844595		50675700		50675700				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,2,5] <--> Port[1,2,6],		Frame Length 128		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,2,5]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		50675700		50675700		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_5_1						844595		844595		50675700		50675700				0% & 0

		Port[1,2,6]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		50675700		50675700		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_6_1						844595		844595		50675700		50675700				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,2,7] <--> Port[1,2,8],		Frame Length 128		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,2,7]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		50675700		50675700		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_7_1						844595		844595		50675700		50675700				0% & 0

		Port[1,2,8]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		50675700		50675700		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_8_1						844595		844595		50675700		50675700				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,3,3] <--> Port[1,3,4],		Frame Length 128		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,3,3]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		50675700		50675700		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_3_1						844595		844595		50675700		50675700				0% & 0

		Port[1,3,4]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		50675700		50675700		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_4_1						844595		844595		50675700		50675700				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,3,5] <--> Port[1,3,6],		Frame Length 128		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,3,5]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		50675700		50675700		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_5_1						844595		844595		50675700		50675700				0% & 0

		Port[1,3,6]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		50675700		50675700		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_6_1						844595		844595		50675700		50675700				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,3,7] <--> Port[1,3,8],		Frame Length 128		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,3,7]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		50675700		50675700		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_7_1						844595		844595		50675700		50675700				0% & 0

		Port[1,3,8]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		50675700		50675700		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_8_1						844595		844595		50675700		50675700				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,4,1] <--> Port[1,4,2],		Frame Length 128		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,4,1]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		50675700		50675700		0		0% & 0		0%		Pass

		1_4_1_1						844595		844595		50675700		50675700				0% & 0

		Port[1,4,2]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		50675700		50675700		0		0% & 0		0%		Pass

		1_4_2_1						844595		844595		50675700		50675700				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,4,3] <--> Port[1,4,4],		Frame Length 128		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,4,3]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		50675700		50675700		0		0% & 0		0%		Pass

		1_4_3_1						844595		844595		50675700		50675700				0% & 0

		Port[1,4,4]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		50675700		50675700		0		0% & 0		0%		Pass

		1_4_4_1						844595		844595		50675700		50675700				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,1,1] <--> Port[1,1,2],		Frame Length 256		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,1,1]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		27173940		27173940		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_1_1						452899		452899		27173940		27173940				0% & 0

		Port[1,1,2]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		27173940		27173940		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_2_1						452899		452899		27173940		27173940				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,1,3] <--> Port[1,1,4],		Frame Length 256		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,1,3]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		27173940		27173940		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_3_1						452899		452899		27173940		27173940				0% & 0

		Port[1,1,4]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		27173940		27173940		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_4_1						452899		452899		27173940		27173940				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,1,5] <--> Port[1,1,6],		Frame Length 256		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,1,5]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		27173940		27173940		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_5_1						452899		452899		27173940		27173940				0% & 0

		Port[1,1,6]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		27173940		27173940		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_6_1						452899		452899		27173940		27173940				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,1,7] <--> Port[1,1,8],		Frame Length 256		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,1,7]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		27173940		27173940		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_7_1						452899		452899		27173940		27173940				0% & 0

		Port[1,1,8]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		27173940		27173940		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_8_1						452899		452899		27173940		27173940				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,2,3] <--> Port[1,2,4],		Frame Length 256		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,2,3]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		27173940		27173940		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_3_1						452899		452899		27173940		27173940				0% & 0

		Port[1,2,4]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		27173940		27173940		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_4_1						452899		452899		27173940		27173940				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,2,5] <--> Port[1,2,6],		Frame Length 256		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,2,5]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		27173940		27173940		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_5_1						452899		452899		27173940		27173940				0% & 0

		Port[1,2,6]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		27173940		27173940		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_6_1						452899		452899		27173940		27173940				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,2,7] <--> Port[1,2,8],		Frame Length 256		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,2,7]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		27173940		27173940		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_7_1						452899		452899		27173940		27173940				0% & 0

		Port[1,2,8]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		27173940		27173940		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_8_1						452899		452899		27173940		27173940				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,3,3] <--> Port[1,3,4],		Frame Length 256		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,3,3]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		27173940		27173940		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_3_1						452899		452899		27173940		27173940				0% & 0

		Port[1,3,4]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		27173940		27173940		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_4_1						452899		452899		27173940		27173940				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,3,5] <--> Port[1,3,6],		Frame Length 256		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,3,5]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		27173940		27173940		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_5_1						452899		452899		27173940		27173940				0% & 0

		Port[1,3,6]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		27173940		27173940		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_6_1						452899		452899		27173940		27173940				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,3,7] <--> Port[1,3,8],		Frame Length 256		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,3,7]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		27173940		27173940		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_7_1						452899		452899		27173940		27173940				0% & 0

		Port[1,3,8]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		27173940		27173940		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_8_1						452899		452899		27173940		27173940				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,4,1] <--> Port[1,4,2],		Frame Length 256		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,4,1]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		27173940		27173940		0		0% & 0		0%		Pass

		1_4_1_1						452899		452899		27173940		27173940				0% & 0

		Port[1,4,2]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		27173940		27173940		0		0% & 0		0%		Pass

		1_4_2_1						452899		452899		27173940		27173940				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,4,3] <--> Port[1,4,4],		Frame Length 256		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,4,3]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		27173940		27173940		0		0% & 0		0%		Pass

		1_4_3_1						452899		452899		27173940		27173940				0% & 0

		Port[1,4,4]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		27173940		27173940		0		0% & 0		0%		Pass

		1_4_4_1						452899		452899		27173940		27173940				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,1,1] <--> Port[1,1,2],		Frame Length 512		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,1,1]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		14097780		14097780		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_1_1						234963		234963		14097780		14097780				0% & 0

		Port[1,1,2]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		14097780		14097780		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_2_1						234963		234963		14097780		14097780				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,1,3] <--> Port[1,1,4],		Frame Length 512		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,1,3]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		14097780		14097780		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_3_1						234963		234963		14097780		14097780				0% & 0

		Port[1,1,4]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		14097780		14097780		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_4_1						234963		234963		14097780		14097780				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,1,5] <--> Port[1,1,6],		Frame Length 512		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,1,5]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		14097780		14097780		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_5_1						234963		234963		14097780		14097780				0% & 0

		Port[1,1,6]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		14097780		14097780		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_6_1						234963		234963		14097780		14097780				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,1,7] <--> Port[1,1,8],		Frame Length 512		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,1,7]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		14097780		14097780		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_7_1						234963		234963		14097780		14097780				0% & 0

		Port[1,1,8]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		14097780		14097780		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_8_1						234963		234963		14097780		14097780				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,2,3] <--> Port[1,2,4],		Frame Length 512		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,2,3]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		14097780		14097780		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_3_1						234963		234963		14097780		14097780				0% & 0

		Port[1,2,4]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		14097780		14097780		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_4_1						234963		234963		14097780		14097780				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,2,5] <--> Port[1,2,6],		Frame Length 512		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,2,5]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		14097780		14097780		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_5_1						234963		234963		14097780		14097780				0% & 0

		Port[1,2,6]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		14097780		14097780		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_6_1						234963		234963		14097780		14097780				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,2,7] <--> Port[1,2,8],		Frame Length 512		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,2,7]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		14097780		14097780		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_7_1						234963		234963		14097780		14097780				0% & 0

		Port[1,2,8]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		14097780		14097780		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_8_1						234963		234963		14097780		14097780				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,3,3] <--> Port[1,3,4],		Frame Length 512		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,3,3]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		14097780		14097780		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_3_1						234963		234963		14097780		14097780				0% & 0

		Port[1,3,4]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		14097780		14097780		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_4_1						234963		234963		14097780		14097780				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,3,5] <--> Port[1,3,6],		Frame Length 512		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,3,5]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		14097780		14097780		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_5_1						234963		234963		14097780		14097780				0% & 0

		Port[1,3,6]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		14097780		14097780		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_6_1						234963		234963		14097780		14097780				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,3,7] <--> Port[1,3,8],		Frame Length 512		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,3,7]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		14097780		14097780		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_7_1						234963		234963		14097780		14097780				0% & 0

		Port[1,3,8]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		14097780		14097780		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_8_1						234963		234963		14097780		14097780				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,4,1] <--> Port[1,4,2],		Frame Length 512		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,4,1]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		14097780		14097780		0		0% & 0		0%		Pass

		1_4_1_1						234963		234963		14097780		14097780				0% & 0

		Port[1,4,2]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		14097780		14097780		0		0% & 0		0%		Pass

		1_4_2_1						234963		234963		14097780		14097780				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,4,3] <--> Port[1,4,4],		Frame Length 512		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,4,3]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		14097780		14097780		0		0% & 0		0%		Pass

		1_4_3_1						234963		234963		14097780		14097780				0% & 0

		Port[1,4,4]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		14097780		14097780		0		0% & 0		0%		Pass

		1_4_4_1						234963		234963		14097780		14097780				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,1,1] <--> Port[1,1,2],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,1,1]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		7183920		7183920		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_1_1						119732		119732		7183920		7183920				0% & 0

		Port[1,1,2]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		7183920		7183920		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_2_1						119732		119732		7183920		7183920				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,1,3] <--> Port[1,1,4],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,1,3]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		7183920		7183920		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_3_1						119732		119732		7183920		7183920				0% & 0

		Port[1,1,4]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		7183920		7183920		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_4_1						119732		119732		7183920		7183920				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,1,5] <--> Port[1,1,6],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,1,5]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		7183920		7183920		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_5_1						119732		119732		7183920		7183920				0% & 0

		Port[1,1,6]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		7183920		7183920		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_6_1						119732		119732		7183920		7183920				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,1,7] <--> Port[1,1,8],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,1,7]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		7183920		7183920		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_7_1						119732		119732		7183920		7183920				0% & 0

		Port[1,1,8]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		7183920		7183920		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_8_1						119732		119732		7183920		7183920				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,2,3] <--> Port[1,2,4],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,2,3]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		7183920		7183920		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_3_1						119732		119732		7183920		7183920				0% & 0

		Port[1,2,4]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		7183920		7183920		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_4_1						119732		119732		7183920		7183920				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,2,5] <--> Port[1,2,6],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,2,5]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		7183920		7183920		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_5_1						119732		119732		7183920		7183920				0% & 0

		Port[1,2,6]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		7183920		7183920		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_6_1						119732		119732		7183920		7183920				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,2,7] <--> Port[1,2,8],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,2,7]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		7183920		7183920		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_7_1						119732		119732		7183920		7183920				0% & 0

		Port[1,2,8]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		7183920		7183920		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_8_1						119732		119732		7183920		7183920				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,3,3] <--> Port[1,3,4],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,3,3]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		7183920		7183920		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_3_1						119732		119732		7183920		7183920				0% & 0

		Port[1,3,4]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		7183920		7183920		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_4_1						119732		119732		7183920		7183920				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,3,5] <--> Port[1,3,6],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,3,5]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		7183920		7183920		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_5_1						119732		119732		7183920		7183920				0% & 0

		Port[1,3,6]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		7183920		7183920		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_6_1						119732		119732		7183920		7183920				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,3,7] <--> Port[1,3,8],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,3,7]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		7183920		7183920		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_7_1						119732		119732		7183920		7183920				0% & 0

		Port[1,3,8]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		7183920		7183920		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_8_1						119732		119732		7183920		7183920				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,4,1] <--> Port[1,4,2],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,4,1]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		7183920		7183920		0		0% & 0		0%		Pass

		1_4_1_1						119732		119732		7183920		7183920				0% & 0

		Port[1,4,2]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		7183920		7183920		0		0% & 0		0%		Pass

		1_4_2_1						119732		119732		7183920		7183920				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,4,3] <--> Port[1,4,4],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,4,3]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		7183920		7183920		0		0% & 0		0%		Pass

		1_4_3_1						119732		119732		7183920		7183920				0% & 0

		Port[1,4,4]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		7183920		7183920		0		0% & 0		0%		Pass

		1_4_4_1						119732		119732		7183920		7183920				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,1,1] <--> Port[1,1,2],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,1,1]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		5769240		5769240		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_1_1						96154		96154		5769240		5769240				0% & 0

		Port[1,1,2]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		5769240		5769240		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_2_1						96154		96154		5769240		5769240				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,1,3] <--> Port[1,1,4],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,1,3]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		5769240		5769240		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_3_1						96154		96154		5769240		5769240				0% & 0

		Port[1,1,4]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		5769240		5769240		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_4_1						96154		96154		5769240		5769240				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,1,5] <--> Port[1,1,6],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,1,5]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		5769240		5769240		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_5_1						96154		96154		5769240		5769240				0% & 0

		Port[1,1,6]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		5769240		5769240		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_6_1						96154		96154		5769240		5769240				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,1,7] <--> Port[1,1,8],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,1,7]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		5769240		5769240		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_7_1						96154		96154		5769240		5769240				0% & 0

		Port[1,1,8]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		5769240		5769240		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_8_1						96154		96154		5769240		5769240				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,2,3] <--> Port[1,2,4],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,2,3]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		5769240		5769240		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_3_1						96154		96154		5769240		5769240				0% & 0

		Port[1,2,4]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		5769240		5769240		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_4_1						96154		96154		5769240		5769240				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,2,5] <--> Port[1,2,6],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,2,5]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		5769240		5769240		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_5_1						96154		96154		5769240		5769240				0% & 0

		Port[1,2,6]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		5769240		5769240		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_6_1						96154		96154		5769240		5769240				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,2,7] <--> Port[1,2,8],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,2,7]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		5769240		5769240		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_7_1						96154		96154		5769240		5769240				0% & 0

		Port[1,2,8]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		5769240		5769240		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_8_1						96154		96154		5769240		5769240				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,3,3] <--> Port[1,3,4],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,3,3]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		5769240		5769240		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_3_1						96154		96154		5769240		5769240				0% & 0

		Port[1,3,4]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		5769240		5769240		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_4_1						96154		96154		5769240		5769240				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,3,5] <--> Port[1,3,6],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,3,5]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		5769240		5769240		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_5_1						96154		96154		5769240		5769240				0% & 0

		Port[1,3,6]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		5769240		5769240		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_6_1						96154		96154		5769240		5769240				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,3,7] <--> Port[1,3,8],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,3,7]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		5769240		5769240		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_7_1						96154		96154		5769240		5769240				0% & 0

		Port[1,3,8]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		5769240		5769240		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_8_1						96154		96154		5769240		5769240				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,4,1] <--> Port[1,4,2],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,4,1]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		5769240		5769240		0		0% & 0		0%		Pass

		1_4_1_1						96154		96154		5769240		5769240				0% & 0

		Port[1,4,2]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		5769240		5769240		0		0% & 0		0%		Pass

		1_4_2_1						96154		96154		5769240		5769240				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,4,3] <--> Port[1,4,4],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,4,3]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		5769240		5769240		0		0% & 0		0%		Pass

		1_4_3_1						96154		96154		5769240		5769240				0% & 0

		Port[1,4,4]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		5769240		5769240		0		0% & 0		0%		Pass

		1_4_4_1						96154		96154		5769240		5769240				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,1,1] <--> Port[1,1,2],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,1,1]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		4876500		4876500		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_1_1						81275		81275		4876500		4876500				0% & 0

		Port[1,1,2]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		4876500		4876500		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_2_1						81275		81275		4876500		4876500				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,1,3] <--> Port[1,1,4],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,1,3]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		4876500		4876500		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_3_1						81275		81275		4876500		4876500				0% & 0

		Port[1,1,4]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		4876500		4876500		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_4_1						81275		81275		4876500		4876500				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,1,5] <--> Port[1,1,6],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,1,5]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		4876500		4876500		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_5_1						81275		81275		4876500		4876500				0% & 0

		Port[1,1,6]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		4876500		4876500		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_6_1						81275		81275		4876500		4876500				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,1,7] <--> Port[1,1,8],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,1,7]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		4876500		4876500		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_7_1						81275		81275		4876500		4876500				0% & 0

		Port[1,1,8]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		4876500		4876500		0		0% & 0		0%		Pass

		1_1_8_1						81275		81275		4876500		4876500				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,2,3] <--> Port[1,2,4],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,2,3]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		4876500		4876500		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_3_1						81275		81275		4876500		4876500				0% & 0

		Port[1,2,4]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		4876500		4876500		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_4_1						81275		81275		4876500		4876500				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,2,5] <--> Port[1,2,6],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,2,5]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		4876500		4876500		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_5_1						81275		81275		4876500		4876500				0% & 0

		Port[1,2,6]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		4876500		4876500		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_6_1						81275		81275		4876500		4876500				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,2,7] <--> Port[1,2,8],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,2,7]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		4876500		4876500		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_7_1						81275		81275		4876500		4876500				0% & 0

		Port[1,2,8]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		4876500		4876500		0		0% & 0		0%		Pass

		1_2_8_1						81275		81275		4876500		4876500				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,3,3] <--> Port[1,3,4],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,3,3]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		4876500		4876500		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_3_1						81275		81275		4876500		4876500				0% & 0

		Port[1,3,4]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		4876500		4876500		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_4_1						81275		81275		4876500		4876500				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,3,5] <--> Port[1,3,6],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,3,5]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		4876500		4876500		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_5_1						81275		81275		4876500		4876500				0% & 0

		Port[1,3,6]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		4876500		4876500		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_6_1						81275		81275		4876500		4876500				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,3,7] <--> Port[1,3,8],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,3,7]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		4876500		4876500		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_7_1						81275		81275		4876500		4876500				0% & 0

		Port[1,3,8]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		4876500		4876500		0		0% & 0		0%		Pass

		1_3_8_1						81275		81275		4876500		4876500				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,4,1] <--> Port[1,4,2],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,4,1]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		4876500		4876500		0		0% & 0		0%		Pass

		1_4_1_1						81275		81275		4876500		4876500				0% & 0

		Port[1,4,2]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		4876500		4876500		0		0% & 0		0%		Pass

		1_4_2_1						81275		81275		4876500		4876500				0% & 0

		Throughput Test:		Port[1,4,3] <--> Port[1,4,4],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:00 / 000:01:00 hh:mm:ss				Test Count 1 / 1

		Port[1,4,3]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		4876500		4876500		0		0% & 0		0%		Pass

		1_4_3_1						81275		81275		4876500		4876500				0% & 0

		Port[1,4,4]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		4876500		4876500		0		0% & 0		0%		Pass

		1_4_4_1						81275		81275		4876500		4876500				0% & 0

		Latency Test:		Port[1,1,1] <--> Port[1,1,2],		Frame Length 64		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,1,1]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 1		0%		Fail				4.350						4.400		4.140

		1_1_1_1						1488096		1488096		148809600		148809599				0% & 1								4.350						4.400		4.140

		Port[1,1,2]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809599		1		0% & 0		0%		Pass				4.340						4.740		4.240

		1_1_2_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.340						4.740		4.240

		Latency Test:		Port[1,1,3] <--> Port[1,1,4],		Frame Length 64		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,1,3]		100% = 100% * 100%		1000		1488095		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.090						4.130		3.760

		1_1_3_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.090						4.130		3.760

		Port[1,1,4]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.170						4.350		3.840

		1_1_4_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.170						4.350		3.840

		Latency Test:		Port[1,1,5] <--> Port[1,1,6],		Frame Length 64		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,1,5]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.270						4.680		3.920

		1_1_5_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.270						4.680		3.920

		Port[1,1,6]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.060						4.360		3.680

		1_1_6_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.060						4.360		3.680

		Latency Test:		Port[1,1,7] <--> Port[1,1,8],		Frame Length 64		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,1,7]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.270						4.680		3.910

		1_1_7_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.270						4.680		3.910

		Port[1,1,8]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.530						4.920		4.430

		1_1_8_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.530						4.920		4.430

		Latency Test:		Port[1,2,3] <--> Port[1,2,4],		Frame Length 64		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,2,3]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.280						4.360		4.080

		1_2_3_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.280						4.360		4.080

		Port[1,2,4]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.030						4.080		3.720

		1_2_4_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.030						4.080		3.720

		Latency Test:		Port[1,2,5] <--> Port[1,2,6],		Frame Length 64		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,2,5]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.230						4.280		4.130

		1_2_5_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.230						4.280		4.130

		Port[1,2,6]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.020						4.080		3.810

		1_2_6_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.020						4.080		3.810

		Latency Test:		Port[1,2,7] <--> Port[1,2,8],		Frame Length 64		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,2,7]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.040						4.100		3.650

		1_2_7_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.040						4.100		3.650

		Port[1,2,8]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.230						4.290		3.910

		1_2_8_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.230						4.290		3.910

		Latency Test:		Port[1,3,3] <--> Port[1,3,4],		Frame Length 64		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,3,3]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.030						4.080		3.600

		1_3_3_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.030						4.080		3.600

		Port[1,3,4]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.210						4.310		4.110

		1_3_4_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.210						4.310		4.110

		Latency Test:		Port[1,3,5] <--> Port[1,3,6],		Frame Length 64		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,3,5]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.600						4.710		4.540

		1_3_5_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.600						4.710		4.540

		Port[1,3,6]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.530						4.930		4.460

		1_3_6_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.530						4.930		4.460

		Latency Test:		Port[1,3,7] <--> Port[1,3,8],		Frame Length 64		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,3,7]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.410						4.470		4.330

		1_3_7_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.410						4.470		4.330

		Port[1,3,8]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.360						4.760		3.990

		1_3_8_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.360						4.760		3.990

		Latency Test:		Port[1,4,1] <--> Port[1,4,2],		Frame Length 64		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,4,1]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.560						4.640		4.470

		1_4_1_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.560						4.640		4.470

		Port[1,4,2]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.410						4.470		4.240

		1_4_2_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.410						4.470		4.240

		Latency Test:		Port[1,4,3] <--> Port[1,4,4],		Frame Length 64		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,4,3]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.050						4.160		3.760

		1_4_3_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.050						4.160		3.760

		Port[1,4,4]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.040						4.110		3.790

		1_4_4_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.040						4.110		3.790

		Latency Test:		Port[1,1,1] <--> Port[1,1,2],		Frame Length 128		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,1,1]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.410						4.470		4.040

		1_1_1_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.410						4.470		4.040

		Port[1,1,2]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.350						4.760		4.260

		1_1_2_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.350						4.760		4.260

		Latency Test:		Port[1,1,3] <--> Port[1,1,4],		Frame Length 64		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,1,3]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.090						4.130		3.930

		1_1_3_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.090						4.130		3.930

		Port[1,1,4]		100% = 100% * 100%		1000		1488095		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.170						4.350		3.840

		1_1_4_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.170						4.350		3.840

		Latency Test:		Port[1,1,5] <--> Port[1,1,6],		Frame Length 64		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,1,5]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.270						4.510		4.010

		1_1_5_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.270						4.510		4.010

		Port[1,1,6]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.050						4.120		3.760

		1_1_6_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.050						4.120		3.760

		Latency Test:		Port[1,1,7] <--> Port[1,1,8],		Frame Length 64		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,1,7]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.270						4.680		4.120

		1_1_7_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.270						4.680		4.120

		Port[1,1,8]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.520						4.710		4.150

		1_1_8_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.520						4.710		4.150

		Latency Test:		Port[1,2,3] <--> Port[1,2,4],		Frame Length 64		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,2,3]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.280						4.330		4.190

		1_2_3_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.280						4.330		4.190

		Port[1,2,4]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.030						4.080		3.790

		1_2_4_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.030						4.080		3.790

		Latency Test:		Port[1,2,5] <--> Port[1,2,6],		Frame Length 64		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,2,5]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.230						4.280		4.130

		1_2_5_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.230						4.280		4.130

		Port[1,2,6]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.020						4.080		3.690

		1_2_6_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.020						4.080		3.690

		Latency Test:		Port[1,2,7] <--> Port[1,2,8],		Frame Length 64		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,2,7]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.040						4.100		3.870

		1_2_7_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.040						4.100		3.870

		Port[1,2,8]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.230						4.290		3.860

		1_2_8_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.230						4.290		3.860

		Latency Test:		Port[1,3,3] <--> Port[1,3,4],		Frame Length 64		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,3,3]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.030						4.080		3.900

		1_3_3_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.030						4.080		3.900

		Port[1,3,4]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.210						4.280		4.160

		1_3_4_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.210						4.280		4.160

		Latency Test:		Port[1,3,5] <--> Port[1,3,6],		Frame Length 64		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,3,5]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.600						5.000		4.540

		1_3_5_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.600						5.000		4.540

		Port[1,3,6]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.520						4.900		4.430

		1_3_6_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.520						4.900		4.430

		Latency Test:		Port[1,3,7] <--> Port[1,3,8],		Frame Length 64		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,3,7]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.410						4.470		3.930

		1_3_7_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.410						4.470		3.930

		Port[1,3,8]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.350						4.440		4.090

		1_3_8_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.350						4.440		4.090

		Latency Test:		Port[1,4,1] <--> Port[1,4,2],		Frame Length 64		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,4,1]		100% = 100% * 100%		1000		1488095		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.560						4.640		4.190

		1_4_1_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.560						4.640		4.190

		Port[1,4,2]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.410						4.460		4.320

		1_4_2_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.410						4.460		4.320

		Latency Test:		Port[1,4,3] <--> Port[1,4,4],		Frame Length 64		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,4,3]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.050						4.120		3.940

		1_4_3_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.050						4.120		3.940

		Port[1,4,4]		100% = 100% * 100%		1000		1488096		1488096		148809600		148809600		0		0% & 0		0%		Pass				4.040						4.100		3.750

		1_4_4_1						1488096		1488096		148809600		148809600				0% & 0								4.040						4.100		3.750

		Latency Test:		Port[1,1,1] <--> Port[1,1,2],		Frame Length 128		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,1,1]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.410						4.470		4.060

		1_1_1_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.410						4.470		4.060

		Port[1,1,2]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.350						4.400		3.890

		1_1_2_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.350						4.400		3.890

		Latency Test:		Port[1,1,3] <--> Port[1,1,4],		Frame Length 128		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,1,3]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.150						4.200		4.000

		1_1_3_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.150						4.200		4.000

		Port[1,1,4]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.230						4.290		3.890

		1_1_4_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.230						4.290		3.890

		Latency Test:		Port[1,1,5] <--> Port[1,1,6],		Frame Length 128		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,1,5]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.280						4.340		4.020

		1_1_5_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.280						4.340		4.020

		Port[1,1,6]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.110						4.170		3.800

		1_1_6_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.110						4.170		3.800

		Latency Test:		Port[1,1,7] <--> Port[1,1,8],		Frame Length 128		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,1,7]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.330						4.390		4.060

		1_1_7_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.330						4.390		4.060

		Port[1,1,8]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.570						4.630		4.160

		1_1_8_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.570						4.630		4.160

		Latency Test:		Port[1,2,3] <--> Port[1,2,4],		Frame Length 128		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,2,3]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.290						4.340		4.110

		1_2_3_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.290						4.340		4.110

		Port[1,2,4]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.090						4.150		3.680

		1_2_4_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.090						4.150		3.680

		Latency Test:		Port[1,2,5] <--> Port[1,2,6],		Frame Length 128		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,2,5]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.290						4.350		4.040

		1_2_5_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.290						4.350		4.040

		Port[1,2,6]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.080						4.140		3.750

		1_2_6_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.080						4.140		3.750

		Latency Test:		Port[1,2,7] <--> Port[1,2,8],		Frame Length 128		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,2,7]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.050						4.110		3.880

		1_2_7_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.050						4.110		3.880

		Port[1,2,8]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.290						4.360		4.200

		1_2_8_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.290						4.360		4.200

		Latency Test:		Port[1,3,3] <--> Port[1,3,4],		Frame Length 128		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,3,3]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.090						4.150		3.760

		1_3_3_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.090						4.150		3.760

		Port[1,3,4]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.270						4.320		4.030

		1_3_4_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.270						4.320		4.030

		Latency Test:		Port[1,3,5] <--> Port[1,3,6],		Frame Length 128		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,3,5]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.660						4.720		4.320

		1_3_5_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.660						4.720		4.320

		Port[1,3,6]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.580						4.640		4.460

		1_3_6_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.580						4.640		4.460

		Latency Test:		Port[1,3,7] <--> Port[1,3,8],		Frame Length 128		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,3,7]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.430						4.480		4.360

		1_3_7_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.430						4.480		4.360

		Port[1,3,8]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.410						4.480		4.330

		1_3_8_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.410						4.480		4.330

		Latency Test:		Port[1,4,1] <--> Port[1,4,2],		Frame Length 128		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,4,1]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.620						4.700		4.350

		1_4_1_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.620						4.700		4.350

		Port[1,4,2]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.470						4.530		4.130

		1_4_2_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.470						4.530		4.130

		Latency Test:		Port[1,4,3] <--> Port[1,4,4],		Frame Length 128		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,4,3]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.070						4.130		3.920

		1_4_3_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.070						4.130		3.920

		Port[1,4,4]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.060						4.120		3.830

		1_4_4_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.060						4.120		3.830

		Latency Test:		Port[1,1,1] <--> Port[1,1,2],		Frame Length 256		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,1,1]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.360						4.430		4.290

		1_1_1_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.360						4.430		4.290

		Port[1,1,2]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.310						4.370		4.140

		1_1_2_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.310						4.370		4.140

		Latency Test:		Port[1,1,3] <--> Port[1,1,4],		Frame Length 128		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,1,3]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.150						4.200		3.850

		1_1_3_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.150						4.200		3.850

		Port[1,1,4]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.230						4.290		3.880

		1_1_4_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.230						4.290		3.880

		Latency Test:		Port[1,1,5] <--> Port[1,1,6],		Frame Length 128		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,1,5]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.280						4.340		4.190

		1_1_5_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.280						4.340		4.190

		Port[1,1,6]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.110						4.170		3.960

		1_1_6_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.110						4.170		3.960

		Latency Test:		Port[1,1,7] <--> Port[1,1,8],		Frame Length 128		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,1,7]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.330						4.390		4.050

		1_1_7_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.330						4.390		4.050

		Port[1,1,8]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.570						4.630		4.290

		1_1_8_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.570						4.630		4.290

		Latency Test:		Port[1,2,3] <--> Port[1,2,4],		Frame Length 128		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,2,3]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.290						4.340		3.990

		1_2_3_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.290						4.340		3.990

		Port[1,2,4]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.090						4.150		3.850

		1_2_4_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.090						4.150		3.850

		Latency Test:		Port[1,2,5] <--> Port[1,2,6],		Frame Length 128		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,2,5]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.290						4.350		3.880

		1_2_5_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.290						4.350		3.880

		Port[1,2,6]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.080						4.140		3.860

		1_2_6_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.080						4.140		3.860

		Latency Test:		Port[1,2,7] <--> Port[1,2,8],		Frame Length 128		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,2,7]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.050						4.110		3.700

		1_2_7_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.050						4.110		3.700

		Port[1,2,8]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.290						4.360		3.880

		1_2_8_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.290						4.360		3.880

		Latency Test:		Port[1,3,3] <--> Port[1,3,4],		Frame Length 128		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,3,3]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.090						4.150		4.000

		1_3_3_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.090						4.150		4.000

		Port[1,3,4]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.270						4.320		4.030

		1_3_4_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.270						4.320		4.030

		Latency Test:		Port[1,3,5] <--> Port[1,3,6],		Frame Length 128		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,3,5]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.660						4.720		4.270

		1_3_5_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.660						4.720		4.270

		Port[1,3,6]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.580						4.640		4.330

		1_3_6_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.580						4.640		4.330

		Latency Test:		Port[1,3,7] <--> Port[1,3,8],		Frame Length 128		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,3,7]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.430						4.480		4.240

		1_3_7_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.430						4.480		4.240

		Port[1,3,8]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.410						4.480		4.110

		1_3_8_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.410						4.480		4.110

		Latency Test:		Port[1,4,1] <--> Port[1,4,2],		Frame Length 128		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,4,1]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.620						4.700		4.240

		1_4_1_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.620						4.700		4.240

		Port[1,4,2]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.470						4.520		4.250

		1_4_2_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.470						4.520		4.250

		Latency Test:		Port[1,4,3] <--> Port[1,4,4],		Frame Length 128		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,4,3]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.070						4.130		3.840

		1_4_3_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.070						4.130		3.840

		Port[1,4,4]		100% = 100% * 100%		1000		844595		844595		84459500		84459500		0		0% & 0		0%		Pass				4.060						4.120		3.820

		1_4_4_1						844595		844595		84459500		84459500				0% & 0								4.060						4.120		3.820

		Latency Test:		Port[1,1,1] <--> Port[1,1,2],		Frame Length 256		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,1,1]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.360						4.430		4.160

		1_1_1_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.360						4.430		4.160

		Port[1,1,2]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.310						4.370		3.880

		1_1_2_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.310						4.370		3.880

		Latency Test:		Port[1,1,3] <--> Port[1,1,4],		Frame Length 256		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,1,3]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.100						4.160		3.840

		1_1_3_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.100						4.160		3.840

		Port[1,1,4]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.180						4.250		3.980

		1_1_4_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.180						4.250		3.980

		Latency Test:		Port[1,1,5] <--> Port[1,1,6],		Frame Length 256		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,1,5]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.240						4.300		4.120

		1_1_5_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.240						4.300		4.120

		Port[1,1,6]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.030						4.080		3.880

		1_1_6_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.030						4.080		3.880

		Latency Test:		Port[1,1,7] <--> Port[1,1,8],		Frame Length 256		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,1,7]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.280						4.350		3.960

		1_1_7_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.280						4.350		3.960

		Port[1,1,8]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.520						4.590		4.360

		1_1_8_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.520						4.590		4.360

		Latency Test:		Port[1,2,3] <--> Port[1,2,4],		Frame Length 256		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,2,3]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.250						4.310		4.000

		1_2_3_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.250						4.310		4.000

		Port[1,2,4]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.040						4.110		3.760

		1_2_4_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.040						4.110		3.760

		Latency Test:		Port[1,2,5] <--> Port[1,2,6],		Frame Length 256		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,2,5]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.240						4.310		4.110

		1_2_5_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.240						4.310		4.110

		Port[1,2,6]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				3.990						4.050		3.760

		1_2_6_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								3.990						4.050		3.760

		Latency Test:		Port[1,2,7] <--> Port[1,2,8],		Frame Length 256		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,2,7]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.010						4.070		3.910

		1_2_7_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.010						4.070		3.910

		Port[1,2,8]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.210						4.260		3.900

		1_2_8_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.210						4.260		3.900

		Latency Test:		Port[1,3,3] <--> Port[1,3,4],		Frame Length 256		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,3,3]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.000						4.060		3.640

		1_3_3_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.000						4.060		3.640

		Port[1,3,4]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.220						4.280		3.970

		1_3_4_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.220						4.280		3.970

		Latency Test:		Port[1,3,5] <--> Port[1,3,6],		Frame Length 256		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,3,5]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.610						4.680		4.200

		1_3_5_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.610						4.680		4.200

		Port[1,3,6]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.490						4.550		4.370

		1_3_6_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.490						4.550		4.370

		Latency Test:		Port[1,3,7] <--> Port[1,3,8],		Frame Length 256		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,3,7]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.390						4.440		4.110

		1_3_7_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.390						4.440		4.110

		Port[1,3,8]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.330						4.390		3.990

		1_3_8_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.330						4.390		3.990

		Latency Test:		Port[1,4,1] <--> Port[1,4,2],		Frame Length 256		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,4,1]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.540						4.610		4.280

		1_4_1_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.540						4.610		4.280

		Port[1,4,2]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.420						4.490		4.320

		1_4_2_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.420						4.490		4.320

		Latency Test:		Port[1,4,3] <--> Port[1,4,4],		Frame Length 256		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,4,3]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.030						4.090		3.930

		1_4_3_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.030						4.090		3.930

		Port[1,4,4]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.020						4.080		3.730

		1_4_4_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.020						4.080		3.730

		Latency Test:		Port[1,1,1] <--> Port[1,1,2],		Frame Length 512		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,1,1]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.360						4.440		3.990

		1_1_1_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.360						4.440		3.990

		Port[1,1,2]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.310						4.380		3.950

		1_1_2_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.310						4.380		3.950

		Latency Test:		Port[1,1,3] <--> Port[1,1,4],		Frame Length 256		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,1,3]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.100						4.160		3.880

		1_1_3_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.100						4.160		3.880

		Port[1,1,4]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.180						4.250		3.750

		1_1_4_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.180						4.250		3.750

		Latency Test:		Port[1,1,5] <--> Port[1,1,6],		Frame Length 256		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,1,5]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.240						4.300		4.130

		1_1_5_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.240						4.300		4.130

		Port[1,1,6]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.030						4.080		3.690

		1_1_6_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.030						4.080		3.690

		Latency Test:		Port[1,1,7] <--> Port[1,1,8],		Frame Length 256		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,1,7]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.280						4.350		4.040

		1_1_7_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.280						4.350		4.040

		Port[1,1,8]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.520						4.590		4.440

		1_1_8_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.520						4.590		4.440

		Latency Test:		Port[1,2,3] <--> Port[1,2,4],		Frame Length 256		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,2,3]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.250						4.310		4.120

		1_2_3_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.250						4.310		4.120

		Port[1,2,4]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.040						4.110		3.800

		1_2_4_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.040						4.110		3.800

		Latency Test:		Port[1,2,5] <--> Port[1,2,6],		Frame Length 256		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,2,5]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.240						4.310		4.160

		1_2_5_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.240						4.310		4.160

		Port[1,2,6]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.000						4.050		3.710

		1_2_6_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.000						4.050		3.710

		Latency Test:		Port[1,2,7] <--> Port[1,2,8],		Frame Length 256		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,2,7]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.010						4.070		3.950

		1_2_7_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.010						4.070		3.950

		Port[1,2,8]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.210						4.270		4.000

		1_2_8_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.210						4.270		4.000

		Latency Test:		Port[1,3,3] <--> Port[1,3,4],		Frame Length 256		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,3,3]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.000						4.060		3.890

		1_3_3_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.000						4.060		3.890

		Port[1,3,4]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.220						4.280		4.040

		1_3_4_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.220						4.280		4.040

		Latency Test:		Port[1,3,5] <--> Port[1,3,6],		Frame Length 256		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,3,5]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.610						4.680		4.290

		1_3_5_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.610						4.680		4.290

		Port[1,3,6]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.490						4.550		4.180

		1_3_6_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.490						4.550		4.180

		Latency Test:		Port[1,3,7] <--> Port[1,3,8],		Frame Length 256		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,3,7]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.390						4.440		4.300

		1_3_7_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.390						4.440		4.300

		Port[1,3,8]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.330						4.390		4.190

		1_3_8_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.330						4.390		4.190

		Latency Test:		Port[1,4,1] <--> Port[1,4,2],		Frame Length 256		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,4,1]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.540						4.600		4.380

		1_4_1_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.540						4.600		4.380

		Port[1,4,2]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.420						4.490		4.090

		1_4_2_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.420						4.490		4.090

		Latency Test:		Port[1,4,3] <--> Port[1,4,4],		Frame Length 256		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,4,3]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.030						4.080		3.860

		1_4_3_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.030						4.080		3.860

		Port[1,4,4]		100% = 100% * 100%		1000		452899		452899		45289900		45289900		0		0% & 0		0%		Pass				4.020						4.080		3.720

		1_4_4_1						452899		452899		45289900		45289900				0% & 0								4.020						4.080		3.720

		Latency Test:		Port[1,1,1] <--> Port[1,1,2],		Frame Length 512		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,1,1]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.360						4.440		4.010

		1_1_1_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.360						4.440		4.010

		Port[1,1,2]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.310						4.380		4.230

		1_1_2_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.310						4.380		4.230

		Latency Test:		Port[1,1,3] <--> Port[1,1,4],		Frame Length 512		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,1,3]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.070						4.120		3.800

		1_1_3_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.070						4.120		3.800

		Port[1,1,4]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.160						4.220		3.950

		1_1_4_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.160						4.220		3.950

		Latency Test:		Port[1,1,5] <--> Port[1,1,6],		Frame Length 512		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,1,5]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.250						4.320		4.110

		1_1_5_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.250						4.320		4.110

		Port[1,1,6]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.040						4.090		3.850

		1_1_6_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.040						4.090		3.850

		Latency Test:		Port[1,1,7] <--> Port[1,1,8],		Frame Length 512		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,1,7]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.280						4.360		3.930

		1_1_7_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.280						4.360		3.930

		Port[1,1,8]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.490						4.550		4.420

		1_1_8_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.490						4.550		4.420

		Latency Test:		Port[1,2,3] <--> Port[1,2,4],		Frame Length 512		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,2,3]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.260						4.320		4.180

		1_2_3_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.260						4.320		4.180

		Port[1,2,4]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.010						4.070		3.940

		1_2_4_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.010						4.070		3.940

		Latency Test:		Port[1,2,5] <--> Port[1,2,6],		Frame Length 512		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,2,5]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.220						4.270		4.160

		1_2_5_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.220						4.270		4.160

		Port[1,2,6]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.000						4.060		3.760

		1_2_6_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.000						4.060		3.760

		Latency Test:		Port[1,2,7] <--> Port[1,2,8],		Frame Length 512		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,2,7]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.020						4.080		3.860

		1_2_7_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.020						4.080		3.860

		Port[1,2,8]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.210						4.280		3.860

		1_2_8_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.210						4.280		3.860

		Latency Test:		Port[1,3,3] <--> Port[1,3,4],		Frame Length 512		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,3,3]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.010						4.070		3.910

		1_3_3_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.010						4.070		3.910

		Port[1,3,4]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.190						4.250		4.100

		1_3_4_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.190						4.250		4.100

		Latency Test:		Port[1,3,5] <--> Port[1,3,6],		Frame Length 512		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,3,5]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.610						4.680		4.450

		1_3_5_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.610						4.680		4.450

		Port[1,3,6]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.500						4.560		4.190

		1_3_6_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.500						4.560		4.190

		Latency Test:		Port[1,3,7] <--> Port[1,3,8],		Frame Length 512		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,3,7]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.390						4.460		3.980

		1_3_7_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.390						4.460		3.980

		Port[1,3,8]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.340						4.400		4.270

		1_3_8_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.340						4.400		4.270

		Latency Test:		Port[1,4,1] <--> Port[1,4,2],		Frame Length 512		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,4,1]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.540						4.630		4.390

		1_4_1_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.540						4.630		4.390

		Port[1,4,2]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.420						4.500		4.280

		1_4_2_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.420						4.500		4.280

		Latency Test:		Port[1,4,3] <--> Port[1,4,4],		Frame Length 512		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,4,3]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.030						4.100		3.910

		1_4_3_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.030						4.100		3.910

		Port[1,4,4]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.020						4.090		3.840

		1_4_4_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.020						4.090		3.840

		Latency Test:		Port[1,1,1] <--> Port[1,1,2],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,1,1]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				4.300						4.400		4.000

		1_1_1_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								4.300						4.400		4.000

		Port[1,1,2]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				4.260						4.400		4.120

		1_1_2_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								4.260						4.400		4.120

		Latency Test:		Port[1,1,3] <--> Port[1,1,4],		Frame Length 512		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,1,3]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.070						4.120		4.000

		1_1_3_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.070						4.120		4.000

		Port[1,1,4]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.160						4.220		3.900

		1_1_4_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.160						4.220		3.900

		Latency Test:		Port[1,1,5] <--> Port[1,1,6],		Frame Length 512		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,1,5]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.250						4.320		3.970

		1_1_5_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.250						4.320		3.970

		Port[1,1,6]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.040						4.090		3.920

		1_1_6_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.040						4.090		3.920

		Latency Test:		Port[1,1,7] <--> Port[1,1,8],		Frame Length 512		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,1,7]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.280						4.360		4.170

		1_1_7_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.280						4.360		4.170

		Port[1,1,8]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.490						4.550		4.260

		1_1_8_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.490						4.550		4.260

		Latency Test:		Port[1,2,3] <--> Port[1,2,4],		Frame Length 512		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,2,3]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.260						4.320		4.120

		1_2_3_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.260						4.320		4.120

		Port[1,2,4]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.010						4.070		3.880

		1_2_4_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.010						4.070		3.880

		Latency Test:		Port[1,2,5] <--> Port[1,2,6],		Frame Length 512		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,2,5]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.220						4.270		4.040

		1_2_5_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.220						4.270		4.040

		Port[1,2,6]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.000						4.060		3.940

		1_2_6_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.000						4.060		3.940

		Latency Test:		Port[1,2,7] <--> Port[1,2,8],		Frame Length 512		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,2,7]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.020						4.080		3.700

		1_2_7_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.020						4.080		3.700

		Port[1,2,8]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.210						4.270		4.050

		1_2_8_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.210						4.270		4.050

		Latency Test:		Port[1,3,3] <--> Port[1,3,4],		Frame Length 512		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,3,3]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.010						4.070		3.640

		1_3_3_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.010						4.070		3.640

		Port[1,3,4]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.190						4.250		3.960

		1_3_4_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.190						4.250		3.960

		Latency Test:		Port[1,3,5] <--> Port[1,3,6],		Frame Length 512		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,3,5]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.610						4.680		4.410

		1_3_5_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.610						4.680		4.410

		Port[1,3,6]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.500						4.560		4.110

		1_3_6_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.500						4.560		4.110

		Latency Test:		Port[1,3,7] <--> Port[1,3,8],		Frame Length 512		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,3,7]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.390						4.460		4.250

		1_3_7_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.390						4.460		4.250

		Port[1,3,8]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.340						4.400		4.000

		1_3_8_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.340						4.400		4.000

		Latency Test:		Port[1,4,1] <--> Port[1,4,2],		Frame Length 512		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,4,1]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.540						4.630		4.290

		1_4_1_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.540						4.630		4.290

		Port[1,4,2]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.420						4.500		4.070

		1_4_2_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.420						4.500		4.070

		Latency Test:		Port[1,4,3] <--> Port[1,4,4],		Frame Length 512		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,4,3]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.030						4.090		3.920

		1_4_3_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.030						4.090		3.920

		Port[1,4,4]		100% = 100% * 100%		1000		234963		234963		23496300		23496300		0		0% & 0		0%		Pass				4.020						4.100		3.680

		1_4_4_1						234963		234963		23496300		23496300				0% & 0								4.020						4.100		3.680

		Latency Test:		Port[1,1,1] <--> Port[1,1,2],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,1,1]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				4.300						4.400		3.970

		1_1_1_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								4.300						4.400		3.970

		Port[1,1,2]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				4.260						4.400		4.120

		1_1_2_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								4.260						4.400		4.120

		Latency Test:		Port[1,1,3] <--> Port[1,1,4],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,1,3]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				4.030						4.140		3.890

		1_1_3_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								4.030						4.140		3.890

		Port[1,1,4]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				4.120						4.240		3.940

		1_1_4_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								4.120						4.240		3.940

		Latency Test:		Port[1,1,5] <--> Port[1,1,6],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,1,5]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				4.190						4.330		3.900

		1_1_5_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								4.190						4.330		3.900

		Port[1,1,6]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				3.990						4.110		3.780

		1_1_6_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								3.990						4.110		3.780

		Latency Test:		Port[1,1,7] <--> Port[1,1,8],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,1,7]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				4.220						4.320		4.080

		1_1_7_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								4.220						4.320		4.080

		Port[1,1,8]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				4.450						4.560		4.130

		1_1_8_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								4.450						4.560		4.130

		Latency Test:		Port[1,2,3] <--> Port[1,2,4],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,2,3]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				4.200						4.330		4.040

		1_2_3_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								4.200						4.330		4.040

		Port[1,2,4]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				3.970						4.080		3.840

		1_2_4_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								3.970						4.080		3.840

		Latency Test:		Port[1,2,5] <--> Port[1,2,6],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,2,5]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				4.180						4.280		3.990

		1_2_5_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								4.180						4.280		3.990

		Port[1,2,6]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				3.950						4.080		3.640

		1_2_6_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								3.950						4.080		3.640

		Latency Test:		Port[1,2,7] <--> Port[1,2,8],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,2,7]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				3.960						4.100		3.750

		1_2_7_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								3.960						4.100		3.750

		Port[1,2,8]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				4.160						4.290		4.020

		1_2_8_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								4.160						4.290		4.020

		Latency Test:		Port[1,3,3] <--> Port[1,3,4],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,3,3]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				3.960						4.090		3.650

		1_3_3_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								3.960						4.090		3.650

		Port[1,3,4]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				4.150						4.270		3.950

		1_3_4_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								4.150						4.270		3.950

		Latency Test:		Port[1,3,5] <--> Port[1,3,6],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,3,5]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				4.550						4.650		4.310

		1_3_5_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								4.550						4.650		4.310

		Port[1,3,6]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				4.450						4.570		4.260

		1_3_6_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								4.450						4.570		4.260

		Latency Test:		Port[1,3,7] <--> Port[1,3,8],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,3,7]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				4.330						4.480		4.190

		1_3_7_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								4.330						4.480		4.190

		Port[1,3,8]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				4.290						4.410		3.920

		1_3_8_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								4.290						4.410		3.920

		Latency Test:		Port[1,4,1] <--> Port[1,4,2],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,4,1]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				4.500						4.640		4.320

		1_4_1_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								4.500						4.640		4.320

		Port[1,4,2]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				4.360						4.480		4.200

		1_4_2_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								4.360						4.480		4.200

		Latency Test:		Port[1,4,3] <--> Port[1,4,4],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,4,3]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				3.980						4.120		3.770

		1_4_3_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								3.980						4.120		3.770

		Port[1,4,4]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				3.970						4.120		3.810

		1_4_4_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								3.970						4.120		3.810

		Latency Test:		Port[1,1,1] <--> Port[1,1,2],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,1,1]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.330						4.410		4.200

		1_1_1_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.330						4.410		4.200

		Port[1,1,2]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.280						4.360		4.200

		1_1_2_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.280						4.360		4.200

		Latency Test:		Port[1,1,3] <--> Port[1,1,4],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,1,3]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				4.030						4.140		3.760

		1_1_3_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								4.030						4.140		3.760

		Port[1,1,4]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				4.120						4.240		3.990

		1_1_4_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								4.120						4.240		3.990

		Latency Test:		Port[1,1,5] <--> Port[1,1,6],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,1,5]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				4.190						4.330		4.050

		1_1_5_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								4.190						4.330		4.050

		Port[1,1,6]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				3.990						4.110		3.790

		1_1_6_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								3.990						4.110		3.790

		Latency Test:		Port[1,1,7] <--> Port[1,1,8],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,1,7]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				4.220						4.320		4.080

		1_1_7_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								4.220						4.320		4.080

		Port[1,1,8]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				4.450						4.560		4.320

		1_1_8_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								4.450						4.560		4.320

		Latency Test:		Port[1,2,3] <--> Port[1,2,4],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,2,3]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				4.200						4.330		3.900

		1_2_3_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								4.200						4.330		3.900

		Port[1,2,4]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				3.970						4.090		3.840

		1_2_4_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								3.970						4.090		3.840

		Latency Test:		Port[1,2,5] <--> Port[1,2,6],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,2,5]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				4.180						4.280		4.000

		1_2_5_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								4.180						4.280		4.000

		Port[1,2,6]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				3.950						4.080		3.810

		1_2_6_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								3.950						4.080		3.810

		Latency Test:		Port[1,2,7] <--> Port[1,2,8],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,2,7]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				3.960						4.100		3.820

		1_2_7_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								3.960						4.100		3.820

		Port[1,2,8]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				4.160						4.290		4.020

		1_2_8_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								4.160						4.290		4.020

		Latency Test:		Port[1,3,3] <--> Port[1,3,4],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,3,3]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				3.960						4.090		3.820

		1_3_3_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								3.960						4.090		3.820

		Port[1,3,4]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				4.150						4.270		3.920

		1_3_4_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								4.150						4.270		3.920

		Latency Test:		Port[1,3,5] <--> Port[1,3,6],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,3,5]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				4.550						4.650		4.380

		1_3_5_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								4.550						4.650		4.380

		Port[1,3,6]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				4.450						4.570		4.310

		1_3_6_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								4.450						4.570		4.310

		Latency Test:		Port[1,3,7] <--> Port[1,3,8],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,3,7]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				4.330						4.480		3.940

		1_3_7_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								4.330						4.480		3.940

		Port[1,3,8]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				4.290						4.410		3.920

		1_3_8_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								4.290						4.410		3.920

		Latency Test:		Port[1,4,1] <--> Port[1,4,2],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,4,1]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				4.500						4.640		4.300

		1_4_1_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								4.500						4.640		4.300

		Port[1,4,2]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				4.360						4.480		4.200

		1_4_2_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								4.360						4.480		4.200

		Latency Test:		Port[1,4,3] <--> Port[1,4,4],		Frame Length 1024		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,4,3]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				3.980						4.120		3.650

		1_4_3_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								3.980						4.120		3.650

		Port[1,4,4]		100% = 100% * 100%		1000		119732		119732		11973200		11973200		0		0% & 0		0%		Pass				3.970						4.120		3.810

		1_4_4_1						119732		119732		11973200		11973200				0% & 0								3.970						4.120		3.810

		Latency Test:		Port[1,1,1] <--> Port[1,1,2],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,1,1]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.330						4.410		4.150

		1_1_1_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.330						4.410		4.150

		Port[1,1,2]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.280						4.360		4.030

		1_1_2_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.280						4.360		4.030

		Latency Test:		Port[1,1,3] <--> Port[1,1,4],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,1,3]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.060						4.150		3.960

		1_1_3_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.060						4.150		3.960

		Port[1,1,4]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.140						4.240		3.780

		1_1_4_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.140						4.240		3.780

		Latency Test:		Port[1,1,5] <--> Port[1,1,6],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,1,5]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.210						4.280		4.000

		1_1_5_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.210						4.280		4.000

		Port[1,1,6]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.010						4.120		3.790

		1_1_6_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.010						4.120		3.790

		Latency Test:		Port[1,1,7] <--> Port[1,1,8],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,1,7]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.250						4.330		3.900

		1_1_7_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.250						4.330		3.900

		Port[1,1,8]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.480						4.570		4.140

		1_1_8_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.480						4.570		4.140

		Latency Test:		Port[1,2,3] <--> Port[1,2,4],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,2,3]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.220						4.290		3.880

		1_2_3_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.220						4.290		3.880

		Port[1,2,4]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.000						4.090		3.900

		1_2_4_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.000						4.090		3.900

		Latency Test:		Port[1,2,5] <--> Port[1,2,6],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,2,5]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.200						4.290		3.890

		1_2_5_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.200						4.290		3.890

		Port[1,2,6]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				3.980						4.080		3.840

		1_2_6_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								3.980						4.080		3.840

		Latency Test:		Port[1,2,7] <--> Port[1,2,8],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,2,7]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				3.980						4.060		3.880

		1_2_7_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								3.980						4.060		3.880

		Port[1,2,8]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.190						4.300		4.100

		1_2_8_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.190						4.300		4.100

		Latency Test:		Port[1,3,3] <--> Port[1,3,4],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,3,3]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				3.990						4.090		3.660

		1_3_3_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								3.990						4.090		3.660

		Port[1,3,4]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.180						4.280		3.830

		1_3_4_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.180						4.280		3.830

		Latency Test:		Port[1,3,5] <--> Port[1,3,6],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,3,5]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.580						4.660		4.300

		1_3_5_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.580						4.660		4.300

		Port[1,3,6]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.470						4.580		4.290

		1_3_6_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.470						4.580		4.290

		Latency Test:		Port[1,3,7] <--> Port[1,3,8],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,3,7]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.360						4.440		4.260

		1_3_7_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.360						4.440		4.260

		Port[1,3,8]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.310						4.420		4.100

		1_3_8_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.310						4.420		4.100

		Latency Test:		Port[1,4,1] <--> Port[1,4,2],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,4,1]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.520						4.640		4.130

		1_4_1_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.520						4.640		4.130

		Port[1,4,2]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.390						4.480		4.100

		1_4_2_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.390						4.480		4.100

		Latency Test:		Port[1,4,3] <--> Port[1,4,4],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,4,3]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.000						4.070		3.890

		1_4_3_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.000						4.070		3.890

		Port[1,4,4]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				3.990						4.060		3.740

		1_4_4_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								3.990						4.060		3.740

		Latency Test:		Port[1,1,1] <--> Port[1,1,2],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,1,1]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.520						4.600		4.340

		1_1_1_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.520						4.600		4.340

		Port[1,1,2]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.460						4.550		4.170

		1_1_2_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.460						4.550		4.170

		Latency Test:		Port[1,1,3] <--> Port[1,1,4],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,1,3]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.060						4.150		3.760

		1_1_3_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.060						4.150		3.760

		Port[1,1,4]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.140						4.240		4.000

		1_1_4_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.140						4.240		4.000

		Latency Test:		Port[1,1,5] <--> Port[1,1,6],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,1,5]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.210						4.280		4.080

		1_1_5_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.210						4.280		4.080

		Port[1,1,6]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.010						4.120		3.880

		1_1_6_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.010						4.120		3.880

		Latency Test:		Port[1,1,7] <--> Port[1,1,8],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,1,7]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.250						4.320		4.010

		1_1_7_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.250						4.320		4.010

		Port[1,1,8]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.480						4.570		4.380

		1_1_8_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.480						4.570		4.380

		Latency Test:		Port[1,2,3] <--> Port[1,2,4],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,2,3]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.220						4.290		4.150

		1_2_3_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.220						4.290		4.150

		Port[1,2,4]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.000						4.090		3.900

		1_2_4_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.000						4.090		3.900

		Latency Test:		Port[1,2,5] <--> Port[1,2,6],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,2,5]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.200						4.290		3.970

		1_2_5_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.200						4.290		3.970

		Port[1,2,6]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				3.980						4.090		3.700

		1_2_6_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								3.980						4.090		3.700

		Latency Test:		Port[1,2,7] <--> Port[1,2,8],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,2,7]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				3.980						4.060		3.770

		1_2_7_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								3.980						4.060		3.770

		Port[1,2,8]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.190						4.300		4.090

		1_2_8_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.190						4.300		4.090

		Latency Test:		Port[1,3,3] <--> Port[1,3,4],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,3,3]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				3.990						4.100		3.900

		1_3_3_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								3.990						4.100		3.900

		Port[1,3,4]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.180						4.280		3.840

		1_3_4_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.180						4.280		3.840

		Latency Test:		Port[1,3,5] <--> Port[1,3,6],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,3,5]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.580						4.660		4.210

		1_3_5_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.580						4.660		4.210

		Port[1,3,6]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.470						4.580		4.280

		1_3_6_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.470						4.580		4.280

		Latency Test:		Port[1,3,7] <--> Port[1,3,8],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,3,7]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.360						4.430		4.010

		1_3_7_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.360						4.430		4.010

		Port[1,3,8]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.310						4.420		4.150

		1_3_8_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.310						4.420		4.150

		Latency Test:		Port[1,4,1] <--> Port[1,4,2],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,4,1]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.520						4.650		4.170

		1_4_1_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.520						4.650		4.170

		Port[1,4,2]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.390						4.480		3.970

		1_4_2_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.390						4.480		3.970

		Latency Test:		Port[1,4,3] <--> Port[1,4,4],		Frame Length 1280		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,4,3]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				4.000						4.080		3.560

		1_4_3_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								4.000						4.080		3.560

		Port[1,4,4]		100% = 100% * 100%		1000		96154		96154		9615400		9615400		0		0% & 0		0%		Pass				3.990						4.070		3.880

		1_4_4_1						96154		96154		9615400		9615400				0% & 0								3.990						4.070		3.880

		Latency Test:		Port[1,1,1] <--> Port[1,1,2],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,1,1]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.520						4.600		4.250

		1_1_1_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.520						4.600		4.250

		Port[1,1,2]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.460						4.550		4.160

		1_1_2_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.460						4.550		4.160

		Latency Test:		Port[1,1,3] <--> Port[1,1,4],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,1,3]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.240						4.340		3.920

		1_1_3_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.240						4.340		3.920

		Port[1,1,4]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.330						4.440		4.110

		1_1_4_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.330						4.440		4.110

		Latency Test:		Port[1,1,5] <--> Port[1,1,6],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,1,5]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.390						4.480		4.310

		1_1_5_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.390						4.480		4.310

		Port[1,1,6]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.200						4.320		4.100

		1_1_6_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.200						4.320		4.100

		Latency Test:		Port[1,1,7] <--> Port[1,1,8],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,1,7]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.440						4.520		4.340

		1_1_7_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.440						4.520		4.340

		Port[1,1,8]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.670						4.770		4.360

		1_1_8_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.670						4.770		4.360

		Latency Test:		Port[1,2,3] <--> Port[1,2,4],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,2,3]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.410						4.480		4.310

		1_2_3_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.410						4.480		4.310

		Port[1,2,4]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.180						4.290		4.070

		1_2_4_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.180						4.290		4.070

		Latency Test:		Port[1,2,5] <--> Port[1,2,6],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,2,5]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.390						4.490		4.000

		1_2_5_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.390						4.490		4.000

		Port[1,2,6]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.160						4.280		4.060

		1_2_6_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.160						4.280		4.060

		Latency Test:		Port[1,2,7] <--> Port[1,2,8],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,2,7]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.170						4.250		4.080

		1_2_7_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.170						4.250		4.080

		Port[1,2,8]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.370						4.490		4.130

		1_2_8_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.370						4.490		4.130

		Latency Test:		Port[1,3,3] <--> Port[1,3,4],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,3,3]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.170						4.290		4.040

		1_3_3_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.170						4.290		4.040

		Port[1,3,4]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.370						4.470		4.250

		1_3_4_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.370						4.470		4.250

		Latency Test:		Port[1,3,5] <--> Port[1,3,6],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,3,5]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.770						4.860		4.440

		1_3_5_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.770						4.860		4.440

		Port[1,3,6]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.660						4.780		4.430

		1_3_6_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.660						4.780		4.430

		Latency Test:		Port[1,3,7] <--> Port[1,3,8],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,3,7]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.540						4.630		4.210

		1_3_7_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.540						4.630		4.210

		Port[1,3,8]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.500						4.610		4.120

		1_3_8_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.500						4.610		4.120

		Latency Test:		Port[1,4,1] <--> Port[1,4,2],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,4,1]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.710						4.840		4.450

		1_4_1_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.710						4.840		4.450

		Port[1,4,2]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.580						4.680		4.470

		1_4_2_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.580						4.680		4.470

		Latency Test:		Port[1,4,3] <--> Port[1,4,4],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 1 / 2

		Port[1,4,3]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.180						4.270		3.870

		1_4_3_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.180						4.270		3.870

		Port[1,4,4]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.170						4.270		4.080

		1_4_4_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.170						4.270		4.080

		Latency Test:		Port[1,1,3] <--> Port[1,1,4],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,1,3]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.240						4.340		3.900

		1_1_3_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.240						4.340		3.900

		Port[1,1,4]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.330						4.440		4.020

		1_1_4_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.330						4.440		4.020

		Latency Test:		Port[1,1,5] <--> Port[1,1,6],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,1,5]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.390						4.480		4.310

		1_1_5_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.390						4.480		4.310

		Port[1,1,6]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.200						4.320		4.060

		1_1_6_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.200						4.320		4.060

		Latency Test:		Port[1,1,7] <--> Port[1,1,8],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,1,7]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.440						4.520		4.060

		1_1_7_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.440						4.520		4.060

		Port[1,1,8]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.670						4.770		4.360

		1_1_8_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.670						4.770		4.360

		Latency Test:		Port[1,2,3] <--> Port[1,2,4],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,2,3]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.410						4.480		4.080

		1_2_3_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.410						4.480		4.080

		Port[1,2,4]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.180						4.290		4.070

		1_2_4_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.180						4.290		4.070

		Latency Test:		Port[1,2,5] <--> Port[1,2,6],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,2,5]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.390						4.490		4.170

		1_2_5_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.390						4.490		4.170

		Port[1,2,6]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.160						4.280		4.060

		1_2_6_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.160						4.280		4.060

		Latency Test:		Port[1,2,7] <--> Port[1,2,8],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,2,7]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.170						4.250		4.080

		1_2_7_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.170						4.250		4.080

		Port[1,2,8]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.370						4.490		4.060

		1_2_8_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.370						4.490		4.060

		Latency Test:		Port[1,3,3] <--> Port[1,3,4],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,3,3]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.170						4.290		4.040

		1_3_3_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.170						4.290		4.040

		Port[1,3,4]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.370						4.470		4.060

		1_3_4_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.370						4.470		4.060

		Latency Test:		Port[1,3,5] <--> Port[1,3,6],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,3,5]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.770						4.860		4.620

		1_3_5_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.770						4.860		4.620

		Port[1,3,6]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.660						4.780		4.390

		1_3_6_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.660						4.780		4.390

		Latency Test:		Port[1,3,7] <--> Port[1,3,8],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,3,7]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.540						4.630		4.210

		1_3_7_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.540						4.630		4.210

		Port[1,3,8]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.500						4.620		4.400

		1_3_8_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.500						4.620		4.400

		Latency Test:		Port[1,4,1] <--> Port[1,4,2],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,4,1]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.710						4.840		4.400

		1_4_1_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.710						4.840		4.400

		Port[1,4,2]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.580						4.680		4.390

		1_4_2_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.580						4.680		4.390

		Latency Test:		Port[1,4,3] <--> Port[1,4,4],		Frame Length 1518		Test Time 000:01:40 / 000:01:40 hh:mm:ss				Test Count 2 / 2

		Port[1,4,3]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.180						4.270		3.870

		1_4_3_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.180						4.270		3.870

		Port[1,4,4]		100% = 100% * 100%		1000		81275		81275		8127500		8127500		0		0% & 0		0%		Pass				4.170						4.260		3.960

		1_4_4_1						81275		81275		8127500		8127500				0% & 0								4.170						4.260		3.960





吞吐量

		

		pps: 每秒发送包数						吞吐量测试

				测试周期(时:分:秒):		000:01:00						测试次数		1

				最小帧长(字节):		Custom						初始速率(%):		Custom

				最大帧长(字节):		Custom						最小速率(%):		Custom

				帧长增量(字节):		Custom						最大速率(%):		Custom

				发送模式:		Bidirectional						速率精度(%):		Custom

		Frame size		Tx Port		Rx Port		Tx Tput(pps(Mbps))		Tx Tput(%)

		64		[1,1,1]		[1,1,2]		1488096(1000.00)		100.00%

		64		[1,1,2]		[1,1,1]		1488096(1000.00)		100.00%

		64		[1,1,3]		[1,1,4]		1488095(1000.00)		100.00%

		64		[1,1,4]		[1,1,3]		1488096(1000.00)		100.00%

		64		[1,1,5]		[1,1,6]		1488096(1000.00)		100.00%

		64		[1,1,6]		[1,1,5]		1488096(1000.00)		100.00%

		64		[1,1,7]		[1,1,8]		1488096(1000.00)		100.00%

		64		[1,1,8]		[1,1,7]		1488096(1000.00)		100.00%

		64		[1,2,3]		[1,2,4]		1488096(1000.00)		100.00%

		64		[1,2,4]		[1,2,3]		1488096(1000.00)		100.00%

		64		[1,2,5]		[1,2,6]		1488096(1000.00)		100.00%

		64		[1,2,6]		[1,2,5]		1488096(1000.00)		100.00%

		64		[1,2,7]		[1,2,8]		1488096(1000.00)		100.00%

		64		[1,2,8]		[1,2,7]		1488096(1000.00)		100.00%

		64		[1,3,3]		[1,3,4]		1488096(1000.00)		100.00%

		64		[1,3,4]		[1,3,3]		1488096(1000.00)		100.00%

		64		[1,3,5]		[1,3,6]		1488096(1000.00)		100.00%

		64		[1,3,6]		[1,3,5]		1488096(1000.00)		100.00%

		64		[1,3,7]		[1,3,8]		1488096(1000.00)		100.00%

		64		[1,3,8]		[1,3,7]		1488096(1000.00)		100.00%

		64		[1,4,1]		[1,4,2]		1488096(1000.00)		100.00%

		64		[1,4,2]		[1,4,1]		1488096(1000.00)		100.00%

		64		[1,4,3]		[1,4,4]		1488096(1000.00)		100.00%

		64		[1,4,4]		[1,4,3]		1488096(1000.00)		100.00%

		128		[1,1,1]		[1,1,2]		844595(1000.00)		100.00%

		128		[1,1,2]		[1,1,1]		844595(1000.00)		100.00%

		128		[1,1,3]		[1,1,4]		844595(1000.00)		100.00%

		128		[1,1,4]		[1,1,3]		844595(1000.00)		100.00%

		128		[1,1,5]		[1,1,6]		844595(1000.00)		100.00%

		128		[1,1,6]		[1,1,5]		844595(1000.00)		100.00%

		128		[1,1,7]		[1,1,8]		844595(1000.00)		100.00%

		128		[1,1,8]		[1,1,7]		844595(1000.00)		100.00%

		128		[1,2,3]		[1,2,4]		844595(1000.00)		100.00%

		128		[1,2,4]		[1,2,3]		844595(1000.00)		100.00%

		128		[1,2,5]		[1,2,6]		844595(1000.00)		100.00%

		128		[1,2,6]		[1,2,5]		844595(1000.00)		100.00%

		128		[1,2,7]		[1,2,8]		844595(1000.00)		100.00%

		128		[1,2,8]		[1,2,7]		844595(1000.00)		100.00%

		128		[1,3,3]		[1,3,4]		844595(1000.00)		100.00%

		128		[1,3,4]		[1,3,3]		844595(1000.00)		100.00%

		128		[1,3,5]		[1,3,6]		844595(1000.00)		100.00%

		128		[1,3,6]		[1,3,5]		844595(1000.00)		100.00%

		128		[1,3,7]		[1,3,8]		844595(1000.00)		100.00%

		128		[1,3,8]		[1,3,7]		844595(1000.00)		100.00%

		128		[1,4,1]		[1,4,2]		844595(1000.00)		100.00%

		128		[1,4,2]		[1,4,1]		844595(1000.00)		100.00%

		128		[1,4,3]		[1,4,4]		844595(1000.00)		100.00%

		128		[1,4,4]		[1,4,3]		844595(1000.00)		100.00%

		256		[1,1,1]		[1,1,2]		452899(1000.00)		100.00%

		256		[1,1,2]		[1,1,1]		452899(1000.00)		100.00%

		256		[1,1,3]		[1,1,4]		452899(1000.00)		100.00%

		256		[1,1,4]		[1,1,3]		452899(1000.00)		100.00%

		256		[1,1,5]		[1,1,6]		452899(1000.00)		100.00%

		256		[1,1,6]		[1,1,5]		452899(1000.00)		100.00%

		256		[1,1,7]		[1,1,8]		452899(1000.00)		100.00%

		256		[1,1,8]		[1,1,7]		452899(1000.00)		100.00%

		256		[1,2,3]		[1,2,4]		452899(1000.00)		100.00%

		256		[1,2,4]		[1,2,3]		452899(1000.00)		100.00%

		256		[1,2,5]		[1,2,6]		452899(1000.00)		100.00%

		256		[1,2,6]		[1,2,5]		452899(1000.00)		100.00%

		256		[1,2,7]		[1,2,8]		452899(1000.00)		100.00%

		256		[1,2,8]		[1,2,7]		452899(1000.00)		100.00%

		256		[1,3,3]		[1,3,4]		452899(1000.00)		100.00%

		256		[1,3,4]		[1,3,3]		452899(1000.00)		100.00%

		256		[1,3,5]		[1,3,6]		452899(1000.00)		100.00%

		256		[1,3,6]		[1,3,5]		452899(1000.00)		100.00%

		256		[1,3,7]		[1,3,8]		452899(1000.00)		100.00%

		256		[1,3,8]		[1,3,7]		452899(1000.00)		100.00%

		256		[1,4,1]		[1,4,2]		452899(1000.00)		100.00%

		256		[1,4,2]		[1,4,1]		452899(1000.00)		100.00%

		256		[1,4,3]		[1,4,4]		452899(1000.00)		100.00%

		256		[1,4,4]		[1,4,3]		452899(1000.00)		100.00%

		512		[1,1,1]		[1,1,2]		234963(1000.00)		100.00%

		512		[1,1,2]		[1,1,1]		234963(1000.00)		100.00%

		512		[1,1,3]		[1,1,4]		234963(1000.00)		100.00%

		512		[1,1,4]		[1,1,3]		234963(1000.00)		100.00%

		512		[1,1,5]		[1,1,6]		234963(1000.00)		100.00%

		512		[1,1,6]		[1,1,5]		234963(1000.00)		100.00%

		512		[1,1,7]		[1,1,8]		234963(1000.00)		100.00%

		512		[1,1,8]		[1,1,7]		234963(1000.00)		100.00%

		512		[1,2,3]		[1,2,4]		234963(1000.00)		100.00%

		512		[1,2,4]		[1,2,3]		234963(1000.00)		100.00%

		512		[1,2,5]		[1,2,6]		234963(1000.00)		100.00%

		512		[1,2,6]		[1,2,5]		234963(1000.00)		100.00%

		512		[1,2,7]		[1,2,8]		234963(1000.00)		100.00%

		512		[1,2,8]		[1,2,7]		234963(1000.00)		100.00%

		512		[1,3,3]		[1,3,4]		234963(1000.00)		100.00%

		512		[1,3,4]		[1,3,3]		234963(1000.00)		100.00%

		512		[1,3,5]		[1,3,6]		234963(1000.00)		100.00%

		512		[1,3,6]		[1,3,5]		234963(1000.00)		100.00%

		512		[1,3,7]		[1,3,8]		234963(1000.00)		100.00%

		512		[1,3,8]		[1,3,7]		234963(1000.00)		100.00%

		512		[1,4,1]		[1,4,2]		234963(1000.00)		100.00%

		512		[1,4,2]		[1,4,1]		234963(1000.00)		100.00%

		512		[1,4,3]		[1,4,4]		234963(1000.00)		100.00%

		512		[1,4,4]		[1,4,3]		234963(1000.00)		100.00%

		1024		[1,1,1]		[1,1,2]		119732(1000.00)		100.00%

		1024		[1,1,2]		[1,1,1]		119732(1000.00)		100.00%

		1024		[1,1,3]		[1,1,4]		119732(1000.00)		100.00%

		1024		[1,1,4]		[1,1,3]		119732(1000.00)		100.00%

		1024		[1,1,5]		[1,1,6]		119732(1000.00)		100.00%

		1024		[1,1,6]		[1,1,5]		119732(1000.00)		100.00%

		1024		[1,1,7]		[1,1,8]		119732(1000.00)		100.00%

		1024		[1,1,8]		[1,1,7]		119732(1000.00)		100.00%

		1024		[1,2,3]		[1,2,4]		119732(1000.00)		100.00%

		1024		[1,2,4]		[1,2,3]		119732(1000.00)		100.00%

		1024		[1,2,5]		[1,2,6]		119732(1000.00)		100.00%

		1024		[1,2,6]		[1,2,5]		119732(1000.00)		100.00%

		1024		[1,2,7]		[1,2,8]		119732(1000.00)		100.00%

		1024		[1,2,8]		[1,2,7]		119732(1000.00)		100.00%

		1024		[1,3,3]		[1,3,4]		119732(1000.00)		100.00%

		1024		[1,3,4]		[1,3,3]		119732(1000.00)		100.00%

		1024		[1,3,5]		[1,3,6]		119732(1000.00)		100.00%

		1024		[1,3,6]		[1,3,5]		119732(1000.00)		100.00%

		1024		[1,3,7]		[1,3,8]		119732(1000.00)		100.00%

		1024		[1,3,8]		[1,3,7]		119732(1000.00)		100.00%

		1024		[1,4,1]		[1,4,2]		119732(1000.00)		100.00%

		1024		[1,4,2]		[1,4,1]		119732(1000.00)		100.00%

		1024		[1,4,3]		[1,4,4]		119732(1000.00)		100.00%

		1024		[1,4,4]		[1,4,3]		119732(1000.00)		100.00%

		1280		[1,1,1]		[1,1,2]		96154(1000.00)		100.00%

		1280		[1,1,2]		[1,1,1]		96154(1000.00)		100.00%

		1280		[1,1,3]		[1,1,4]		96154(1000.00)		100.00%

		1280		[1,1,4]		[1,1,3]		96154(1000.00)		100.00%

		1280		[1,1,5]		[1,1,6]		96154(1000.00)		100.00%

		1280		[1,1,6]		[1,1,5]		96154(1000.00)		100.00%

		1280		[1,1,7]		[1,1,8]		96154(1000.00)		100.00%

		1280		[1,1,8]		[1,1,7]		96154(1000.00)		100.00%

		1280		[1,2,3]		[1,2,4]		96154(1000.00)		100.00%

		1280		[1,2,4]		[1,2,3]		96154(1000.00)		100.00%

		1280		[1,2,5]		[1,2,6]		96154(1000.00)		100.00%

		1280		[1,2,6]		[1,2,5]		96154(1000.00)		100.00%

		1280		[1,2,7]		[1,2,8]		96154(1000.00)		100.00%

		1280		[1,2,8]		[1,2,7]		96154(1000.00)		100.00%

		1280		[1,3,3]		[1,3,4]		96154(1000.00)		100.00%

		1280		[1,3,4]		[1,3,3]		96154(1000.00)		100.00%

		1280		[1,3,5]		[1,3,6]		96154(1000.00)		100.00%

		1280		[1,3,6]		[1,3,5]		96154(1000.00)		100.00%

		1280		[1,3,7]		[1,3,8]		96154(1000.00)		100.00%

		1280		[1,3,8]		[1,3,7]		96154(1000.00)		100.00%

		1280		[1,4,1]		[1,4,2]		96154(1000.00)		100.00%

		1280		[1,4,2]		[1,4,1]		96154(1000.00)		100.00%

		1280		[1,4,3]		[1,4,4]		96154(1000.00)		100.00%

		1280		[1,4,4]		[1,4,3]		96154(1000.00)		100.00%

		1518		[1,1,1]		[1,1,2]		81275(1000.00)		100.00%

		1518		[1,1,2]		[1,1,1]		81275(1000.00)		100.00%

		1518		[1,1,3]		[1,1,4]		81275(1000.00)		100.00%

		1518		[1,1,4]		[1,1,3]		81275(1000.00)		100.00%

		1518		[1,1,5]		[1,1,6]		81275(1000.00)		100.00%

		1518		[1,1,6]		[1,1,5]		81275(1000.00)		100.00%

		1518		[1,1,7]		[1,1,8]		81275(1000.00)		100.00%

		1518		[1,1,8]		[1,1,7]		81275(1000.00)		100.00%

		1518		[1,2,3]		[1,2,4]		81275(1000.00)		100.00%

		1518		[1,2,4]		[1,2,3]		81275(1000.00)		100.00%

		1518		[1,2,5]		[1,2,6]		81275(1000.00)		100.00%

		1518		[1,2,6]		[1,2,5]		81275(1000.00)		100.00%

		1518		[1,2,7]		[1,2,8]		81275(1000.00)		100.00%

		1518		[1,2,8]		[1,2,7]		81275(1000.00)		100.00%

		1518		[1,3,3]		[1,3,4]		81275(1000.00)		100.00%

		1518		[1,3,4]		[1,3,3]		81275(1000.00)		100.00%

		1518		[1,3,5]		[1,3,6]		81275(1000.00)		100.00%

		1518		[1,3,6]		[1,3,5]		81275(1000.00)		100.00%

		1518		[1,3,7]		[1,3,8]		81275(1000.00)		100.00%

		1518		[1,3,8]		[1,3,7]		81275(1000.00)		100.00%

		1518		[1,4,1]		[1,4,2]		81275(1000.00)		100.00%

		1518		[1,4,2]		[1,4,1]		81275(1000.00)		100.00%

		1518		[1,4,3]		[1,4,4]		81275(1000.00)		100.00%

		1518		[1,4,4]		[1,4,3]		81275(1000.00)		100.00%





时延

		

		时延单位为微秒(us)，1微秒 = 0.000001秒						时延测试

		CT: 直通时延		测试周期(时:分:秒):		000:01:40						测试次数		2

		S&F: 存储转发时延		最小帧长(字节):		Custom						初始速率(%):		Custom

				最大帧长(字节):		Custom						最小速率(%):		Custom

				帧长增量(字节):		Custom						最大速率(%):		Custom

				发送模式:		Bidirectional

		Frame size		Rate(%)		Tx Port		Rx Port		Latency(S&F)

		64		100%		[1,1,1]		[1,1,2]		4.090

		64		100%		[1,1,2]		[1,1,1]		4.170

		64		100%		[1,1,3]		[1,1,4]		4.270

		64		100%		[1,1,4]		[1,1,3]		4.055

		64		100%		[1,1,5]		[1,1,6]		4.270

		64		100%		[1,1,6]		[1,1,5]		4.525

		64		100%		[1,1,7]		[1,1,8]		4.280

		64		100%		[1,1,8]		[1,1,7]		4.030

		64		100%		[1,2,3]		[1,2,4]		4.230

		64		100%		[1,2,4]		[1,2,3]		4.020

		64		100%		[1,2,5]		[1,2,6]		4.040

		64		100%		[1,2,6]		[1,2,5]		4.230

		64		100%		[1,2,7]		[1,2,8]		4.030

		64		100%		[1,2,8]		[1,2,7]		4.210

		64		100%		[1,3,3]		[1,3,4]		4.600

		64		100%		[1,3,4]		[1,3,3]		4.525

		64		100%		[1,3,5]		[1,3,6]		4.410

		64		100%		[1,3,6]		[1,3,5]		4.355

		64		100%		[1,3,7]		[1,3,8]		4.560

		64		100%		[1,3,8]		[1,3,7]		4.410

		64		100%		[1,4,1]		[1,4,2]		4.050

		64		100%		[1,4,2]		[1,4,1]		4.040

		64		100%		[1,4,3]		[1,4,4]		4.410

		64		100%		[1,4,4]		[1,4,3]		4.350

		128		100%		[1,1,1]		[1,1,2]		4.150

		128		100%		[1,1,2]		[1,1,1]		4.230

		128		100%		[1,1,3]		[1,1,4]		4.280

		128		100%		[1,1,4]		[1,1,3]		4.110

		128		100%		[1,1,5]		[1,1,6]		4.330

		128		100%		[1,1,6]		[1,1,5]		4.570

		128		100%		[1,1,7]		[1,1,8]		4.290

		128		100%		[1,1,8]		[1,1,7]		4.090

		128		100%		[1,2,3]		[1,2,4]		4.290

		128		100%		[1,2,4]		[1,2,3]		4.080

		128		100%		[1,2,5]		[1,2,6]		4.050

		128		100%		[1,2,6]		[1,2,5]		4.290

		128		100%		[1,2,7]		[1,2,8]		4.090

		128		100%		[1,2,8]		[1,2,7]		4.270

		128		100%		[1,3,3]		[1,3,4]		4.660

		128		100%		[1,3,4]		[1,3,3]		4.580

		128		100%		[1,3,5]		[1,3,6]		4.430

		128		100%		[1,3,6]		[1,3,5]		4.410

		128		100%		[1,3,7]		[1,3,8]		4.620

		128		100%		[1,3,8]		[1,3,7]		4.470

		128		100%		[1,4,1]		[1,4,2]		4.070

		128		100%		[1,4,2]		[1,4,1]		4.060

		128		100%		[1,4,3]		[1,4,4]		4.360

		128		100%		[1,4,4]		[1,4,3]		4.310

		256		100%		[1,1,1]		[1,1,2]		4.100

		256		100%		[1,1,2]		[1,1,1]		4.180

		256		100%		[1,1,3]		[1,1,4]		4.240

		256		100%		[1,1,4]		[1,1,3]		4.030

		256		100%		[1,1,5]		[1,1,6]		4.280

		256		100%		[1,1,6]		[1,1,5]		4.520

		256		100%		[1,1,7]		[1,1,8]		4.250

		256		100%		[1,1,8]		[1,1,7]		4.040

		256		100%		[1,2,3]		[1,2,4]		4.240

		256		100%		[1,2,4]		[1,2,3]		3.995

		256		100%		[1,2,5]		[1,2,6]		4.010

		256		100%		[1,2,6]		[1,2,5]		4.210

		256		100%		[1,2,7]		[1,2,8]		4.000

		256		100%		[1,2,8]		[1,2,7]		4.220

		256		100%		[1,3,3]		[1,3,4]		4.610

		256		100%		[1,3,4]		[1,3,3]		4.490

		256		100%		[1,3,5]		[1,3,6]		4.390

		256		100%		[1,3,6]		[1,3,5]		4.330

		256		100%		[1,3,7]		[1,3,8]		4.540

		256		100%		[1,3,8]		[1,3,7]		4.420

		256		100%		[1,4,1]		[1,4,2]		4.030

		256		100%		[1,4,2]		[1,4,1]		4.020

		256		100%		[1,4,3]		[1,4,4]		4.360

		256		100%		[1,4,4]		[1,4,3]		4.310

		512		100%		[1,1,1]		[1,1,2]		4.070

		512		100%		[1,1,2]		[1,1,1]		4.160

		512		100%		[1,1,3]		[1,1,4]		4.250

		512		100%		[1,1,4]		[1,1,3]		4.040

		512		100%		[1,1,5]		[1,1,6]		4.280

		512		100%		[1,1,6]		[1,1,5]		4.490

		512		100%		[1,1,7]		[1,1,8]		4.260

		512		100%		[1,1,8]		[1,1,7]		4.010

		512		100%		[1,2,3]		[1,2,4]		4.220

		512		100%		[1,2,4]		[1,2,3]		4.000

		512		100%		[1,2,5]		[1,2,6]		4.020

		512		100%		[1,2,6]		[1,2,5]		4.210

		512		100%		[1,2,7]		[1,2,8]		4.010

		512		100%		[1,2,8]		[1,2,7]		4.190

		512		100%		[1,3,3]		[1,3,4]		4.610

		512		100%		[1,3,4]		[1,3,3]		4.500

		512		100%		[1,3,5]		[1,3,6]		4.390

		512		100%		[1,3,6]		[1,3,5]		4.340

		512		100%		[1,3,7]		[1,3,8]		4.540

		512		100%		[1,3,8]		[1,3,7]		4.420

		512		100%		[1,4,1]		[1,4,2]		4.030

		512		100%		[1,4,2]		[1,4,1]		4.020

		512		100%		[1,4,3]		[1,4,4]		4.300

		512		100%		[1,4,4]		[1,4,3]		4.260

		1024		100%		[1,1,1]		[1,1,2]		4.030

		1024		100%		[1,1,2]		[1,1,1]		4.120

		1024		100%		[1,1,3]		[1,1,4]		4.190

		1024		100%		[1,1,4]		[1,1,3]		3.990

		1024		100%		[1,1,5]		[1,1,6]		4.220

		1024		100%		[1,1,6]		[1,1,5]		4.450

		1024		100%		[1,1,7]		[1,1,8]		4.200

		1024		100%		[1,1,8]		[1,1,7]		3.970

		1024		100%		[1,2,3]		[1,2,4]		4.180

		1024		100%		[1,2,4]		[1,2,3]		3.950

		1024		100%		[1,2,5]		[1,2,6]		3.960

		1024		100%		[1,2,6]		[1,2,5]		4.160

		1024		100%		[1,2,7]		[1,2,8]		3.960

		1024		100%		[1,2,8]		[1,2,7]		4.150

		1024		100%		[1,3,3]		[1,3,4]		4.550

		1024		100%		[1,3,4]		[1,3,3]		4.450

		1024		100%		[1,3,5]		[1,3,6]		4.330

		1024		100%		[1,3,6]		[1,3,5]		4.290

		1024		100%		[1,3,7]		[1,3,8]		4.500

		1024		100%		[1,3,8]		[1,3,7]		4.360

		1024		100%		[1,4,1]		[1,4,2]		3.980

		1024		100%		[1,4,2]		[1,4,1]		3.970

		1024		100%		[1,4,3]		[1,4,4]		4.330

		1024		100%		[1,4,4]		[1,4,3]		4.280

		1280		100%		[1,1,1]		[1,1,2]		4.060

		1280		100%		[1,1,2]		[1,1,1]		4.140

		1280		100%		[1,1,3]		[1,1,4]		4.210

		1280		100%		[1,1,4]		[1,1,3]		4.010

		1280		100%		[1,1,5]		[1,1,6]		4.250

		1280		100%		[1,1,6]		[1,1,5]		4.480

		1280		100%		[1,1,7]		[1,1,8]		4.220

		1280		100%		[1,1,8]		[1,1,7]		4.000

		1280		100%		[1,2,3]		[1,2,4]		4.200

		1280		100%		[1,2,4]		[1,2,3]		3.980

		1280		100%		[1,2,5]		[1,2,6]		3.980

		1280		100%		[1,2,6]		[1,2,5]		4.190

		1280		100%		[1,2,7]		[1,2,8]		3.990

		1280		100%		[1,2,8]		[1,2,7]		4.180

		1280		100%		[1,3,3]		[1,3,4]		4.580

		1280		100%		[1,3,4]		[1,3,3]		4.470

		1280		100%		[1,3,5]		[1,3,6]		4.360

		1280		100%		[1,3,6]		[1,3,5]		4.310

		1280		100%		[1,3,7]		[1,3,8]		4.520

		1280		100%		[1,3,8]		[1,3,7]		4.390

		1280		100%		[1,4,1]		[1,4,2]		4.000

		1280		100%		[1,4,2]		[1,4,1]		3.990

		1280		100%		[1,4,3]		[1,4,4]		4.520

		1280		100%		[1,4,4]		[1,4,3]		4.460

		1518		100%		[1,1,1]		[1,1,2]		4.240

		1518		100%		[1,1,2]		[1,1,1]		4.330

		1518		100%		[1,1,3]		[1,1,4]		4.390

		1518		100%		[1,1,4]		[1,1,3]		4.200

		1518		100%		[1,1,5]		[1,1,6]		4.440

		1518		100%		[1,1,6]		[1,1,5]		4.670

		1518		100%		[1,1,7]		[1,1,8]		4.410

		1518		100%		[1,1,8]		[1,1,7]		4.180

		1518		100%		[1,2,3]		[1,2,4]		4.390

		1518		100%		[1,2,4]		[1,2,3]		4.160

		1518		100%		[1,2,5]		[1,2,6]		4.170

		1518		100%		[1,2,6]		[1,2,5]		4.370

		1518		100%		[1,2,7]		[1,2,8]		4.170

		1518		100%		[1,2,8]		[1,2,7]		4.370

		1518		100%		[1,3,3]		[1,3,4]		4.770

		1518		100%		[1,3,4]		[1,3,3]		4.660

		1518		100%		[1,3,5]		[1,3,6]		4.540

		1518		100%		[1,3,6]		[1,3,5]		4.500

		1518		100%		[1,3,7]		[1,3,8]		4.710

		1518		100%		[1,3,8]		[1,3,7]		4.580

		1518		100%		[1,4,1]		[1,4,2]		4.180

		1518		100%		[1,4,2]		[1,4,1]		4.170

		1518		100%		[1,4,3]		[1,4,4]		---

		1518		100%		[1,4,4]		[1,4,3]		---





丢包率

		

								丢包率测试

				测试周期(时:分:秒):								测试次数

				最小帧长(字节):								初始速率(%):

				最大帧长(字节):								最小速率(%):

				帧长增量(字节):								最大速率(%):

				发送模式:

		帧长





背靠背

		

								背靠背测试

				测试周期(时:分:秒):								测试次数

				最小帧长(字节):								初始速率(%):

				最大帧长(字节):								最小速率(%):

				帧长增量(字节):								最大速率(%):

				发送模式:

		帧长





拥塞控制

		

								拥塞控制测试

				测试周期(时:分:秒):								测试次数

				最小帧长(字节):								初始速率(%):

				最大帧长(字节):								最小速率(%):

				帧长增量(字节):								最大速率(%):

				发送模式:

		帧长





地址缓存

		

								地址缓存测试

				测试周期(时:分:秒):								测试次数

				最小帧长(字节):								初始速率(%):

				最大帧长(字节):								最小速率(%):

				帧长增量(字节):								最大速率(%):

				发送模式:

		帧长





学习速率

		

								学习速率测试

				测试周期(时:分:秒):								测试次数

				最小帧长(字节):								初始速率(%):

				最大帧长(字节):								最小速率(%):

				帧长增量(字节):								最大速率(%):

				发送模式:

		帧长





风暴抑制

		

								风暴抑制测试

				测试周期(时:分:秒):								测试次数

				最小帧长(字节):								初始速率(%):

				最大帧长(字节):								最小速率(%):

				帧长增量(字节):								最大速率(%):

				发送模式:

		帧长





优先级

		

								优先级测试

				测试周期(时:分:秒):								测试次数

				最小帧长(字节):								初始速率(%):

				最大帧长(字节):								最小速率(%):

				帧长增量(字节):								最大速率(%):

				发送模式:

		帧长





虚拟局域网

		

								虚拟局域网测试

				测试周期(时:分:秒):								测试次数

				最小帧长(字节):								初始速率(%):

				最大帧长(字节):								最小速率(%):

				帧长增量(字节):								最大速率(%):

				发送模式:

		帧长





环网恢复时间

		

								环网恢复时间测试

				测试周期(时:分:秒):								测试次数

				最小帧长(字节):								初始速率(%):

				最大帧长(字节):								最小速率(%):

				帧长增量(字节):								最大速率(%):

				发送模式:

		帧长





错误帧过滤

		

								错误帧过滤测试

				测试周期(时:分:秒):								测试次数

				最小帧长(字节):								初始速率(%):

				最大帧长(字节):								最小速率(%):

				帧长增量(字节):								最大速率(%):

				发送模式:

		帧长





混合类吞吐量

		

		pps: 每秒发送包数						混合类吞吐量测试

				测试周期(时:分:秒):								测试次数

				最小帧长(字节):								初始速率(%):

				最大帧长(字节):								最小速率(%):

				帧长增量(字节):								最大速率(%):

				发送模式:								速率精度(%):

		帧长





组转发矩阵

		

		pps: 每秒发送包数						组转发矩阵

				测试周期(时:分:秒):								测试次数

				最小帧长(字节):								初始速率(%):

				最大帧长(字节):								最小速率(%):

				帧长增量(字节):								最大速率(%):

				发送模式:								速率精度(%):

		帧长





聚合多播吞吐量

		

		pps: 每秒发送包数						聚合多播吞吐量测试

				测试周期(时:分:秒):								测试次数

				最小帧长(字节):								初始速率(%):

				最大帧长(字节):								最小速率(%):

				帧长增量(字节):								最大速率(%):

				发送模式:								速率精度(%):

		帧长





多播组容量

		

								多播组容量测试

				测试周期(时:分:秒):								测试次数

				最小帧长(字节):								初始速率(%):

				最大帧长(字节):								最小速率(%):

				帧长增量(字节):								最大速率(%):

				发送模式:

		帧长






_1234567890/Performance-Pass-SN0221-081074000465-20230221-164847.log
Application: G:\lihy\InelDemo上下电测试\UserIface(IGD).exe ...

	Version: UserIfaceIp-1.3.26.160

ConfigFile: G:\lihy\InelDemo上下电测试\WiFiTest\Performance.ini

	CurrentDirectory: G:\lihy\InelDemo上下电测试\WiFiTest

BaseConfig: G:\lihy\InelDemo上下电测试\WiFiTest\Performance.ini

	Sn.InitParam: 2 0 SN(1~9999):221 [4] +=1

	Mac.InitParam: Enable 081074000000 ~ 081074000707 : 081074000465 +9

	Connect.InitParam: 0.0.0.0, 192.168.10.1, 32000ms

	[Main]FrameLibFile: ..\WiFiTest.dll

Load library: ..\WiFiTest.dll ...

	LibraryVer: WiFiTest-0.7.58.205~

FrameWork: WiFiTest

	FlowScript: .\Performance.fs

	Parse FlowScript G:\lihy\InelDemo上下电测试\WiFiTest\Performance.fs ...

[Sucess]SCRIPT:ParseCmd - File 上下电测试.njs

# FlowItem Count: ok:1, fail:0

* AppCaption: WiFiTest - Performance

* VersionList: 1.10.84.365 [ UserIfaceIp-1.3.26.160, WiFiTest-0.7.58.205~, Sep 13 2013 ]

StartupTime: 2023-02-21 16:48:44



Preprocesse...

Wait for loading Index.htm   OnLinkChange: 0 -> 2

. completed



**** Open, Spend 0.0 seconds, RealSpend:00:00:00 **** 

**** ID: SN0221

**** Start Time: 2023-02-21 16:48:47



01/01(1@0) SCRIPT.File

--------------------------------

File 上下电测试.njs

***********************************************************

上电初始间隔时间:100ms

***********************************************************

上电间隔递增时间:100ms

***********************************************************

上电大于:40000ms恢复默认时间重新测试

***********************************************************

下电初始间隔时间:1000ms

***********************************************************

下电间隔递增时间:0ms

***********************************************************

下电大于:100000ms恢复默认时间重新测试

***********************************************************

循环次数为:5

***********************************************************

	Upload.InitParam: Disable

	Connect.InitParam: Telnet:0.0.0.0:0->guest:guest@192.168.10.1:23

OpenConnect: Telnet:0.0.0.0:0->guest:guest@192.168.10.1:23 ...

	CheckReaction:Telnet ...



Telnet:��������!������Telnet>��������!������
Telnet:


Telnet:netcore(NW709)CN-V1.3.26094,2014.03.23 19:02.

(none) login: 

Telnet>guest

Telnet:guest

Password: Telnet>guest

Telnet:





BusyBox v1.00-pre8 (2013.01.10-17:24+0000) Built-in shell (msh)

Enter 'help' for a list of built-in commands.



# ***********************************************************

第1次循环，第1测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

2ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第2测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第3测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9006ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第4测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第5测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9009ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第6测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9550ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第7测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9008ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第8测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第9测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8749ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第10测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第11测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第12测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8861ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第13测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第14测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第15测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8925ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第16测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第17测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第18测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9540ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第19测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第20测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第21测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8687ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第22测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第23测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第24测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8764ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第25测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第26测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9000ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第27测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8866ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第28测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第29测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第30测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8977ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第31测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第32测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第33测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9562ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第34测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第35测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第36测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8664ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第37测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第38测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第39测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9257ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第40测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第41测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第42测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9361ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第43测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第44测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第45测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9457ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第46测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第47测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第48测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9568ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第49测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第50测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第51测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8662ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第52测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第53测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第54测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8768ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第55测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第56测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第57测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第58测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第59测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第60测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第61测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第62测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第63测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8934ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第64测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第65测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第66测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9140ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第67测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第68测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第69测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第70测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第71测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第72测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9610ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第73测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第74测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第75测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第76测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9586ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第77测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第78测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8934ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第79测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第80测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9565ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第81测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第82测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8640ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第83测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第84测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8731ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第85测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第86测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8851ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第87测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第88测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8935ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第89测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第90测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9525ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第91测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第92测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8632ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第93测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第94测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8763ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第95测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第96测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8860ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第97测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第98测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8954ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第99测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第100测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9544ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第101测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第102测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8640ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第103测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第104测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8754ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第105测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第106测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8869ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第107测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第108测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8941ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第109测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第110测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9566ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第111测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第112测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9630ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第113测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第114测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8769ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第115测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第116测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8861ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第117测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第118测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8943ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第119测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第120测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9564ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第121测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第122测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第123测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第124测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第125测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第126测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第127测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第128测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第129测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第130测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第131测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第132测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第133测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第134测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第135测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第136测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第137测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第138测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第139测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第140测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第141测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第142测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第143测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第144测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第145测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8995ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第146测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第147测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第148测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9570ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第149测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第150测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第151测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8668ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第152测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第153测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第154测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8783ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第155测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第156测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第157测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8851ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第158测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第159测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第160测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8977ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第161测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第162测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第163测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9511ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第164测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第165测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第166测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8669ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第167测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第168测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第169测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8791ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第170测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第171测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第172测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9355ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第173测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第174测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第175测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8948ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第176测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第177测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第178测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9544ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第179测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第180测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第181测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9643ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第182测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第183测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第184测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8756ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第185测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第186测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第187测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第188测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8795ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第189测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第190测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第191测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第192测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8669ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第193测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第194测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第195测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第196测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9595ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第197测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第198测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第199测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第200测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8967ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第201测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第202测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第203测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第204测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8875ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第205测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第206测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第207测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第208测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8793ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第209测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第210测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第211测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第212测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第213测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9569ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第214测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第215测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第216测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第217测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第218测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9565ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第219测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第220测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第221测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第222测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第223测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9596ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第224测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第225测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第226测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第227测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第228测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第229测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8927ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第230测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第231测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9004ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第232测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第233测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第234测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第235测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第236测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8942ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第237测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第238测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第239测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第240测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第241测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第242测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第243测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第244测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第245测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第246测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第247测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第248测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第249测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8984ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第250测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第251测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第252测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第253测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第254测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第255测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第256测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第257测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第258测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第259测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第260测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第261测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第262测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第263测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第264测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第265测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第266测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第267测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第268测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第269测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第270测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第271测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第272测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第273测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第274测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第275测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第276测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第277测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第278测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第279测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第280测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第281测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第282测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第283测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第284测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第285测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第286测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第287测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第288测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第289测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第290测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第291测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第292测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第293测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第294测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第295测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第296测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第297测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第298测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第299测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第300测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第301测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第302测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第303测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第304测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第305测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第306测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第307测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第308测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第309测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第310测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第311测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第312测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第313测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第314测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第315测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第316测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第317测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第318测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第319测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第320测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第321测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第322测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第323测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第324测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第325测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第326测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第327测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第328测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第329测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第330测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第331测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第332测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第333测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第334测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第335测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第336测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第337测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第338测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第339测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第340测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第341测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第342测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第343测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第344测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第345测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第346测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第347测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第348测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第349测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第350测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第351测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第352测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第353测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第354测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第355测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第356测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第357测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第358测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第359测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第360测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第361测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第362测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第363测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第364测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第365测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第366测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第367测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第368测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第369测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第370测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第371测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第372测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

11001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第373测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第374测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9000ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第375测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第376测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第377测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第378测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第379测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第380测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第381测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第382测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第383测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第384测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第385测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第386测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第387测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第388测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第389测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第390测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第391测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第392测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第393测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第394测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第395测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第396测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第397测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第398测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第399测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第1次循环，第400测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(40000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第1测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第2测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第3测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8851ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第4测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第5测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第6测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9680ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第7测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第8测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第9测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8741ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第10测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第11测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第12测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8869ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第13测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第14测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第15测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8950ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第16测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第17测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第18测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9578ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第19测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第20测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第21测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8668ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第22测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第23测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第24测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8794ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第25测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第26测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第27测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8864ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第28测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第29测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第30测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8978ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第31测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第32测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第33测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9530ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第34测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第35测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第36测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8648ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第37测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第38测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第39测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9277ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第40测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第41测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第42测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9387ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第43测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第44测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第45测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9448ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第46测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第47测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第48测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9544ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第49测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第50测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第51测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8675ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第52测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第53测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第54测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8779ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第55测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第56测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第57测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9004ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第58测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第59测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第60测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第61测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第62测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第63测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第64测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第65测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第66测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

10002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第67测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第68测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第69测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第70测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第71测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8677ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第72测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

10002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第73测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8967ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第74测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第75测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9563ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第76测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第77测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8615ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第78测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第79测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第80测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第81测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9594ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第82测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第83测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8928ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第84测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第85测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8567ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第86测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第87测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8648ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第88测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第89测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8745ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第90测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第91测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8831ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第92测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第93测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8918ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第94测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第95测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9535ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第96测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第97测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8618ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第98测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第99测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8757ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第100测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第101测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8867ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第102测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第103测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8976ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第104测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第105测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9553ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第106测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第107测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8639ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第108测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第109测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8771ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第110测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第111测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8834ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第112测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第113测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8926ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第114测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第115测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9548ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第116测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第117测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8627ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第118测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第119测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8724ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第120测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第121测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第122测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第123测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第124测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第125测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第126测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第127测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第128测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第129测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第130测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第131测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第132测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第133测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第134测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第135测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第136测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第137测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第138测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第139测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第140测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第141测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第142测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第143测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8744ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第144测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第145测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第146测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8675ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第147测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第148测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第149测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8796ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第150测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第151测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第152测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8888ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第153测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第154测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第155测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8958ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第156测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第157测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第158测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9559ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第159测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第160测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第161测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8659ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第162测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第163测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第164测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8762ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第165测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第166测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第167测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8860ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第168测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第169测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第170测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8955ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第171测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第172测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第173测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9535ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第174测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第175测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第176测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9125ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第177测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第178测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第179测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8733ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第180测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第181测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第182测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8858ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第183测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第184测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第185测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8960ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第186测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第187测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第188测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第189测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8902ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第190测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第191测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第192测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第193测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8796ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第194测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第195测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第196测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第197测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8688ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第198测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第199测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第200测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第201测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9108ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第202测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第203测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第204测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第205测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8998ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第206测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第207测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第208测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第209测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8920ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第210测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第211测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第212测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第213测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第214测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9615ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第215测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第216测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第217测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第218测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第219测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8656ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第220测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第221测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第222测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第223测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第224测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8584ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第225测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第226测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第227测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第228测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第229测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第230测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8796ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第231测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第232测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第233测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第234测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第235测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第236测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第237测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8784ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第238测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第239测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第240测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第241测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第242测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第243测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第244测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第245测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第246测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第247测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第248测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第249测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第250测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第251测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第252测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第253测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第254测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9004ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第255测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第256测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第257测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第258测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第259测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第260测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第261测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第262测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9000ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第263测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第264测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第265测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第266测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第267测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第268测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第269测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第270测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第271测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第272测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第273测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第274测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第275测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第276测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第277测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第278测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第279测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第280测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第281测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

10002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第282测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第283测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第284测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第285测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第286测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第287测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第288测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第289测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第290测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第291测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第292测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第293测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第294测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第295测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第296测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第297测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第298测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第299测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第300测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第301测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第302测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9000ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第303测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第304测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第305测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第306测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第307测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第308测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第309测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第310测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第311测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第312测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第313测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第314测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第315测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第316测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

10001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第317测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第318测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第319测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第320测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第321测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第322测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第323测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第324测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9000ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第325测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第326测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第327测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第328测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第329测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第330测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第331测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第332测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

10002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第333测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第334测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第335测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第336测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第337测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第338测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第339测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第340测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第341测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第342测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第343测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第344测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第345测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第346测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第347测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第348测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第349测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第350测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第351测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第352测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第353测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第354测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第355测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第356测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第357测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第358测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第359测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第360测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第361测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第362测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第363测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第364测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第365测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第366测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第367测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第368测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第369测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第370测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第371测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第372测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第373测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第374测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第375测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第376测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第377测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第378测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第379测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第380测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第381测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第382测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第383测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第384测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第385测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第386测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第387测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第388测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第389测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第390测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第391测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第392测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第393测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第394测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第395测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第396测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第397测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第398测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第399测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第2次循环，第400测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(40000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第1测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第2测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第3测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第4测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8891ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第5测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第6测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第7测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第8测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第9测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第10测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8829ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第11测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第12测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第13测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8605ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第14测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第15测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第16测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8667ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第17测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第18测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第19测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8749ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第20测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第21测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第22测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8871ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第23测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第24测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第25测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8959ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第26测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第27测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第28测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9567ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第29测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第30测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第31测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8683ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第32测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第33测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第34测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8774ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第35测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第36测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第37测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8867ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第38测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第39测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第40测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8959ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第41测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第42测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第43测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9079ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第44测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第45测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第46测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9159ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第47测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第48测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第49测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9301ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第50测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第51测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第52测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9384ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第53测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第54测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第55测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9480ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第56测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

12002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第57测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第58测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第59测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第60测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第61测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第62测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第63测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第64测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第65测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第66测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第67测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第68测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第69测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第70测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8777ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第71测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第72测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第73测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第74测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8880ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第75测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第76测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第77测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第78测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8819ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第79测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第80测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9544ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第81测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第82测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9670ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第83测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第84测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8729ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第85测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第86测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8850ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第87测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第88测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8934ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第89测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第90测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9541ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第91测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第92测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8639ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第93测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第94测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8753ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第95测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第96测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8862ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第97测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第98测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8940ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第99测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第100测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9544ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第101测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第102测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9634ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第103测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第104测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8767ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第105测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第106测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8842ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第107测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第108测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8960ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第109测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第110测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9545ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第111测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第112测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8654ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第113测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第114测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8722ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第115测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第116测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8825ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第117测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第118测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8923ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第119测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第120测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9561ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第121测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第122测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第123测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第124测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第125测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第126测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第127测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第128测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第129测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第130测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第131测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第132测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第133测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第134测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第135测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第136测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第137测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第138测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第139测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第140测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第141测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第142测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8593ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第143测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第144测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第145测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8980ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第146测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9004ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第147测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第148测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9561ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第149测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第150测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第151测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9625ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第152测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第153测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第154测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8742ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第155测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第156测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第157测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8874ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第158测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第159测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第160测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8949ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第161测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第162测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第163测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9541ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第164测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第165测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第166测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8668ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第167测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第168测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第169测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8747ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第170测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第171测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第172测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8888ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第173测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第174测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第175测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9459ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第176测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第177测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第178测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9548ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第179测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第180测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第181测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8654ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第182测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第183测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第184测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第185测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8987ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第186测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第187测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第188测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第189测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8886ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第190测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第191测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第192测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第193测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8804ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第194测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第195测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第196测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9214ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第197测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第198测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第199测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第200测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9442ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第201测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第202测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第203测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第204测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8881ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第205测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第206测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第207测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第208测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8797ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第209测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第210测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第211测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第212测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第213测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8579ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第214测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第215测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第216测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第217测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第218测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8642ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第219测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第220测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第221测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第222测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第223测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8635ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第224测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第225测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第226测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第227测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第228测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第229测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8900ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第230测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第231测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第232测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9011ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第233测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第234测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第235测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第236测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8990ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第237测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第238测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9015ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第239测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第240测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第241测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第242测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第243测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第244测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第245测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9004ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第246测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第247测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第248测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9000ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第249测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9523ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第250测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第251测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第252测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第253测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第254测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第255测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第256测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第257测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第258测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第259测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第260测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第261测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第262测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第263测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第264测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第265测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第266测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第267测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第268测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第269测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第270测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第271测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第272测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第273测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9000ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第274测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第275测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第276测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第277测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第278测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第279测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第280测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第281测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第282测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第283测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第284测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第285测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第286测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第287测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第288测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第289测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第290测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第291测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第292测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第293测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第294测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第295测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第296测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第297测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第298测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第299测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第300测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第301测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第302测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第303测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第304测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第305测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第306测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第307测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第308测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第309测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第310测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第311测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第312测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第313测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第314测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第315测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第316测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第317测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第318测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第319测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第320测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第321测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第322测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第323测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第324测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第325测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第326测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第327测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第328测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第329测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第330测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第331测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9000ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第332测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第333测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第334测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第335测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第336测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第337测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第338测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第339测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第340测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第341测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第342测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9000ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第343测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第344测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第345测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第346测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第347测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第348测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第349测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9004ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第350测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第351测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第352测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第353测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第354测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9017ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第355测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第356测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第357测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第358测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第359测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第360测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第361测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第362测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第363测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第364测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第365测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第366测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第367测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第368测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第369测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第370测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第371测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第372测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9000ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第373测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第374测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第375测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第376测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第377测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第378测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第379测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第380测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第381测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第382测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第383测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第384测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第385测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第386测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第387测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第388测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第389测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第390测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第391测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第392测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第393测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第394测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第395测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第396测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第397测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第398测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第399测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第3次循环，第400测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(40000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第1测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第2测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9568ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第3测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第4测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第5测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8958ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第6测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第7测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第8测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9546ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第9测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第10测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第11测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8670ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第12测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第13测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第14测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8760ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第15测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9009ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第16测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第17测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8867ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第18测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第19测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第20测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8960ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第21测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第22测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第23测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9533ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第24测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第25测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第26测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8677ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第27测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第28测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第29测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8752ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第30测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第31测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第32测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8852ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第33测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第34测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第35测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8936ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第36测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第37测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第38测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9535ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第39测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第40测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第41测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8688ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第42测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第43测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第44测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8769ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第45测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第46测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第47测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8849ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第48测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第49测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第50测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8973ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第51测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第52测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第53测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9048ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第54测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第55测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第56测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9156ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第57测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第58测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第59测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第60测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第61测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9015ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第62测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第63测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9467ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第64测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第65测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第66测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9180ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第67测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第68测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第69测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第70测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第71测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9603ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第72测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第73测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第74测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第75测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9504ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第76测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第77测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8645ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第78测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第79测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第80测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第81测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8608ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第82测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第83测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8934ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第84测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第85测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9555ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第86测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第87测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8675ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第88测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第89测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8748ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第90测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第91测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8843ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第92测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9000ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第93测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9941ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第94测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第95测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9521ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第96测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第97测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9636ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第98测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第99测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8743ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第100测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第101测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8865ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第102测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9004ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第103测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8944ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第104测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第105测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9535ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第106测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9004ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第107测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9641ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第108测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第109测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8758ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第110测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第111测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8825ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第112测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第113测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8940ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第114测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第115测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9557ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第116测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第117测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8655ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第118测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第119测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8733ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第120测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第121测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第122测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第123测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第124测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第125测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第126测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第127测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第128测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第129测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9005ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第130测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第131测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9004ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第132测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第133测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第134测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第135测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第136测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第137测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第138测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第139测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第140测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第141测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第142测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第143测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8605ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第144测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第145测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第146测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8666ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第147测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第148测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第149测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8795ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第150测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第151测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第152测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8848ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第153测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9010ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第154测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第155测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8914ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第156测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第157测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第158测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9532ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第159测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第160测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第161测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8676ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第162测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第163测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第164测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8756ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第165测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第166测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第167测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8886ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第168测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第169测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第170测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9482ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第171测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9000ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第172测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第173测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9092ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第174测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第175测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第176测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9189ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第177测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第178测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第179测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8754ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第180测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第181测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第182测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8817ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第183测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第184测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第185测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8965ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第186测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第187测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第188测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第189测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8907ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第190测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第191测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第192测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第193测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8810ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第194测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第195测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第196测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第197测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8700ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第198测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第199测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第200测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第201测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9062ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第202测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第203测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第204测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第205测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8966ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第206测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9005ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第207测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第208测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第209测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8869ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第210测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第211测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第212测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第213测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第214测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8595ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第215测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第216测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第217测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第218测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第219测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9590ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第220测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第221测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第222测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第223测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

11001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第224测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第225测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8835ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第226测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第227测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第228测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第229测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第230测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第231测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8732ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第232测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第233测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第234测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第235测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第236测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第237测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第238测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第239测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8883ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第240测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第241测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第242测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第243测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第244测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第245测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第246测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第247测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第248测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第249测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9004ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第250测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第251测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第252测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第253测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第254测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第255测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9000ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第256测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第257测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第258测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第259测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第260测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第261测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9005ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第262测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第263测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第264测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第265测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第266测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第267测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第268测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第269测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第270测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第271测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第272测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第273测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第274测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第275测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第276测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第277测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第278测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第279测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第280测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第281测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第282测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第283测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第284测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第285测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第286测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第287测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第288测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第289测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第290测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第291测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第292测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第293测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第294测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第295测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第296测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第297测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第298测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第299测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第300测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第301测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第302测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第303测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9010ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第304测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第305测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第306测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第307测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第308测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第309测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第310测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第311测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第312测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第313测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第314测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第315测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第316测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第317测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第318测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第319测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第320测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第321测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第322测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第323测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第324测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第325测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第326测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第327测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第328测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第329测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第330测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

11001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第331测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第332测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第333测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第334测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第335测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第336测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第337测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第338测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第339测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第340测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第341测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第342测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第343测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第344测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第345测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9005ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第346测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第347测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第348测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第349测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9000ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第350测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第351测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第352测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第353测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第354测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第355测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第356测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第357测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第358测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第359测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第360测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第361测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第362测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第363测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第364测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第365测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第366测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第367测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第368测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第369测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第370测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第371测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第372测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第373测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第374测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第375测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第376测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9000ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第377测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第378测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第379测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第380测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第381测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9000ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第382测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第383测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第384测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第385测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第386测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第387测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第388测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第389测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第390测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9000ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第391测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9004ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第392测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第393测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第394测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9000ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第395测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第396测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第397测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第398测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第399测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第4次循环，第400测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(40000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第1测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第2测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8720ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第3测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第4测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第5测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8925ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第6测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第7测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第8测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9573ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第9测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第10测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第11测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8686ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第12测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第13测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第14测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8752ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第15测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第16测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第17测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8867ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第18测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第19测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(1900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第20测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8939ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第21测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第22测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第23测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9518ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第24测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9006ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第25测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第26测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8687ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第27测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第28测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第29测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8774ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第30测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第31测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第32测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8870ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第33测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第34测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第35测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8964ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第36测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9015ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第37测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第38测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9573ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第39测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(3900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第40测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第41测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8656ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第42测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第43测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第44测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8761ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第45测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第46测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9000ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第47测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8863ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第48测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第49测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(4900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第50测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8994ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第51测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第52测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第53测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9051ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第54测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第55测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第56测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9157ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第57测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第58测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第59测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(5900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第60测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第61测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8622ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第62测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第63测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第64测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第65测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第66测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9111ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第67测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第68测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第69测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(6900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第70测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第71测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第72测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第73测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第74测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8870ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第75测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第76测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8862ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第77测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第78测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8924ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第79测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(7900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第80测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9559ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第81测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第82测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8653ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第83测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9000ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第84测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8707ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第85测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第86测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8819ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第87测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第88测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8953ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第89测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(8900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第90测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9540ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第91测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第92测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8658ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第93测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第94测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8763ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第95测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第96测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8830ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第97测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第98测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8949ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第99测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(9900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第100测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9517ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第101测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第102测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9622ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第103测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第104测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8743ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第105测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第106测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8852ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第107测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第108测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8966ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第109测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(10900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第110测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9549ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第111测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第112测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8640ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第113测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第114测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8731ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第115测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第116测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8856ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第117测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第118测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第119测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(11900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第120测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第121测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第122测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第123测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9000ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第124测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第125测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第126测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第127测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第128测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第129测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(12900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第130测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第131测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第132测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第133测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第134测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第135测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第136测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第137测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第138测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第139测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(13900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第140测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第141测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8980ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第142测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第143测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第144测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8785ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第145测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第146测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第147测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8883ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第148测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第149测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(14900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第150测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8947ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第151测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第152测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第153测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9589ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第154测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第155测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第156测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9685ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第157测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第158测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第159测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8765ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(15900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第160测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第161测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第162测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8872ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第163测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第164测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第165测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8987ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第166测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第167测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第168测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9555ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第169测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(16900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第170测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第171测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8689ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第172测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第173测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第174测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9291ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第175测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第176测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第177测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8870ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第178测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第179测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(17900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第180测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8949ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第181测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第182测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第183测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9539ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第184测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第185测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第186测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8700ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第187测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第188测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第189测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(18900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第190测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8926ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第191测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第192测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第193测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第194测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8884ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第195测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第196测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第197测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第198测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8750ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第199测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(19900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第200测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第201测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第202测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8652ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第203测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第204测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第205测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第206测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9575ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第207测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第208测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第209测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(20900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第210测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8944ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第211测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第212测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第213测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第214测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9016ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第215测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8634ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第216测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第217测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第218测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第219测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(21900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第220测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9577ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第221测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第222测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第223测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第224测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第225测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第226测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9251ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第227测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第228测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第229测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(22900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第230测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第231测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第232测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第233测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9573ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第234测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第235测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第236测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第237测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第238测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第239测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(23900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第240测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第241测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第242测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

8757ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第243测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第244测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第245测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第246测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第247测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第248测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第249测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(24900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第250测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第251测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第252测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第253测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第254测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第255测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第256测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第257测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第258测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第259测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(25900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第260测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第261测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第262测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第263测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9005ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第264测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第265测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第266测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第267测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第268测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第269测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(26900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第270测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第271测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第272测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第273测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第274测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第275测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第276测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第277测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第278测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第279测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(27900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第280测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第281测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第282测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第283测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第284测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第285测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第286测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第287测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第288测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第289测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(28900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第290测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第291测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第292测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第293测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第294测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第295测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第296测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第297测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9000ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第298测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第299测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(29900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第300测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第301测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第302测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第303测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第304测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第305测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9000ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第306测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第307测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第308测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第309测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(30900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第310测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第311测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第312测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第313测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第314测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第315测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第316测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第317测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第318测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第319测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(31900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第320测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第321测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第322测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第323测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第324测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第325测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第326测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第327测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第328测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第329测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(32900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第330测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第331测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第332测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第333测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第334测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第335测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第336测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第337测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第338测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第339测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(33900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第340测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第341测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第342测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第343测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第344测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第345测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第346测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第347测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第348测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第349测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(34900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第350测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第351测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第352测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第353测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第354测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第355测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第356测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第357测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第358测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第359测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(35900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第360测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第361测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第362测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第363测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第364测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第365测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第366测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第367测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第368测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第369测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(36900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第370测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第371测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第372测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第373测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第374测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第375测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第376测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第377测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第378测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第379测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(37900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第380测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第381测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第382测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第383测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第384测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第385测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第386测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9003ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第387测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第388测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第389测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(38900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第390测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第391测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39100)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第392测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9001ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39200)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第393测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39300)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第394测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39400)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第395测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39500)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第396测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39600)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第397测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39700)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第398测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39800)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第399测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(39900)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

***********************************************************

第5次循环，第400测试...

***********************************************************

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(2000)...

9002ms...Ping通

Ping_1 192.168.1.1...OK

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

Telnet>echo 1 > /proc/gpio

Telnet:echo 1 > /proc/gpio

# Sleep(40000)...

Telnet>echo 0 > /proc/gpio

Telnet:echo 0 > /proc/gpio

# Sleep(1000)...

RunResult: Pass

Test-Time: 18:51:08.485 sec



>>> Pass, Spend 67868.6 seconds, RealSpend:18:51:12

	Statistics: Time:18:51:12, Count:1(pass:1,fail:0,stop:0)








