
NS1326GS
PCB单板硬件测试报告
测试工程师：李红勇
                           审核：王朋刚
                           核准：刘松辉
测试基本信息
	PCB版本编号
	PB-2126-MO2G-00

	机构编号
	2126

	芯片方案
	RTL8382L+RTL8218D

	样机规格
	24G+2SFP

	软件版本
	PB-2126软件:NETCORE_RTL8382L_24G_2SFP_18D_DISEEE_GPIO1_VLAN_V2.23_20230210.BIN

	样机数量
	20pcs

	测试地点
	实验室

	测试设备
	万用表，示波器，电流碳棒，频谱仪，温箱

	硬件工程师
	王胜

	测试日期
	2023-2-20

	评审日期
	

	PCB正反面图
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测试记录

二次电源

电源适配器：12V/1.5A

	DC端

	测试项目
	规格
	测试值
	结论

	
	Min
	Typ
	Max
	
	

	开关频率
	/
	/
	/
	/
	/

	输入电压
	/
	/
	/
	/
	/

	输出电压
	/
	12V
	/
	12.21V
	PASS

	电压上电波形
	/
	/
	/
	Max：13.37V
Min：-270.0mV
	PASS

	电压下电波形
	/
	/
	/
	Max：12.38V
Min：-52.50mV
	PASS

	空载输出电流
	/
	/
	/
	Max: 464.1mA
RMS:326.1mA
	PASS
	
	
	

	满载输出电流
	/
	/
	/
	Max:1.382A
  RMS: 1.155A
	PASS

	冲击电流
	/
	/
	/
	Max: 2.929A
	PASS

	波形图
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	电源芯片U631

	测试项目
	规格
	测试值
	结论

	
	Min
	Typ
	Max
	
	

	开关频率
	/
	500KHZ
	/
	596.5KHz
	/

	输入电压
	/
	12V
	/
	12.21V
	PASS

	输出电压
	3.135V
	3.3V
	3.465V
	3.351V
	PASS

	电压上电波形
	-0.3V
	/
	12.5V
	Max：3.446V
Min：-85.63mV
	PASS

	电压下电波形
	-0.3V
	/
	12.5V
	Max：3.448V
Min：-83.13mV
	PASS

	空载输出电流
	/
	/
	5A
	Max: 520.9mA
RMS: 319.3mA
	PASS
	
	
	

	满载输出电流
	/
	/
	5A
	Max: 2.127A
RMS:1.944A
	PASS

	冲击电流
	/
	/
	5A
	Max: 966mA
	PASS

	波形图
	
[image: image4.emf]U631.zip




	电源芯片U630

	测试项目
	规格
	测试值
	结论

	
	Min
	Typ
	Max
	
	

	开关频率
	/
	500KHZ
	/
	484.2KHz
	PASS

	输入电压
	/
	12V
	/
	12.21V
	PASS

	输出电压
	1.045V
	1.1V
	1.15V
	1.094V
	PASS

	电压上电波形
	-0.3.V
	/
	12.5V
	Max：1.177V
Min：-264.8mV
	PASS

	电压下电波形
	-0.3V
	/
	12.5V
	Max：1.174V
Min：-7.937mV
	PASS

	空载输出电流
	/
	/
	5A
	Max: 601.6mA
RMS: 566.6mA
	PASS
	
	
	
	

	满载输出电流
	/
	/
	5A
	Max: 1.603A
RMS: 1.579A
	PASS

	冲击电流
	/
	/
	5A
	Max: 725.2mA
	PASS

	波形图
	
[image: image5.emf]U630.zip




	电源芯片U629

	测试项目
	规格
	测试值
	结论

	
	Min
	Typ
	Max
	
	

	开关频率
	/
	630KHZ
	/
	691KHz
	PASS

	输入电压
	/
	12V
	/
	12.21V
	PASS

	输出电压
	1.045V
	1.1V
	1.15V
	1.107V
	PASS

	电压上电波形
	-0.3.V
	/
	12.3V
	Max：1.176V
Min：-227.9mV
	PASS

	电压下电波形
	-0.3V
	/
	12.3V
	Max：1.166V
Min：-22.56mV
	PASS

	空载输出电流
	/
	/
	6.8A
	Max: 1.508A
RMS: 1.4654A
	PASS
	
	
	
	

	满载输出电流
	/
	/
	6.8A
	Max: 3.405A
RMS: 3.334A
	PASS

	冲击电流
	/
	/
	6.8A
	Max: 4.063A
	PASS

	波形图
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电源功耗

	空载
	满载

	电压(V)
	最大/平均电流
	平均功率
	电压(V)
	最大/平均电流
	平均功率

	DC端（12V）
	Max: 464.1mA
RMS:326.1mA
	3.9132W
	12.21V
	Max:1.382A
  RMS: 1.155A
	14.1025W

	U631（3.3V）
	Max: 520.9mA
RMS: 319.3mA
	1.0537W
	3.351V
	Max: 2.127A
RMS:1.944A
	6.5143W

	U630（1.1V）
	Max: 601.6mA
RMS: 566.6mA
	0.6233W
	1.094V
	Max: 1.603A
RMS: 1.579A
	1.7274W

	U629（1.1V）
	Max: 1.508A
RMS: 1.4654A
	1.6119W
	1.107V
	Max: 3.405A
RMS: 3.334A
	3.6907W

	效率
	84%
	效率
	84.6%


电源时序

上电时序时芯片端的要求，在芯片端测试
	
	波形图片
	测试结果

	规格
	[image: image7.png]RTLS8218D
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9.6. XTALI Clock Characteristics

Table 38. XTALI Clock Characteristics

Parameter Min Typ Max Units.
Frequency of XTALI - ol U5 z Mz
Frequency Tolerance of XTALI 50 B - +50 ppm
Duty Cycle of XTALL 40 as 60 %
Rise Time of XTALI - - 125 ns
Fall Time of XTALI 3 : 25 ns

Note: PLL generated clocks are not recommended as input 1o XTALI since they can have excessive jiiler. Zero delay
buffers are also not recommended for the same reason.

9.7. Power and Reset Characteristics
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Table 39. Power and Reset Characteristics
Parameter SYM | Description/Condition Type | Min | Typical | Max | Units
Reset Delay Time tl | The duration from ‘all power steady’to | 1 10 - - ms
_ 5 the reset signal released to high
Reset Low Time 12 | The duration of reset signal remaining I 10 - - ms
low time before issuing a reset to the
RTL8215D
VDDL Power Rise Settling 3 | DVDDL, AVDDL, and SVDDL power i 1 - - ms
Time rise settling time
VDDH Power Rise Settling t4 | DVDDIO, and AVDDH power rise 1 1 - - ms
Time ' settling time
Integrated Octal 10/100/1000M Ethernet Transceiver 45 Track ID: JATR-8275-15 Rev. 1.0

RTLS8218D
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9.8. MDC/MDIO Interface Characteristics

The RTL8218D supports the IEEE compliant Management Data Input/Output (MDIO) Interface. This is
the only method for the MAC to acquire the status of the PHY. The MDIO 1s a bi-directional signal that
can be sourced by the Master or the Slave. In a write command, the master sources the MDIO signal. In
aread command, the slave sources the MDIO signal.

Tha timina charactarictice t1_ 42 and 2 (Fi 17\ af tha Mactar (MAC) idad b tha Mact,
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	T1=188.101ms
T3=4.370ms
T4=1.249ms

符合芯片要求


电源完整性
	电源网络
	测试项目
	规格值
	实测值
	结论
	波形

	
	
	MIN
	TYP
	MAX
	满载
	
	

	U631
	精度
	3.135V
	3.3V
	3.465V
	3.351V
	PASS
	
[image: image9.emf]噪声纹波-u631.zip



	
	纹波电压
	/
	99mv
	/
	14.40mV
	PASS
	

	
	噪声电压
	/
	165mv
	/
	115.2mV
	PASS
	

	U630
	精度
	1.045V
	1.1V
	1.15V
	1.094V
	PASS
	
[image: image10.emf]噪声纹波-u630.zip



	
	纹波电压
	/
	33mv
	/
	9.149mV
	PASS
	

	
	噪声电压
	/
	55mv
	/
	36.08mV
	PASS
	

	U629
	精度
	1.045V
	1.1V
	1.15V
	1.107V
	PASS
	
[image: image11.emf]噪声纹波-u629.zip



	
	纹波电压
	/
	33mv
	/
	10.29mV
	PASS
	

	
	噪声电压
	/
	55mv
	/
	35.56mV
	PASS
	


时钟
	CPU 时钟测试（Y1）

	测试项目
	规格要求
	频率范围
	实测值
	结论

	Y1外部时钟
	
	
	
	

	测量参数
	Min
	Typ
	Max
	
	
	

	High
	/
	/
	/
	/
	2.699V
	PASS

	Low
	/
	/
	/
	/
	640mV
	PASS

	Period
	/
	/
	/
	/
	40.00ns
	PASS

	Frequency
	/
	/
	
	/
	25.00MHz
	PASS

	Rise Time
	/
	/
	/
	/
	11.57ns
	PASS

	Fall Time
	/
	/
	/
	/
	11.76ns
	PASS

	Positive Duty Cycle+
	/
	/
	/
	/
	50.3%
	PASS

	Negative Duty Cycle-
	/
	/
	/
	/
	49.7%
	PASS

	Frequency Tolerance（输入）
	/
	±10ppm
	/
	（24.99975MHz-25.00025MHz）
	25.00019MHZ
	PASS

	示波器图
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	频率计或频谱仪图
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	CPU 时钟测试（Y2）

	测试项目
	规格要求
	频率范围
	实测值
	结论

	Y2外部时钟
	
	
	
	

	测量参数
	Min
	Typ
	Max
	
	
	

	High
	/
	/
	/
	/
	2.74V
	PASS

	Low
	/
	/
	/
	/
	700.6mV
	PASS

	Period
	/
	/
	/
	/
	39.99ns
	PASS

	Frequency
	/
	/
	
	/
	25.01MHz
	PASS

	Rise Time
	/
	/
	/
	/
	11.6ns
	PASS

	Fall Time
	/
	/
	/
	/
	11.57ns
	PASS

	Positive Duty Cycle+
	/
	/
	/
	/
	50.86%
	PASS

	Negative Duty Cycle-
	/
	/
	/
	/
	49.14%
	PASS

	Frequency Tolerance（输入）
	/
	±10ppm
	/
	（24.99975MHz-25.00025MHz）
	25.00013MHZ
	PASS

	示波器图
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	频率计或频谱仪图
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	CPU 时钟测试（Y3）

	测试项目
	规格要求
	频率范围
	实测值
	结论

	Y3外部时钟
	
	
	
	

	测量参数
	Min
	Typ
	Max
	
	
	

	High
	/
	/
	/
	/
	2.7V
	PASS

	Low
	/
	/
	/
	/
	640.8mV
	PASS

	Period
	/
	/
	/
	/
	40.00ns
	PASS

	Frequency
	/
	/
	
	/
	25.00MHz
	PASS

	Rise Time
	/
	/
	/
	/
	11.58ns
	PASS

	Fall Time
	/
	/
	/
	/
	11.59ns
	PASS

	Positive Duty Cycle+
	/
	/
	/
	/
	50.11%
	PASS

	Negative Duty Cycle-
	/
	/
	/
	/
	49.89%
	PASS

	Frequency Tolerance（输入）
	/
	±10ppm
	/
	（24.99975MHz-25.00025MHz）
	25.00013MHZ
	PASS

	示波器图
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	频率计或频谱仪图
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基本功能测试
	测试项目
	测试内容
	测试结果
	附件

	电源插拔
	1、电源线拔插，至少5次，之后进入系统，重复测试5次。系统都能正常启动，各端口正常link,供电正常，所有指示灯正常指示。

2、DC插座供电方式，拔插适配器头，不能有打火现象
	正常
	  无

	LED灯
	开机后各LED灯的状态
	上电时电源灯闪亮，所有灯自检一次，端口LINK上对应的灯亮，端口运行时端口灯闪烁。
	

	拨码开关
	拨码后能否实现正常的功能
	拨码开关拨到靠近LED灯的那端实现VLAN功能，开关拨到靠近网口端关闭Vlan功能
	


测试总结

   测试通过
[image: image18.png]
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