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产品型号：NS105C

产品名称：5口百兆以太网交换机
芯片方案：RTL8305NB 

RAM规格:无
ROM规格:无
WIFI：不支持
按钮：无
端口：5个10/100/1000M自适应LAN口

LED：5颗宝石绿LED指示灯

电源：5V400mA（国标）

	产品包装图

	
 

	产品包装外观示意图
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	产品包装展开图
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其他硬件规格：

	外形尺寸
（L*W*H）
	87.4*61*18.7mm

	重量
	50g（不含电源）

	使用环境
	工作温度：0℃ 到 40℃ 

存储温度：-20℃ 到 70℃ 

工作湿度：10% 到 90% 不凝结 

存储湿度：5% 到 90% 不凝结


软件规格：

无
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