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全千兆云网管POE交换机
NS228GPR-2G2S
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概述：
NS228GPR-2G2S是一款全千兆28端口的云网管交换机，24个10/100/1000M POE端口 支持IEEE802.3af /at协议供电，2个10/100/1000M RJ45上联口，2个10/100/1000MSFP口，专为满足现代企业级网络环境的需求而设计。它支持IEEE 802.3af/at PoE供电标准，能够为无线接入点（AP）、安防摄像头等设备提供稳定的电源供应，确保无线覆盖和监控系统的不间断运行。
遵循IEEE 802.3以太网和IEEE802.3u快速以太网协议，该交换机确保了网络的兼容性和高效性。通过802.3af/at标准协议，它能够智能检测电源供应，防止对非PoE设备造成损害，从而保护网络设备的安全。此外，它还具备过流、过载和短路保护功能，进一步确保电源供应的安全性。
基于IEEE802.3x的全双工和基于背压的半双工支持，使得数据传输更加高效和稳定。网口共模6KV防雷保护功能，为设备提供了额外的防护，使其能够在恶劣的电气环境下安全运行。
MAC地址自动学习和自动老化功能，使得交换机能够智能管理网络中的设备，优化网络性能。全金属外壳设计，不仅提供了良好的散热性能，还增强了设备的耐用性，即使在满载401.25W的情况下也能稳定工作。
此外，该交换机支持微信远程管控，提供了便捷的远程管理方式，使得网络管理员可以轻松地进行设备配置和管理。线缆检测和网络环路预防功能，进一步提高了网络的安全性和可靠性。
总的来说，这款交换机以其全面的PoE供电能力、强大的安全保护措施、智能的网络管理功能以及坚固的硬件设计，成为了构建高效、安全、可靠的企业级网络的理想选择。



硬件规格：
	芯片方案
	EN8853C+EN8808Q+EN8804F+TMI7608R

	协议标准
	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet
IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet
IEEE 802.3af/at, Power over Ethernet
IEEE 802.3x Flow Control

	背板带宽
	[bookmark: _GoBack]56Gbps

	MAC地址表
	8K

	端口
	24个10/100/1000M POE端口 支持IEEE802.3af /at协议供电，2个10/100/1000M RJ45上联口，2个10/100/1000MSFP口

	LED指示灯
	Port1-Port28
PWR
POE MAX

	按键
	恢复出厂缺省状态按键

	外形尺寸（L×W×H）
	440*205*44mm 

	电源
	内置，53.5V/7.5A

	使用环境
	工作温度：0℃ 到 40℃ 
存储温度：-20℃ 到 70℃ 
工作湿度：10% 到 90% 不凝结 
存储湿度：5% 到 90% 不凝结




WEB页面软件特性：
	登录页
	登录用户名

	
	登录密码

	
	语言

	系统管理
	系统信息

	
	IP设置

	
	账号设置

	
	端口管理

	
	光模块状态

	系统配置
	IGMP侦听

	
	汇聚管理

	
	环回保护

	
	端口镜像

	
	端口限速

	
	巨型帧设置

	
	EEE设置

	
	简单网络管理

	
	生成树

	
	LLDP配置

	
	LLDP邻居

	VLAN
	端口隔离

	
	802.1Q VLAN

	QOS
	QOS基本配置

	
	QOS高级配置

	安全
	MAC管理

	
	风暴抑制

	
	流量监控

	
	线缆检测

	
	DHCP侦听

	工具
	系统升级

	
	ping工具

	
	备份还原

	
	系统恢复

	
	配置保存

	
	系统重启




云端软件特性：
	云端单机功能
	型号

	
	MAC

	
	IP

	
	运行时间

	
	固件版本

	
	上联端口速率

	
	端口状态

	
	端口信息

	
	风暴控制

	
	防环路

	
	端口隔离

	
	VLAN

	
	重启设备

	
	重命令

	
	线缆检测

	云端整网功能
	设备管理员密码

	
	设备升级

	
	网络重启

	
	防环路
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